Ładowarka automatyczna mikroprocesorowa

Ładowarka przeznaczona dla akumulatorów typu: AMG, GEL, Li-Ion, EFB, FM, CA, Wet

Zasilanie: 100-240V 50/60 Hz

Napięcie: 6V/12V/24V

Moc znamionowa: maksymalnie 750 W

Prąd znamionowy: 50A (6V, 12V) 25 A (24V)

Stopień ochrony: IP20

Rozpoczęcie ładowania od 1V dodatkowo funkcja ładowania od 0 V

Skład zestawu:

Ładowarka wraz z pokrowcem, kabel zasilający min 1,5 m, krokodylki z możliwością uzyskania końcówek z oczkami