Nitownica pneumatyczna przeznaczona do nitowania nitami o średnicy min. 2,4 – 3,2 – 4,0 – 4,8 -6,4 mm ze stali nierdzewnej, aluminium i miedzi

DANE TECHNICZNE:

Siła ciągnięcia: min 7200 N (±10%)

Ciśnienie robocze: min 6,0 bar (±10%)

Skok: min 14 mm

Średnie zużycie powietrza: ok. 1,2 (l/cykl)