Mikrometr zewnętrzny z powierzchniami mierniczymi płaskimi

Przeznaczony do pomiarów zewnętrznych w zakresie 25-50 mm z dokładnością pomiaru 0,01 mm. Wartość działki elementarnej na bębnie wynosi 0,01mm. Ilość działek na bębnie 50. Kabłąk wykonany z odlewu, całość chromowana. Powierzchnie pomiarowe docierane, utwardzane chromowane.