Zestaw smarowniczy

Służy do smarowania urządzeń. Kompatybilność z beczkami o wewnętrznej średnicy 370-420 mm

W skład kompletu wchodzi:

Pompa pneumatyczna o przełożeniu 50:1,

Wózek czterokołowy o dwóch kołach skrętnych

Wąż toczący o długości do 4 m 400 bar (±15%),

Końcówka do smarowania –pistolet smarowniczy,

Wydajność: 1.400 g/min (±15%)

Pokrywa o średnicy 420 mm,

Dysk dociskowy o średnicy 400 mm.