Klucz udarowy M18

Bezszczotkowy silnik prądu stałego

4 tryby pracy

Mocowanie 1/2"

Maksymalny moment obrotowy: min. 1550-1650 Nm

Częstotliwość udaru – bieg jałowy: 1800 ( uderzeń/minutę)

Maksymalny moment dokręcania: 1600-2100 Nm

Maksymalny moment zrywający: 2300-2350 Nm

W zestawie:

Klucz udarowy, dwa akumulatory Li-ion 5 – 5,5 Ah 18 V, ładowarka wielonapięciowa 10,8-18V, walizka