Mobilna myjka ciśnieniowa

Urządzenie ciśnieniowe przeznaczone do mycia pojazdów, urządzeń, wysokich powierzchni płaskich i poziomych. Mosiężna głowica pompy oraz automat redukujący ciśnienie

Dane techniczne:

Zasilanie: 230V/50Hz

Przewód elektryczny (m): 5

Temperatura doprowadzanej wody: 60⁰C

Ciśnienie maksymalne: 180-200 bar

Wydajność tłoczenia: 500-740 l/h

Przemieszczenie: kółka 2 lub 4 z warstwą antypoślizgową

Wyposażenie:

Urządzenie wysokociśnieniowe. Elastyczny wąż wysokociśnieniowy o długości min.: 10-15m

Tuleje zapobiegające skręcenie węża w trakcie użytkowania (system twist anti twist)

Min dwie dysze: rotacyjna oraz turbo (power)

Pistolet spryskujący

Zintegrowany bęben na wąż ciśnieniowy

Lanca spryskująca: 800-1200 mm