***Załącznik nr 1***

**Opis przedmiotu zamówienia**

**Szafa drewniana bhp - sztuk 90**

*do obiektu służbowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, przy ul. 42 Pułku Piechoty 44*

1. Szafy należy wykonać z płyty wiórowej obustronnie laminowanej**,** o gr. **18 mm,**

2. Z płyty gr. **25** mm należy wykonać wieńce dolne i górne szafy,

3.Wszystkie krawędzie (obrzeża) - wieńce górne i dolne, ściany boczne, krawędzie półek muszą być

 zabezpieczone okleiną ABS w kolorze płyty.

4.Kolor płyty wiórowej do wyboru: **dąb dziki, olcha, dąb sonoma,**

5.Plecy szaf wykonane z płyty pilśniowej lakierowanej, jednostronnie białej o gr. 3-3,5 mm,

6.Skrzydła drzwi mocowane na zawiasach puszkowych ∅ 35 mm, metalowych, nawierzchniowych,

 w ilości:

 a/ skrzydło wysokości 1900 mm – sztuk 4,

 b/ skrzydło wysokości 1000 mm – sztuk 3.

7. Uchwyty do drzwi o rozstawie 128 mm, montowane dwupunktowo, w kolorze RAL 9006.

8. Wszystkie drzwi zamykane zamkiem patentowym, z minimum dwoma kluczykami w komplecie.

9.Szafy osadzone na stopkach meblowych z tworzywa fi-50 mm i wysokości 27 mm (w kolorze

 czarnym) wewnątrz śruba stalowa M10 z możliwością regulacji wysokości od wnętrza szafy

 za pomocą klucza imbusowego w zakresie minimum 10 mm, od góry zaślepka otworu

 regulacyjnego.

 *Wzór stopki poniżej*:

 

10.Wszystkie półki ruchome w skrzyniach szaf mocowane na metalowych wspornikach (bolcach),

 z możliwością regulacji.

11. Wewnątrz szafy drążek ubraniowy, stalowy, średnica 20-25 mm, profil zamknięty chromowany.

12.Wszystkie wysokości mebli podane są od poziomu podłogi (zawierają wysokość nóżek).

13.Szafy muszą stanowić jednolitą całość pod względem faktury, wybarwienia oraz wzoru. (między

 innymi jednolita lokalizacja uchwytów, zamków, zawiasów, półek).

14.Szafy należy dostarczyć (wraz z wniesieniem, ustawieniem we wskazanym pomieszczeniu

 biurowym) do obiektu służbowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku,

 zlokalizowanego przy ul. 42 Pułku Piechoty 44.

Wszystkie szafy należy wykonać jako **jednodrzwiowe z nadstawką (drzwi otwierane na prawą stronę),**  z czego:

Parametry techniczne szaf przedstawione zostały na załączonych rysunkach.