**Zakres prac remontowych pompowni ścieków sanitarnych**

1. Wypompowanie pompowni i mycie za pomocą specjalistycznego samochodu WUKO.
2. Zapewnienie przepompowywania ścieków sanitarnych instalacją rezerwową w trakcie realizacji prac remontowych.
3. Demontaż istniejących wyeksploatowanych elementów:
	1. Stóp kolanowych, prowadnic, uchwytów prowadnic, poprzeczki na uchwyty
	2. Pomp
	3. Rurociągów wraz z armaturą
	4. Skrzynki połączeniowej
4. Dostawa i montaż nowych elementów:
	1. Dwa komplety osprzętu do montażu stacjonarnego (stopy kolanowe, uchwyty prowadnic, prowadnice ze stali AISI304, poprzeczka na prowadnice ze stali AISI304)
	2. Pod nowe stopy kolanowe profile ze stali AISI 304 do zamontowania na dnie zbiornika
	3. Dwa rurociągi tłoczne PEHD 65 połączone trójnikiem w jeden a następnie podłączone do istniejącego rurociągu tłocznego za pomocą złącza RK lub podobnego
	4. Na rurociągach żeliwne zawory zwrotne kulowe oraz zasuwy odcinające DN65
	5. Szafka połączeniowa do pomp i pływaków wyposażona w rozłącznik
5. Montaż starych pomp na nowe stopy kolanowe
6. Podłączenie elektryczne w szafce przyłączeniowej

**Wymagania serwisowe w czasie gwarancji zamontowanych elementów pompowni.**

* + - 1. Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii – 4 godz.