Opis przedmiotu zamówienia:

**Automatyczny ekspres Saeco Aulika TOP EVO RI HSC lub równoważny**

|  |  |
| --- | --- |
| Szuflada na odpady | TAK |
| Pojemność zbiornika kawy ziarnistej | min. 1 KG |
| Pojemność zbiornika wody | min. 4 L |
| Podłączenie do wody bieżącej | TAK |
| Pojemność zbiornika na odpady | min.40 porcji |
| Możliwość przygotowania 2 napojów jednocześnie | TAK |
| Pojemność tacki ociekowej | Min.1 L |
| Podświetlanie przycisków | TAK |
| Waga | Do 23 KG |
| Wymiary | Nie większy niż:  -334mm(S)x 574 mm (W)x 452 mm (G) |
| Zasilanie | 220-240 V/50-60 Hz |
| Graficzny wyświetlacz dotykowy | TAK |
| Wbudowany młynek | TAK |
| Moc | 1400 W |
| Ciśnienie (bar) | 15 |
| Rodzaj młynka (Żarna) | Stalowy |
| Rodzaje napojów | espresso, podwójne espresso, kawa czarna, podwójna kawa czarna, latte, macchiato, cappuccino, gorąca woda |
| Wyjmowany blok zaparzający | TAK |
| Automatyczne odkamienianie | TAK |
| Spienianie mleka | automatyczne |
| Dysza gorącej wody | TAK |
| Parzenie wstępne | TAK |
| Regulacja ilości kawy na jedno parzenie | TAK |
| Programowanie ilości kawy | TAK |
| Regulowana wylewka kawy | TAK |
| Podwójna pompa | TAK |
| Podwójny bojler | TAK |
| Komunikat braku wody | TAK |
| Komunikat braku kawy | TAK |
| Komunikat pełnego pojemnika na fusy | TAK |
| Komunikat konieczności wymiany filtra | TAK |