Załącznik nr 2 do SWZ

Nr postępowania 1/Z-14/0014/PN/2024/D

..................................., dnia .........................

**Dane Wykonawcy**

Nazwa: ......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Siedziba: ......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

**Dane składającego oświadczenie:**

**Imię i nazwisko:** ...............................................................................................................................

**Sposób reprezentacji Wykonawcy:** pełnomocnictwo / wpis w rejestrze lub ewidencji\*

**FORMULARZ TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**UWAGA! Wykonawca obowiązany jest wskazać w kolumnie „Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia” oferowany przedmiot zamówienia poprzez jego jednoznaczne określenie oraz dokładnie opisać jego parametry techniczne i funkcjonalne lub charakterystykę**

1. Tabela nr 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Charakterystyka, parametry techniczne i cechy funkcjonalne przedmiotu zamówienia** | **Ilość zamawiana** | **Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia** | **Ilość oferowana** |
| **Fabrycznie nowy, nieużywany** **pojazd przygotowany pod zabudowę ADR typ EX/II do przewozu materiałów niebezpiecznych** | **1 szt.** | **Fabrycznie nowy, nieużywany pojazd przygotowany pod zabudowę ADR typ EX/II do przewozu materiałów niebezpiecznych**  …………………………………………………………………  …………………………………………………………………  (Marka samochodu, model, typ, silnik) | **….** **szt.** |
| 1. **Wymagania ogólne**    1. Podwozie pojazdu powinno spełniać wymagania przepisów ADR dla pojazdów typu EX/II.    2. Pojazd wykonany w wersji dla ruchu prawostronnego.    3. Pojazd fabrycznie nowy nie starszy niż z 2024 roku.    4. Pojazd przystosowany do eksploatacji we wszystkich porach roku i doby, w warunkach atmosferycznych spotykanych w strefie klimatycznej Polski.    5. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie mniejsza niż 5000kg.    6. Minimalna ładowność nie mniejsza niż 2500kg.    7. Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów nie mniejsza niż 7500kg.    8. Długość całkowita pojazdu powinna umożliwiać zamontowanie zabudowy o długości zewnętrznej minimum 390cm.    9. Szerokość całkowita pojazdu powinna umożliwiać zamontowanie zabudowy o szerokości zewnętrznej minimum 220cm.    10. Wysokość pojazdu powinna umożliwiać zamontowanie zabudowy o wysokości zewnętrznej minimum 200cm, przy zachowaniu wysokości całkowitej z zabudową nie większej niż 300cm. 2. **Kabina – wyposażenie zewnętrzne**    1. Kabina z jednym rzędem siedzeń, 2-osobowa.    2. Szyba przednia atermiczna.    3. Szyby boczne sterowane elektrycznie.    4. Tylna ściana kabiny bez okna.    5. Autoalarm z zamkiem centralnym.    6. Lusterka boczne sterowane elektrycznie, podgrzewane.    7. Światła do jazdy dziennej. 3. **Kabina - wyposażenie wewnętrzne**    1. Panel multimedialny z obsługą kamery cofania.    2. Tachograf.    3. Klimatyzacja automatyczna.    4. Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach.    5. Poduszki powietrzne gazowe co najmniej przednie kierowcy i pasażera.    6. Fotel kierowcy amortyzowany z podłokietnikiem, regulowany co najmniej w dwóch płaszczyznach przód-tył oraz góra-dół.    7. Fotel pasażera z podłokietnikiem regulowany w płaszczyźnie przód-tył.    8. Dodatkowy niezależny od silnika układ ogrzewania wnętrza, zasilany ze zbiornika paliwa pojazdu. Układ ogrzewania musi umożliwić regulację i automatyczne utrzymanie temperatury w kabinie.    9. Komplet dywaników gumowych.    10. Gaśnica 2 kg.    11. Apteczka. 4. **Silnik i układ zasilania**    1. Silnik o zapłonie samoczynnym o mocy nie mniejszej niż 170 KM, spełniający normę czystości spalin minimum EURO 6 zgodnie z przepisami Prawo o ruchu drogowym.    2. Pojemność zbiornika paliwa nie mniejsza niż 90 dm3.    3. Wlew paliwa zamykany. 5. **Podwozie i układ napędowy**    1. Układ kierowniczy ze wspomaganiem.    2. Koła minimum 16’’.    3. Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania.    4. Wyłączany system zapobiegający poślizgowi kół podczas ruszania i przyspieszania.    5. System stabilizacji toru jazdy.    6. Tempomat.    7. Hak holowniczy kulowy wzmacniany o uciągu nie mniejszym niż 3000kg.    8. Instalacja elektryczna przygotowana do podłączenia windy samozaładowczej.    9. Pełnowymiarowe koło zapasowe. 6. **Dodatkowe wymagania**    1. Osłona międzyosiowa ze światłami obrysowymi.    2. Trójkąt ostrzegawczy.    3. Podnośnik hydrauliczny właściwy do DMC pojazdu.    4. Klin pod koła – 2 szt.   **VII Warunki realizacji przedmiotu zamówienia**  Zgodnie z wymaganiami zawartymi w załączniku nr 8 i 9 do SWZ. | |  | |

***Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną***