OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | **Opis przedmiotu**  | J.m. | Ilość |
| 1 | **Lodówka BEKO TSE 1402** Jednodrzwiowa chłodziarka . Poziom hałasu ( dB) 39Liczba termostatów – 1Uszczelka antybakteryjnaZmiana kierunku otwierania drzwiLiczba agregatów – 1 Pojemnik na warzywa – 1 sztPółki szklane , ilość półek – 3 Pojemność użytkowa chłodziarki -130 lSposób odszraniania chłodziarki – automatycznySterowanie – MechaniczneWymiary : wys. 84 cm, szerokość 55 cm, głębokość 60 cmKolor – białyGwarancja 24 miesiące Klasa energetyczna A+Znak jakości CE | szt | 1 |
| 2 | **Lodówka Whirlpool BLF 51210X**Dzięki technologii Less Frost w lodówce BLF5121OX lód formuje się wyłącznie na ściankach komory mrożenia, co znacznie ułatwia jej rozmrażanie i skraca czas całego procesu. Lodówka BLF5121OX jest wyposażona w 32-litrowy pojemnik na warzywa i owoce z przesuwnym separatorem. Liczba drzwi – 2Poziom hałasu (dB) – 38Liczba termostatów – 2Klasa klimatyczna – SN-STPołożenie zamrażarki – na doleRegulacja temperaturyZmiana kierunku otwierania drzwiLiczba agregatów – 1**Chłodziarka**Pojemnik na warzywa – 1Liczba półek – 4Półki szklanePojemność użytkowa chłodziarki – 196 lSposób odszraniania – manualne**Zamrażarka**Liczba pojemników w zamrażarce - 2Pojemność użytkowa zamrażarki – 75 lSposób rozmrażania – manualneZdolność zamrażania ( kg/24H) 4Klasa zamrażarki \*\*\*\*Sterowanie elektroniczneOpcja szybkiego chłodzeniaWymiary : wys. 156 cm, szr. 59,5 cm, głębokość 65,5 cmKolor InoxGwarancja 24 miesiąceKlasa energetyczna A+Znak jakości CE | szt | 9 |
| 3 | **Zmywarka pod zabudowę BEKO DIS15011**Ten model zmywarki Beko posiada świetlny wskaźnik pracy widoczny na podłodze. Dzięki niemu wiadomo, czy zmywarka pracuje, bez konieczności otwierania drzwiczek.Wysokość - 81,8 cm Szerokość - 44,8 cm Głębokość - 55 cm Waga netto -30,6 kg Głębokość z otwartymi drzwiami -115 cm Regulacja wysokości - 81-87 cmPojemność (ilość kompletów) - 10 Liczba programów -5 Temperatury zmywania - 35-50-60-65-70 ALLin1 - Tak Wyświetlacz - LED Opóźnienie startu -3-6-9 godz. Wskaźnik czasu pozostałego do końca programu TakFiltr - Metalowy Wskaźnik braku soli - Tak Wskaźnik braku nabłyszczacza -Tak System zmiękczający wodę - Tak Klasa efektywności energetycznej - A+ Zużycie energii - 0,83 kWh Roczne zużycie energii -237 kWh Zużycie wody - 13 l Poziom hałasu -49 dB(A) Możliwość podłączenia do ciepłej wody - Tak, do 60 ºC WyposażenieSkładane podpórki na talerze w dolnym koszu - 2 Regulacja wysokości górnego kosza - Tak, niezaładowany Liczba półeczek w górnym koszu -4 Możliwość regulacji półeczek w górnym koszu -Tak ProgramyProgram 1 - Eco 50°C Program 2 - Intensywny 70°C Program 3 -Clean & Shine Program 4 -Qucik & Clean Program 5 -Mini 30'System suszenia -Hot Air Drying Zabezpieczenie przed nieszczelnością zmywarki Waterstop Led Spot - świetlny wskaźnik pracy na podłodze – TakGwarancja 24 miesiąceZnak jakości CE  | szt | 1 |
| 4 | **Czajnik bezprzewodowy BOSCH TKW7601**kolor - białypojemność -1.7 lzatrzaskiwana pokrywa -takfiltr -takgrzałka ukryta (płytowa)moc -2200 Wobrotowa podstawa -takwskaźnik poziomu wody -takzabezpieczenia automatyczne wyłączenie po zagotowaniuochrona przed przegrzaniemchowanie przewodu takkonstrukcja obudowa z tworzywa sztucznegopodświetlany włącznikGwarancja 24 miesiąceZnak jakości CE | szt | 10 |
| 5 | **Kuchenka mikrofalowa BEKO MOC20100S**Kuchenka mikrofalowa Beko MOC20100S o pojemności użytkowej 20 litrów i całkowitej mocy 700 W. Urządzenie z emaliowanym wnętrzem, sterowane pokrętłami, podgrzewa i rozmraża w zakresie 6 poziomów mocy. Bezpieczeństwo użytkowania zapewnia sygnał dźwiękowy zakończenia pracy.WymiaryWysokość - 26,2 cm Szerokość - 45,2 cm Głębokość - 32,5 cm Pojemność - 20 l Moc mikrofal -700 W Poziomy mocy -6 Cyfrowy programowalny timer -mechaniczny Wnętrze mikrofali -Emaliowane Rozmrażanie -Tak Okrągły talerz szklany - Tak (średnica 24,5 cm) Kolor Otwieranie drzwiczek -Tak Gwarancja 24 miesiąceZnak jakości CE | Szt  | 8 |
| 6 | **Termos 3 l TOMGAST HS30**Termos z pompką 3 l. Stal nierdzewna 18/10, satynowana. Wysokie właściwości termoizolacyjne dzięki próżni zawartej między ściankami.https://www.hybryda-gastro.pl/wp-content/uploads/2016/02/impeth_prod009394.jpg | Szt | 10 |
| 7 | **Warnik z ociekaczem HENDI** Warnik do napojów o pojedynczych ściankach Wykonane ze stali nierdzewnej 304 Nienagrzewające się uchwyty oraz rączka pokrywy z polipropylenu. Pokrywa z bezpiecznym systemem zamykania typu „Twist-Lock”.Niekapiący kran z polipropylenu. Maksymalna wysokość filiżanki: 130 mm (bez tacki ociekowej.)Czytelny wskaźnik poziomu wody, wyrażony w litrach, z gradacją co 0,5 litra.Włącznik/wyłącznik zasilania z silikonową osłoną oraz obrotowe pokrętło do ustawiania żądanej temperaturyTemperatura sterowana za pomocą termostatu w zakresie: od 30 °C do 110°C. Automatyczne przełączanie funkcji grzania i podtrzymywania żądanej temperatury.Lampki kontrolne funkcji grzania i podtrzymywania temperatury. Grzałka umieszczona pod dnem zabezpieczona przed zakamienieniem.Zabezpieczenie przed przegrzaniem z ręcznym resetem.Tacka ociekowa w zestawieParametry: wymiary (mm): 300x300x(H)477 pojemność (l): 10 moc / napięcie (W/V): 1300/230Gwarancja 24 miesiąceZnak Jakości CE | szt | 2 |
| 8 | **Ekspres do kawy DeLonghi ECAM 22.360.S**Ekspres automatyczny ECAM 22.360.S wykorzystuje zaawansowaną technologię, aby zagwarantować najlepszy aromat espresso przykrytego bogatą, gęstą pianką crema. Dzięki opatentowanemu systemowi automatycznego spieniania mleka, można przygotować cappuccino . Dodatkowo, ekspres został wyposażony w wyświetlacz LCD , który w prosty sposób przeprowadza przez cały proces parzenia i jest pomocny przy wszystkich czynnościach konserwacyjnych.Optymalne ciśnienie uzyskiwane podczas procesu parzenia kawy w ekspresie pozwala zapewnić bogaty i intensywny aromat naparu. Ekspres automatyczny De'Longhi posiada wbudowany stalowy młynek żarnowy z 13-poziomową regulacją stopnia zmielenia, zapewniającą maksymalną personalizację poziomu mielenia ziaren. To pozwala na zaparzenie idealnego naparu z różnorodnych odmian kawy. Stalowa konstrukcja podnosi również wytrzymałość i odporność młynka na uszkodzenia.Automatyczny system spieniania mleka IFD - tak Typ wyświetlacza - 2-liniowy LCD Dedykowane przyciski - cappuccino Funkcja statystyki -tak Regulowana wysokość adaptera do kawy (mm) 86-142 Możliwość przygotowania 2 espresso jednocześnie -tak Możliwość zastosowania kawy ziarnistej - tak Możliwość zastosowania kawy mielonej - tak Możliwość ustawienia mocy, temperatury oraz ilości kawy -tak System grzewczy TERMOBLOK - tak Liczba termobloków - 2 Cichy młynek żarnowy - tak Liczba stopni regulacji mielenia - 13 Parzenie wstępne - tak CZYSZCZENIE / KONSERWACJAMożliwość ustawienia twardości wody -tak Automatyczny program płukania / odkamieniania/ oczyszczania tak Wskaźnik oczyszczania systemu spieniania mleka -tak Filtr do wody - tak Wyjmowana tacka spływowa ze wskaźnikiem poziomu wody -tak Wyjmowany, bezprzewodowy, system zaparzający -tak OSZCZĘDNOŚĆ ENERGIIProgramowalne automatyczne włączanie - tak Programowalne automatyczne wyłączanie - tak System oszczędzania energii - tak DANE TECHNICZNEPojemność zbiornika na kawę ziarnistą (g) -250 Pojemność zbiornika na wodę (l) - 1,8 Pojemność pojemnika na zużytą kawę (filiżanki) - 14 Wymiary: szer. / głęb. / wys. (cm) -23,8 / 43 / 35,1 Waga (kg) -9 Ciśnienie pompy (bar) - 15 Moc wejściowa (W) - 1450 Napięcie znamionowe / częstotliwość (V~H) - 220/240~50/60 kolor / materiały kolor srebrnyGwarancja 24 miesiąceZnak Jakości CE | szt | 8 |

1. Dostawca udzieli **24 miesięcznej gwarancji** na dostarczony sprzęt.
2. W razie ujawnienia wad ukrytych w dostarczonym asortymencie Wykonawca dokona wymiany na wolny od wad na własny koszt ( z uwzględnieniem odbioru i dostawy).
3. Dostawa w dniu 27.11.2017 r. ( +- 2 dni) do KMP w Kielcach ul. Wesoła 43 na koszt Wykonawcy wraz z wniesieniem sprzętu do pomieszczeń ich użytkowania na kondygnacje

( 1,2 piętro).