Nowa Karczma, 11.01.2024 r.

Znak sprawy: RRG.271.1.2024.RJ

***WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA***

Gmina Nowa Karczma zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) przekazuje zapytania wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia **„Zaprojektowanie i budowa dróg łączących drogę powiatową nr 2415G z drogą gminną nr 188001G w Nowym Barkoczynie”**.

**ZAPYTANIE NR 1**

W PFU widnieje zapis dotyczący wycinki kolidujących drzew. Proszę o informację, gdzie znajdują się wspomniane drzewa i jakiego rodzaju one są. Czy inwestor poniesie opłatę za ewentualną wycinkę drzew.

**WYJAŚNIENIE NR 1**

Po wykonaniu Mapy do celów projektowych nie wyklucza się wystąpienia drzew do usunięcia z istniejącego pasa drogowego i fragmentu działek przejmowanych decyzją ZRID np. w okolicach działki 296. Za usunięcie drzew nie będzie dodatkowej opłaty.

**ZAPYTANIE NR 2**

Proszę o informację kto jest zarządcą poszczególnych dróg ujętych w zakresie projektu.

**WYJAŚNIENIE NR 2**

Zarządcą wszystkich dróg jest Wójt Gminy Nowa Karczma.

**ZAPYTANIE NR 3**

Na planie orientacyjnym wypisane są rzędne przy projektowanych studniach i wpustach. Proszę o informację czy podane rzędne są rzędnymi dna rur czy rzędnymi dna wpustów i studni razem z osadnikami.

**WYJAŚNIENIE NR 3**

Koncepcyjne niewiążące rzędne odnoszą się do góry włazu i dna rury. Osadniki nie są ujęte.

**ZAPYTANIE NR 4**

W przedmiarze robót pierwsze 4 pozycje dotyczą kanału technologicznego. W PFU ani żadnym innym miejscu nie ma na ten temat żadnej wzmianki. Proszę o informację czy należy przewidzieć kanał technologiczny, jeżeli tak to w jakiej lokalizacji i w jakim zakresie.

**WYJAŚNIENIE NR 4**

Inwestor wystąpił z wnioskiem o odstępstwo od konieczności budowy kanału. Ewentualna budowa kanału technologicznego będzie realizowana na podstawie odrębnej umowy.

**ZAPYTANIE NR 5**

Proszę o informację czego dotyczy pozycja kosztorysowa nr 4.3 w przedmiarze "przepychanie rur stalowych". W PFU nie widnieje żadna informacja dotycząca przecisków. Natomiast w PFU widnieje zapis "Należy zainstalować rury ochronne dwudzielne na kolidujących przewodach elektrycznych." czy ta pozycja dotyczy rur ochronnych czy czegoś innego.

**WYJAŚNIENIE NR 5**

Pozycja dotyczy wykonania przecisku pod drogą asfaltową (ul. Nad Jeziorem) dla przeprowadzenia kabli zasilających oświetlenie uliczne.

**ZAPYTANIE NR 6**

Czy w ramach budowy kanalizacji deszczowej należy przyjąć separator/osadnik? Jeżeli tak to proszę o podanie parametrów oraz ilości.

**WYJAŚNIENIE NR 6**

Należy uwzględnić wykonanie separatora o przepustowości dostosowanej do zlewni.

Oczyszczone wody opadowe i roztopowe odpowiadać muszą zapisom zawartym w Rozporządzeniu

Ministra Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej z dni a 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub

roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych. Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania separatora do wymagań wynikających z opracowanego projektu lub uzyskanych decyzji i postanowień.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Z wyrazami szacunku

Z up. Wójta

Wojciech Bronk

Zastępca Wójta

Miejsce udostępnienia:

1. Strona internetowa prowadzonego postepowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/nowa_karczma>