|  |  |
| --- | --- |
| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  |  **PM/Z/2418/7/2024 (ET/T/14/03/2024)** |

**Pismo Przewodnie do zapytania ofertowego**

1. **Informacje wprowadzające**.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu zaprasza
do zapoznania się z dokumentacją przetargową oraz do złożenia oferty w postępowaniu na wykonanie budowy rozdzielni kontenerowej SN wraz ze stacją transformatorową na terenie SUW Poznańska w Kaliszu, dz. nr 4/2, 5/2, obręb 038 Ogrody.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień.

1. **Opis przedmiotów zamówienia.**

Przedmiotem postępowania jest wykonanie stacji transformatorowej SN/nN wraz
z elektroenergetycznym przyłączem kablowym SN i zalicznikową linią kablową nN, na terenie SUW przy ul. Poznańskiej w Kaliszu, dz. nr 4/2, 5/2, obręb 038 Ogrody, zgodnie
z Projektem Budowlanym opracowanym przez Usługi Elektryczne Krzysztof Just,
ul. Kościuszki 21E/48, 63-400 Ostrów Wielkopolski – opracowanie listopad 2023.

1. **Szczegółowy zakres zadania obejmuje:**
2. **Przyłącze kablowe SN-15 kV** - wyprowadzić należy z projektowanej przez ENERGA OPERATOR stacji transformatorowej MBST 20/630 nr T41137, pole nr 4,
* projektowany kabel 15 kV – 3x1xNA2XS(FL)2Y (XRUHAKXS) 70/25 mm2,
* długość kabla – 3x20,0 mb.,
* wprowadzić należy do projektowanej kontenerowej stacji transformatorowej typu WBST 20/630 nr T401414, pole nr 1,
* prace wykonać należy zgodnie z normą N – SEP -E-004,
* trasę kabla zinwentaryzować należy przez uprawnioną pracownię geodezyjną.
1. **Stacja transformatorowa o nr T401414**
* wykonanie kompaktowe,
* typ: WBST 20/630,
* z transformatorem olejowym SN 15/0,42 kV, o mocy 160 kVA i grupie połączeń Dy-5,
* wyposażona w rozdzielnicę SN 15kV typu XIRIA E 24 kV, składającą się z:
1. pola liniowego z rozłącznikiem 630A,
2. pola pomiarowego z układem pomiaru energii elektrycznej,
3. pola transformatorowego z wyłącznikiem 200 A,
* wyposażona w ośmiopolową rozdzielnicę nN, cztery pola wyposażone
w rozłączniki ARS 400, pozostałe pola zostają nie wyposażone do czasu zapotrzebowania na nowe obwody zasilające,
* przy stacji wykonać należy uziemienie ochronno-robocze o rezystancji nie przekraczającej 5,0 Ὠ, które powinno zapewnić ograniczenie napięcia rażenia dotykowego do wartości 82 V,
* do kompensacji strat jałowych transformatora należy w stacji po stronie nN podłączyć kondensator 3-fazowy o mocy 2,5 kVAr.
1. **Układ pośredni pomiaru energii elektrycznej w polu SN nr 2**.
* pole należy wyposażyć w:
1. przekładniki prądowe typu CTS 17, produkcji firmy INTRA, o przekładni 10A/5A, w klasie 0,2s, o mocy 5VA i współczynniku FS=5 (zamiennie można zastosować przekładniki innego producenta o takich samych parametrach znamionowych), połączone w gwiazdę,
2. przekładniki napięciowe typu UMZ 17-1 produkcji ABB o przekładni 15:$√$3 kV/0,1:$√3$ kV, w klasie 0,2 i mocy 5VA (zamiennie można zastosować przekładniki innego producenta o takich samych parametrach znamionowych), połączone w gwiazdę.

Przekładniki zarówno napięciowe jak i prądowe powinny być legalizowane lub wzorcowane.

* Obwody wtórne układu pomiaru energii wykonać należy kablem Cu o przekroju żyły 2,5 mm2, w powłoce odpornej na UV. Napięciowe wykonać kablem YKY (HO7RN-F) - 5x2,5 mm2, a prądowe kablem YKSY (HO7RN-F)-7x2,5 mm2
z żyłami numerowanymi.
* Wszystkie elementy układu pomiarowego powinny spełniać wymagania IRiESD,
w zakresie układów pomiarowych klasy B3 i należy przystosować je do plombowania.
1. **Zalicznikowe kablowe linie zasilające nN**

Dla przywrócenia zasilania istniejących obiektów w energię elektryczną należy wykonać dwa odcinki linii kablowej ZLZ, z projektowanej rozdzielnicy abonenckiej stacji transformatorowej o nr T401414, kablem typu YAKXS 4x120 mm2, o długości ok. 22 m każdy. Na przedpolu istniejącej stacji transformatorowej T 419140, przewidzianej do rozbiórki, należy je zmufować z istniejącymi odcinkami zasilającymi obecnie obiekty PWiK, po ich demontażu z rozdzielnicy nN i wyprowadzeniu na przedpole stacji. Wszystkie nowo ułożone kable, wyposażyć w tabliczki identyfikacyjne.

Szczegóły w/w prac należy uzgodnić ze służbami Utrzymania Ruchu PWiK.
Skrzyżowania nowych kabli z istniejącą infrastrukturą należy wykonać w rurze DVK 110.

Roboty kablowe należy prowadzić należy zgodnie z normą N-SEP-E-004.

1. **Uwagi końcowe**
2. Elementy projektowane budować należy zgodnie z obowiązującymi normami
i zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami.
3. System ochrony od porażeń wykonać należy zgodnie z normą N SEP E-001 oraz
PN EN 61936-1:2022, PN-EN50274:2004P, PN-EN 50522:2011E.
4. **Do obowiązków Wykonawcy ujętych w ramach umownego wynagrodzenia należy:**
5. Przed przystąpieniem do prac uzgodnić z Energa-Operator SA, Oddział Rejon Dystrybucji w Kaliszu harmonogram kolejności robót w celu zmniejszenia do minimum przerw w dostawie energii elektrycznej.
6. Po zakończeniu prac zgłosić przyłącze do odbioru końcowego.
7. Dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej wybudowanej małogabarytowej stacji SN/nN, linii kablowych nN wraz z elektroenergetycznym przyłączem kablowym SN oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej – inwentaryzację należy dostarczyć w wersji papierowej (2 egzemplarze) oraz cyfrowej w formacie dxf oraz txt.
8. Przygotować i złożyć w imieniu Inwestora oświadczenie o Gotowości Instalacji Przyłączanej u Energa-Operator SA.
9. Pozyskać z Energa-Operator SA oświadczenie o wykonaniu przyłączenia w związku z realizacją umowy o przyłączenie do sieci energetycznej obiektu zgodnie z umową przyłączeniową nr P/22/062331 z dnia 27.10.2022 r.,
10. Opracować Instrukcję Współpracy Ruchowej z siecią do Energa - Operator SA wraz z jej zatwierdzeniem przez Energa-Operator SA.
11. Zaktualizować przy współudziale Zamawiającego umowy dystrybucji dla obiektu
w odniesieniu do zrealizowanej umowy przyłączeniowej Nr P/22/062331.
12. Organizacja oraz zabezpieczenie placu budowy na terenie SUW Poznańska.
13. Zapewnienie kierownika budowy.
14. **Prace należy prowadzić zgodnie z:**
15. Projektem budowlanym sporządzonym przez Usługi Elektryczne Krzysztof Just,
ul. Kościuszki 21E/48, 63-400 Ostrów Wielkopolski – opracowanie listopad 2023;
16. Projektem technicznym sporządzonym przez Usługi Elektryczne Krzysztof Just,
ul. Kościuszki 21E/48, 63-400 Ostrów Wielkopolski – opracowanie listopad 2023;
17. Decyzją nr 31/23 z dnia 24.10.2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaną przez Prezydenta Miasta Kalisza;
18. Warunkami przyłączenia nr P/22/062331 z dnia 29.08.2022 r. wydanymi przez
Energa – Operator S.A.;
19. Umową o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej nr P/22/062331 z dnia 27.10.2022 r.;
20. Protokołem z narady koordynacyjnej nr WGK. 6630.365.2023 z dnia 24.10.2023 r.;
21. Pozwoleniem nr 759/2023/A z dnia 27.10.2023 r. na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego, ruralistycznego lub zespołu budowlanego wydanym przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu.
22. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, Zamawiający wyłącznie pomocniczo przekazuje jako załącznik do Pisma Przewodniego do zapytania ofertowego przedmiar robót dotyczący przedmiotu zamówienia – nie stanowi on jednak opisu przedmiotu zamówienia.
23. Zamawiający nie dysponuje przedmiarami w formacie ATH.
24. Ponadto
25. Zamawiający udostępni Wykonawcy teren pod zaplecze budowy, natomiast Oferent zapewni dla swoich pracowników zaplecze socjalne i sanitariaty.
26. Oferent przedstawi imienną listę pracowników z nr dowodu osobistego, w celu wystawienia przepustki na czas budowy, na podstawie wymogów Planu ochrony obiektów PWiK.
27. **Uwagi:**

W przypadku chęci odbycia wizji lokalnej prosimy o kontakt z Koordynatorem.

1. **Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia.**
	1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z powodów, o których mowa w §4 pkt. II ppkt. 4 Regulaminu Udzielania Zamówień PWiK Sp. z o.o.
	2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
		1. posiadania kompetencji i/lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania przedmiotu zamówienia: Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie;
		2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zadania:

Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych
w tym zakresie;

* + 1. zdolności technicznej lub zawodowej:
* Wykonawca winien posiadać odpowiednią liczbę osób zapewniających realizację przedmiotu zamówienia, tj. co najmniej:
* Jedną osobę pełniącą funkcję Kierownika Budowy podsiadającą uprawnienie do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
* Wykonawca winien wykazać, że dysponuje potencjałem ludzkim
i sprzętem zapewniającym realizację zamówienia.

d) Wiedzy i doświadczenia

* Warunek wiedzy i doświadczenia zawodowego zostanie uznany za spełniony gdy Oferent wykaże, że w przeciągu ostatnich 5 lat, a gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał prawidłowo co najmniej dwie stacje transformatorowe SN/nN o podobnych parametrach i nie mniejszej mocy przyłączeniowej.
1. **Podwykonawcy**
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy o łącznej wartości mniejszej niż 30% wartości kontraktu.
3. Wykonawca wskaże w pkt 8 Formularza Ofertowego, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.
4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
5. **Termin i miejsce wykonania zadania.**
6. Termin wejścia na budowę: 20.06.2024r.
7. Termin zakończenia robót wraz ze złożeniem zgłoszenia zakończenia budowy
z kompletem wymaganych dokumentów odbiorowych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza: max. do 30.09.2024r.
8. **Forma płatności.**

Termin płatności: przelew, min. 30 dni od potwierdzenia złożenia zakończenia budowy
z kompletem wymaganych dokumentów odbiorowych w PINB.

1. **Warunki gwarancji:**

Gwarancja: 60 miesiące na wykonany przedmiot umowy licząc od daty odbioru, obejmującej zarówno jakość wykonanych prac, jak również użytych materiałów.

1. **Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcą:**

Osobą upoważnioną do kontaktu oraz koordynatorem prac jest:

- Zastępca Dyrektora ds. Eksploatacji – Małgorzata Lisiecka, tel. 62 760 80 50, 515 552 941;
e-mail: m.lisiecka@wodociagi-kalisz.pl

1. **Termin związania ofertą**

Termin związania ofertą – 30 dni (Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert).

1. **Opis kryteriów i sposobu oceny ofert:**
2. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający kierować się będzie kryterium najniższej ceny netto – 100%.
3. Cena podana w formularzu ofertowym nie będzie negocjowana.
4. Ocenie w kryterium oceny ofert podlegać będą wyłącznie oferty ważne, niepodlegające odrzuceniu.
5. W kryterium ,,najniższa cena” oferty będą oceniane zgodnie z formułą:

*Liczba punktów oferty badanej =*$\frac{najniższa cena netto spośród badanych ofert}{cena netto badanej oferty}$ *x100%*

1. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana niepodlegająca odrzuceniu oferta
z najniższą oferowaną ceną (wartością) netto.
2. Zamawiający informuje, iż w przypadku niniejszego postępowania, zgodnie z § 6 ust. 26 Regulaminu Udzielania Zamówień w PWiK Kalisz Sp. z o.o., w pierwszej kolejności dokona oceny ofert niepodlegających odrzuceniu zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona (otrzymała największą liczbę punktów) nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W stosunku do pozostałych Wykonawców badanie czy nie podlegają oni wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu ma charakter fakultatywny.
3. **Sposoby porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami**
4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim wyłącznie w formie elektronicznej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem: [***https://platformazakupowa.pl/pn/wodociagi\_kalisz***](https://platformazakupowa.pl/pn/wodociagi_kalisz)***.***
5. *Korespondencja kierowana do Zamawiającego w sposób inny niż opisany w pkt. 1) nie będzie skuteczna. Dotyczy to również korespondencji przekazywanej w formie pisemnej, chyba że Zamawiający wyrazi na nią uprzednio zgodę.*
6. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” znajdującego się na stronie danego postępowania. Za datę przekazania (wpływu) dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy Zakupowej poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”, po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
7. Zamawiający z Wykonawcami będzie przekazywał informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany w piśmie przewodnim do zapytania ofertowego, zmiany terminu składania
i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie Zakupowej w sekcji ,,Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej do tego konkretnego Wykonawcy. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca nazywał przesyłany plik w sposób umożlwiający jego identyfikację.
8. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania bezpośrednio
w systemie informacji publicznych oraz prywatnych przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
9. **Wadium**
	1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości **12.000,00 zł** stanowiącego zabezpieczenie składanej oferty.
	2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
	3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
10. Pieniądzu;
11. Poręczeniach bankowych;
12. Gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych.
	1. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, tj. 43 1750 1019 0000 0000 4159 5485. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie wykonania przelewu na wskazane konto Zamawiającego.
	2. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, poręczenia
	z ich treści musi jednoznacznie wynikać: nazwa zlecającego, beneficjenta gwarancji, gwaranta wraz z adresami ich siedzib, określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; kwota gwarancji; termin ważności gwarancji, bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadku zaistnienia następujących przesłanek, o których mowa w pkt 8).
	3. ***W przypadku wadium wnoszonego w formie niepieniężnej (gwarancja, poręczenie) winno ono być złożone w oryginale w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania wystawcy gwarancji, poręczenia pod rygorem nieważności i odrzucenia oferty.*** Nie dopuszcza się składania gwarancji, poręczenia
	w formie pisemnej.

***Dokument gwarancji, poręczenia musi zostać załączony do oferty w postaci oryginalnego pliku otrzymanego od wystawcy gwarancji, poręczenia.***

* 1. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 4). Tym samym zlecenie dokonania przelewu przez Wykonawcę w dniu składania ofert lub dniu poprzedzającym może okazać się zbyt późne.
	2. Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
	1. Wadium musi zabezpieczać złożoną ofertę przez cały okres związania ofertą tj. 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
	2. W pozostałym zakresie mają zastosowanie zapisy Regulaminu Udzielania Zamówień PWiK Sp. z o.o.
3. **Forma oferty, składanie i otwarcie:**
4. Oferta musi być:
5. sporządzona czytelnie, w języku polskim z uwzględnieniem treści zawartych
w załącznikach do pisma przewodniego lub bezpośrednio na nich,
6. złożona w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: [***https://platformazakupowa.pl/pn/wodociagi\_kalisz***](https://platformazakupowa.pl/pn/wodociagi_kalisz),
7. Zalecane jest opatrzenie oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
8. Otwarcie ofert w formie on line za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/wodociagi_kalisz>.
9. Link do transmisji z otwarcia ofert będzie zamieszczony na Platformie Zakupowej w sekcji ,,Komunikaty”.
10. **Klauzula informacyjna RODO.**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

* + - 1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu, ul. Nowy Świat 2a, 62-800 Kalisz.
1. Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się:
* listownie na adres: 62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 2a,
* telefonicznie: 62 760 80 00;
* drogą mailową: ido@wodociagi-kalisz.pl.
1. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. bRODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia  zgodnie
z Regulaminem Udzielania Zamówień prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
2. Odbiorcami  danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.
3. Dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku podpisania umowy na czas jej trwania, rozszerzając o okres gwarancji i rękojmi, a po zakończeniu tego okresu dodatkowo o okres ochrony przed roszczeniowej (do 6 lat).
4. Obowiązek podania danych osobowych wynika z Regulaminu Udzielania Zamówień.
5. W odniesieniu danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
	* + 1. Posiada Pani/Pan:
* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
	+ - 1. Nie przysługuje Pani/Panu:
* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje Państwu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
	+ - 1. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.
			2. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu oraz nie będą przekazywane do
			 państw trzecich.
1. **Oświadczenia i dokumenty jakie powinni dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu:**
2. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1).
3. Zaakceptowany projekt umowy (załącznik nr 2).
4. Zaakceptowany Regulamin Porządkowy PWiK Spółka z o.o. (załącznik nr 3).
5. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4).
6. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 5).
7. Wypełniony załącznik nr 6 – Potencjał osobowy.
8. Wypełniony załącznik nr 7 – Potencjał techniczny.
9. Wykaz ważniejszych prac zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat o charakterze
i złożoności porównywalnej z zakresem zadania wraz z poświadczeniem.

Warunek wiedzy i doświadczenia zawodowego zostanie uznany za spełniony gdy Oferent wykaże, że w przeciągu ostatnich 5 lat, a gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał prawidłowo co najmniej dwie stacje transformatorowe SN/nN o podobnych parametrach i nie mniejszej mocy przyłączeniowej (załącznik nr 8).

1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 9).
2. Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert.
3. Wykonawca **przed podpisaniem umowy** dostarczy Zamawiającemu kopię opłaconej polisy wraz z dowodem zapłaty, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej oraz z tytułu wszelkich ryzyk przedmiotu umowy na wypadek szkód w efektach robót, a także w innym mieniu na terenie budowy oraz z tytułu szkody na osobie w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną co najmniej 1.500.000,00 zł.