Przodkowo, dnia 30 sierpnia 2024 r.

**Gmina Przodkowo**

**ul. Kartuska 21**

**83-304 Przodkowo**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 1

Zamawiający – Gmina Przodkowo na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), udziela poniżej wyjaśnień w związku ze złożonymi pytaniami dotyczącymi Specyfikacji Warunków Zamówienia pn „**Dostawa i zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem”** ZP.271.20.2024

***Pytanie nr 1***

Czy kąt obrotu głowicy kosiarki wynoszący +90˚ / -65˚ jest odpowiedni dla wymagań przetargu dotyczących koszenia skarp, rowów i poboczy?

Uzasadnienie: Kąt obrotu głowicy bezpośrednio wpływa na efektywność i bezpieczeństwo pracy na nierównych terenach, co jest kluczowe przy koszeniu skarp i rowów.   
***Odpowiedź na pytanie nr 1***

Tak, kąt jest odpowiedni.

***Pytanie nr 2***

Czy noże typu „T” lub „Y” są akceptowalne dla wymaganej specyfikacji koszenia, w tym cięcia gałęzi o średnicy 3-4 cm?

Uzasadnienie: Wybór odpowiedniego typu noży ma istotny wpływ na jakość cięcia i wydajność pracy, szczególnie przy cięciu grubszych gałęzi.   
***Odpowiedź na pytanie nr 2***

Zamawiający wymaga noży typu RM30.

***Pytanie nr 3***

Prosimy o określenie minimalnej mocy przekładni w kosiarkach przeznaczonych do intensywnego użytkowania.

Uzasadnienie: Moc i typ przekładni są kluczowe dla wydajności i trwałości kosiarki, zwłaszcza przy intensywnym użytkowaniu.

***Odpowiedź na pytanie nr 3***

Minimalna wymagana moc przekładni to 80 KM.

***Pytanie nr 4***

Prosimy o określenie minimalnej średnicy rolki podporowej na poziomie co najmniej Fi180, jak to ma miejsce w kosiarkach profesjonalnych.

Uzasadnienie: Średnica rolki podporowej wpływa na stabilność i równomierność koszenia, co jest szczególnie ważne przy pracy na nierównym terenie.

***Odpowiedź na pytanie nr 4***

Wymagana średnica rolki to ok. fi 200.

***Pytanie nr 5***

Prosimy o wprowadzenie parametru „rolki czterołożyskowej” jako wymogu specyfikacji technicznej.

Uzasadnienie: Rolki czterołożyskowe zapewniają dłuższą żywotność i mniejszą konieczność wymiany łożysk, co jest istotne przy intensywnym użytkowaniu. Średnia żywotność rolki dwułożyskowej wynosi około miesiąca, podczas gdy w rolce czterołożyskowej trwałość wynosi średnio rok.

***Odpowiedź na pytanie nr 5***

Zamawiający wymaga łożysk wahadłowych.

***Pytanie nr 6***

Prosimy o wprowadzenie wymogu otwieranych klap tylnych w kosiarkach.

Uzasadnienie: Otwierane klapy tylne pozwalają na bezpieczną i szybką wymianę noży bez konieczności podnoszenia kosiarki na ciągniku. W przypadku awarii przewodu, kosiarka może opaść, co stwarza zagrożenie dla operatora. Klapa tylna umożliwia wymianę noży bez udziału ciągnika, zwiększając bezpieczeństwo pracy.

***Odpowiedź na pytanie nr 6***

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wymogu.

***Pytanie nr 7***

Prosimy o dodanie parametru dotyczącego montażu amortyzatora hydrauliczno-gazowego do kosiarki w celu kompensacji dyskomfortu przy opuszczaniu kosiarki do rowu.

Uzasadnienie: Amortyzator ten zmniejsza obciążenie ciągnika, co jest istotne dla ochrony sprzętu i komfortu pracy operatora podczas pracy w trudnych warunkach terenowych.

***Odpowiedź na pytanie nr 7***

Zamawiający wymaga kosiarki tylno-bocznej na pantografie bocznym.

***Pytanie nr 8***

Czy Zamawiający zgodzi się na ciągnik ze zbiornikiem paliwa 180 litrów?

***Odpowiedź na pytanie nr 8***

Nie.

***Pytanie nr 9***

Czy Zamawiający zgodzi się na ciągnik z silnikiem o pojemności 3,8 litra?

***Odpowiedź na pytanie nr 9***

Nie.

***Pytanie nr 10***

Czy Zamawiający zgodzi się na ciągnik z obrotami WOM 540, 750 i 1000?

***Odpowiedź na pytanie nr 10***

Nie.

***Pytanie nr 11***

Czy Zamawiający zgodzi się na ciągnik z 3 parami gniazd hydraulicznych z szybkozłączami z tyłu?

***Odpowiedź na pytanie nr 11***

Tak, muszą być min. 2.

***Pytanie nr 12***

Czy w punkcie 1.12 obciążniki – przód ok. 320 kg zamawiający ma na myśli obciążniki felg, czy przednią przeciwwagę?

***Odpowiedź na pytanie nr 12***

Zamawiający ma na myśli obciążniki felg.

***Pytanie nr 13***

Czy Zamawiający zgodzi się na ciągnik z obciążnikami kół tylnych 184 kg?

***Odpowiedź na pytanie nr 13***

Nie.

***Pytanie nr 14***

Czy Zamawiający zgodzi się na ciągnik z ładowaczem czołowym o parametrach – wysokość podnoszenia 2750 mm, wysokość załadunku 2639 mm, udźwig 1252 kg i szerokością łyżki 1829 mm?

***Odpowiedź na pytanie nr 14***

Nie.

***Pytanie nr 15***

Czy Zamawiający zgodzi się na pług do śniegu bez 4 ustalonych pozycji roboczych, z płynną bezstopniową regulacją pozycji pługa?

***Odpowiedź na pytanie nr 15***

Nie.

***Pytanie nr 16***

Czy w wymaganiach technicznych ciągnika rolniczego Zamawiający dopuszcza wyposażenie ciągnika w silnik o pojemności do 3800cm3?

***Odpowiedź na pytanie nr 16***

Zamawiający nie dopuszcza wyposażenia ciągnika w silnik o pojemności do 3800cm3.

***Pytanie nr 17***

Czy w wymaganiach technicznych ciągnika rolniczego Zamawiający dopuszcza wyposażenie ciągnika w skrzynię biegów 3-zakresową mechaniczną z rewersem elektrohydraulicznym i 36 biegów do przodu oraz 36 biegów do tyłu?

Przekładnia mechaniczna posiada 3 zakresy prędkości z 6 biegami na każdym oraz wzmacniaczem momentu obrotowego na każdym biegu co daje łącznie 36 biegi do przodu i do tyłu, z bez sprzęgłową zmianą kierunku jazdy za pomocą rewersu elektrohydraulicznego.

***Odpowiedź na pytanie nr 17***

Zamawiający nie dopuszcza powyższego wyposażenia.

***Pytanie nr 18***

Czy w wymaganiach technicznych ciągnika rolniczego Zamawiający dopuszcza ciągnik z maksymalnym udźwigiem tylnego TUZa o wartości 4100kg?

***Odpowiedź na pytanie nr 18***

Zamawiający nie dopuszcza powyższego zapisu.

***Pytanie nr 19***

Czy Zamawiający dopuszcza ciągnik z 3 parami wyjść hydraulicznych z tyłu z szybkozłączami?

***Odpowiedź na pytanie nr 19***

Zamawiający dopuszcza ciągnik z 3 parami wyjść hydraulicznych z tyłu z szybkozłączami.

***Pytanie nr 20***

Czy Zamawiający dopuszcza w wymaganiach technicznych ciągnika oświetlenie drogowe halogenowe a oświetlenie robocze LED?

***Odpowiedź na pytanie nr 20***

Zamawiający wymaga by wszystkie lampy były typu LED.

***Pytanie nr 21***

Czy Zamawiający dopuszcza w wymaganiach technicznych ciągnika tylny WOM niezależ­ny z obrotami 540/1000 obr./min?

***Odpowiedź na pytanie nr 21***

Zamawiający nie dopuszcza powyższego zapisu.

***Pytanie nr 22***

Co Zamawiający rozumie w wymaganiach technicznych ciągnika jako niezależny zbiornik oleju do pracy z oferowanymi maszynami? Czy Zamawiający dopuszcza ciągnik bez takiego dodatkowego zbiornika?

***Odpowiedź na pytanie nr 22***

Zamawiający wymaga ciągnika z drugim zbiornikiem oleju.

Sporządziła: Monika Warkusz