**Zespół Opieki Zdrowotnej**

 **w Suchej Beskidzkiej**

 **ul. Szpitalna 22**

Znak : ZOZ.V.010/DZP/14/PU/24 Sucha Beskidzka dnia 14.08.2024r.

**S P E C Y F I K A C J A**

**DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

Dotyczy :

 **Zapytania ofertowego**

 ogłoszonego przez :

 Zespół Opieki Zdrowotnej

 w Suchej Beskidzkiej

 na :

 „Świadczenie usług serwisowych gwarancyjnego utrzymania w ruchu instalacji sygnalizacji pożarowej oraz oddymiającej w Szpitalu w Suchej Beskidzkiej i Makowie Podhalańskim”

**kod CPV:** 5032410003

1. **INFORMACJE OGÓLNE.**

**Zamawiający:**

**Zespół Opieki Zdrowotnej**

**ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka**

**TEL: (033) 872-31-00**

**e-mail: zamowienia@zozsuchabeskidzka.pl**

**https://www.zozsuchabeskidzka.pl**

kanał elektronicznej komunikacji:

<https://www.platforma>zakupowa.pl/pn/zozsuchabeskidzka

**REGON: 000304415, NIP: 552-12-74-352**

***Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami składającymi się na specyfikację do zapytania ofertowego.***

1. Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. 2023r., poz. 1605).
2. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja wykonawców z Zamawiającym będzie odbywała się za pośrednictwem kanału elektronicznej komunikacji: <https://www.platformazakupowa.pl/pn/zozsuchabeskidzka> na stronie danego postępowania.

**II. USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY.**

**1.Określenie przedmiotu zamówienia.**

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenia usług serwisowych gwarancyjnego utrzymania w ruchu:

1. Instalacji pożarowej (SSP)
2. Dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO)
3. Oddymiania klatek schodowych
4. Klap przeciwpożarowych
5. Oświetlenia ewakuacyjnego (pomiar natężenia, skuteczność działania) w:
* Szpitalu Rejonowym w Suchej Beskidzkiej,
* Szpitalu w Makowie Podhalańskim.

Naprawy serwisowe nie wymagające wymiany urządzeń zlecane będą każdorazowo odrębnym zleceniem.

**2. Przez gwarancyjne utrzymanie w ruchu rozumie się:**

1. utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej wszystkich urządzeń

wchodzących w skład serwisowanej instalacji i ich przegląd serwisowy, co najmniej 1x w miesiącu , w ramach którego wchodzi:

 - czyszczenie czujek, których wielkość zabrudzenia wynosi 70%,

 - przegląd klap p/poż, ich ewentualna naprawa ( naciągnięcie sprężyn), wynikająca z informacji przekazywanych przez ich centralki lub centralkę sygnalizacji pożarowej POLON 6000.

 - utrzymanie central:

# sygnalizacji pożaru Polon : 6000, 4100,

# dźwiękowego systemu ostrzegawczego MULTIVES

# klap przeciw pożarowych,

 w ciągłej sprawności technicznej.

 b) wykonanie jeden raz w roku kompleksowego przeglądu i konserwacji central,

 czujek, klap oddymiających, napędów oraz pozostałych elementów systemu,

 c) po każdorazowym przeglądzie i konserwacji wykonanie prób sprawności

 działania instalacji,

 d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji przeglądów technicznych i kontroli

 systemów alarmów przeciwpożarowych (SSP, DSO, oddymiania, klapy ppoż),

 e) w przypadku wystąpienia lub zgłoszenia awarii bezzwłoczne podjęcie działań

 zmierzających do przywrócenia sprawności technicznej systemu w czasie nie

 przekraczającym 1 godziny (7 dni w tygodniu) od chwili wystąpienia lub

zgłoszenia. Fakt ten podyktowany jest pracą szpitali w systemie ciągłym (całodobowym) co zmusza Zamawiającego do zapewnienia bezpieczeństwa przebywającym w obiekcie ludzi 24 godziny na dobę.

 f) dostawę niezbędnych części zamiennych oraz wykonanie napraw instalacji

 na podstawie dodatkowego zlecenia po uzgodnieniu z Zamawiającym

 konieczności wymiany (naprawy) i kosztów,

 g) pomiar natężenia oświetlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych – 374

 punkty.

**Gwarancyjne utrzymanie w ruchu nie obejmuje:**

* napraw o charakterze remontu urządzenia , lub remontu lokalnego

 (zasadniczych podzespołów urządzenia), które będą wykonywane odrębnym

 zleceniem.

**Dane techniczne posiadanego systemu:**

**Szpital Rejonowy w Suchej Beskidzkiej:**

* Instalacja sygnalizacji pożarowej (SSP) :

- system POLON –ALFA z centralką POLON 6000, z centralami sterującymi UCS

 6000 – 7 sztuk

- czujki :

DPR 4046 -94 szt.

DIO 4046- 115 szt

DOR 4046- 141 szt

DUR 4046-179 szt

TUN 4046- 31 szt

DOT 4046- 9 szt

DUT 6046- 258 szt

DUO 6046- 85 szt

TUN 6046- 27 szt

- ręczne ostrzegacze pożarowe 400104-86 szt

EKS 4001- 28 szt

EKS 6040- 10 szt

EKS 6001- 5 szt

EKS 6022- 7 szt

EWS 4001- 3 szt

SAL 4001-14 szt

EWK 4001-1 szt

* Instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO):

- system MULIVES z centralką Multi Ves

Głośniki ABT-S276/AB -17 szt

Głośniki ABT-W6 170 szt

Głośniki ABT-W6/AB- 44 szt

* Instalacja oddymiająca

- system POLON ALFA z centralkami VCS 6000- 2 szt

- przyciski oddymiania – 14 sztuk

- przyciski przewietrzania – 2 sztuki

- EKS 4001 -2 sztuki

- siłownik drzwiowy – 18 sztuk

- czujki DUR 4046- 4 sztuki

**Zestawienie podkładów oświetlenia ewakuacyjnego dla obiektów Szpital Rejonowy w Suchej Beskidzkiej i Szpital w Makowie Podhalańskim:**

- lampy oświetlenia ewakuacyjnego o napięciu znamionowym 230/400V, typ ECONOMIC LED IP65

- ilość lamp ewakuacyjnych Szpital Sucha Beskidzkiej – 303 sztuki

- ilość lamp ewakuacyjnych Szpital maków Podhalański- 95 sztuk

Szpital w Makowie Podhalańskim- Budynek nr 1 i 2 :

* Instalacja sygnalizacji pożarowej (SSP) i oddymiająca

- system POLON-ALFA z centralką POLON 4100

- centrale UCS -5 sztuk

- czujka DUT 6046- 10 sztuk.

* Instalacja sygnalizacji pożarowej: - centrala CSP -2szt
* - czujki pożarowe -6szt
* - ręczny ostrzegacz pożarowy-2szt

Zestawienie elementów Szpital w Makowie Podhalańskim:

1. Instalacja SSP typ Polon 4100:
2. Centrala, terminal sygnalizacji pożarowej, rop-y ROP 4001M- 2 szt, czujka dymu i ciepła DUT-6046- 6 sztuk
3. Instalacja oddymiająca:

Centrala Polon 4100 -1 szt., czujki DUT – 4 szt, okna oddymiające z siłownikami, ręczny przycisk oddymiania (POZ) -9 szt, przycisk przewietrzania (PPZ)- 4 szt., zamek drzwiowy elektromotoryczny-2 szt.

 a) Centralki oddymiające-4szt

 b)Czujki pożarowe-4szt

 c)Okna oddymiające-3szt

 d)Zamek elektromotoryczny -2szt

 4. Czas trwania umowy do 30.09.2025r.

 5. Cena oferty.

 5.1. Sposób wyliczenia ceny oferty

* Cena oferty winna uwzględnić wszystkie zobowiązania i winna być podana w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie.
* Cena brutto podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Cena może być tylko jedna i nie podlega ona zmianie przez okres ważności oferty.
* Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich jej elementów. Ceny powinny zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę.

**UWAGA:**Cenę oferty i wartość podatku od towarów i usług oraz inne wartości wykazane w Formularzu cenowym (załącznik nr 1) – należy przedstawić **z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku** przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (zgodnie z § 9 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 95 poz. 798).

**6.Warunki płatności - przelew (min. 60 dni).**

**III. MIEJSCE, TERMIN ORAZ SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY.**

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem kanału elektronicznej komunikacji w języku polskim pod adresem: <http://www.platformazakupowa.pl/pn/zozsuchabeskidzka> na stronie danego postępowania, nie później niż do dnia **13.09.2024r. do godz. 10:00.**

Wykonawca wypełnia za pośrednictwem kanału elektronicznej komunikacji załącznik nr 1 tj. formularz ofertowy.

**Do oferty należy dołączyć:**

1. Uprawnienia pracowników firmy do wykonywania czynności serwisowych urządzeń objętych gwarancyjnym utrzymaniem w ruchu ( załącznik nr 4):

* uprawnienia do konserwacji i przeglądu systemu Polon 6000, Polon 4100
* świadectwo kwalifikacyjne D i E pracowników wykonujących usługę
* Certyfikat instalowania, programowania, uruchomiania i konserwacji Dźwiękowego Systemu Ostrzegania MULTIVIES i miniVES

2.Wykaz usług – załącznik nr 3

1. Złożenie oferty nie wymaga rejestracji na platformie zakupowej.
2. Oferta może być złożona w następujący sposób, do wyboru przez Wykonawcę:

- w formie skanu dokumentu opatrzonego podpisem lub pieczątką i podpisem osób uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

- podpisana kwalifikowalnym podpisem/podpisem elektronicznym lub zaufanym/lub osobistym osoby/osób uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy.

1. Za datę wpływu ofert przyjmuje się datę wygenerowaną przez platformę.
2. Oferta złożona po terminie nie będzie otwierana.

**IV. ZASADY OCENY OFERT.**

**1. Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty**

1. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę w oparciu o poniższe kryteria, która spełnia wszystkie wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia.
2. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kryterium oceny** | **Ranga** | **Sposób oceny** |
| Cena za ryczałt | 70% | Wg wzoru |
| Cena 1 roboczogodziny usług poza umową | 30% | Wg wzoru |

* 1. Ceny podane przez Wykonawcę nie podlegają zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

**2.Sposób obliczania wartości punktowej poszczególnych kryteriów**.

**a) Cena przeglądu miesięcznego**  Cm x 100 ptk. = C x ranga

 Ck

gdzie : Cm - najniższa cena przeglądu miesięcznego złożona w całości zamówienia

 Ck - cena przeglądu proponowana przez danego Wykonawcę

 C - ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę

**b) Cena 1 roboczogodziny**  Ch x 100 ptk. = C x ranga

 Ck

gdzie : Ch - najniższa cena 1 roboczogodziny złożona w całości zamówienia

 Ck - cena proponowana przez danego Wykonawcę

 C - ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę

**3. Zasada wyboru oferty i udzielenia zamówienia.**.

Zamawiający udzieli zamówienia o Wykonawcy, którego oferta :

 - odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SWZ

 - została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru.

**V. WARUNKI I USTALENIA, KTÓRE BĘDĄ WPROWADZONE DO UMOWY.**

* + - 1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta wygra postępowanie

 po przesłaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2. Treść umowy zgodna będzie z treścią wzoru umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do

 niniejszej specyfikacji z uwzględnienie treści wybranej oferty.

**VI. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.**

1. Komunikacja Wykonawców z Zamawiającym, w szczególności składanie ofert, wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem kanału elektronicznej komunikacji pod adresem: <http://www.platformazakupowa.pl/pn/zozsuchabeskidzka> na stronie danego postępowania. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę wygenerowaną przez platformę.

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego nie później niż 4 dni przed terminem składania ofert, o wyjaśnienie treści specyfikacji za pośrednictwem udostępnionego kanału. Treść pytań (bez ujawnienia źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami, bądź informacje o dokonaniu zmiany specyfikacji, Zamawiający przekaże wykonawcom za pośrednictwem Platformy w zakładce „Komunikaty”.

**VII. TRYB WPROWADZENIA EWENTUALNYCH ZMIAN W SWZ.**

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SWZ.

O każdej zmianie zamawiający zawiadomi niezwłocznie każdego uczestnika postępowania.

**VIII. ROZTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA**

1. Analiza ofert zostanie przeprowadzona przez powołany zespół.

2. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień

 dotyczących treści złożonych ofert, w tym dokumentów potwierdzających podane

 w ofertach informacje.

3. Oferta nie spełniająca wymagań niniejszego zapytania, w szczególności formalnych

(złożona po terminie, niekompletna) lub merytorycznych (zwłaszcza nie będącą ofertą w rozumieniu przepisów prawa cywilnego) albo zawierająca inne rozpoznane wady sprzeczne z przepisami prawa, zostanie odrzucona bez jej rozpatrywania.

4. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej.

5. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw

 Zamawiającemu.

6. Po rozstrzygnięciu postępowania jego wyniki zostaną przekazane wszystkim

 Wykonawcom.

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy we

 wskazanym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może wybrać

 najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert

Załączniki do SWZ :

- załącznik nr 1 (formularz ofertowy)

- załącznik nr 2 (projekt umowy)

- załącznik nr 3 (wykaz usług)

-załącznik nr 4- (wykaz osób)