[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.47
pe=2
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	2	3	4	1	6	0	0
own=1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nfn=VIA PROJEKT Lech Marciniak
afn=ul. Kraszewskiego 6, 63-300 Pleszew
nb=Przebudowa drogi powiatowej nr 4309P w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu w m. Kowalew
ab=Powiat pleszewski, gmina Pleszew: obręb Kowalew, AM-24, dz.nr 37; obręb Suchorzew, AM-25, dz. nr 17; gmina Dobrzyca-obszar wiejski, obręb Fabianów AM-1, dz. nr 87   
ni=Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie
ai=ul Gen. Hallera 54, 63-300 Pleszew
nk=Lech Marciniak	Drogowa
dt=23-03-2023
pcn=4 kw. 22

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	1.09PRZEDMIOT OPRACOWANIA1310Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi powiatowej nr 4329P Pleszew - Kowalew1310Ogółem długość przebudowywanej drogi to:  2 255m.131013102.09STAN ISTNIEJĄCY1310Przedmiotem przebudowy jest droga powiatowa łącząca Pleszew z Kowalewem.1310Droga posiada nawierzchnię szerokości od 4,50m do 5,5m z mieszanek min-asfaltowych grub. średnio 9cm na podbudowie z  kruszywa łamanego o śr grubości 14cm. Nawierzchnia bitumiczna jest zwichrowana w przekroju poprzecznym i w profilu podłużnym. posiada liczne nierówności i ubytki, przez które wybija się kruszywo.  Jezdnia, częściowo , ograniczona jest krawężnikiem betonowym 15x30cm na ławie betonowej. Na pozostałym odcinku ma przekrój drogowy. Na części odcinka występuje chodnik z kostki betonowej, który podobnie jak jezdnia jest zniszczony.1310Odwodnienie jezdni odbywa się powierzchniowo do istniejących rowów przydrożnych, do kanalizacji deszczowej oraz na tereny zielone.1310Poprzez złe spadki podłużne i poprzeczne na jezdni zalegają wody opadowe i roztopowe.1310W pasie drogowym występują urządzenia obce infrastruktury: teletechnicznej, energetycznej - napowietrznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i oświetlenia ulic.131013103.09PARAMETRY TECHNICZNE1310Podstawowe parametry techniczne, jakie przyjęto w uzgodnieniu z inwestorem, dla projektowanej drogi:1310"09klasa drogi:090909090909Z,1310"09kategoria ruchu:090909090909KR3,1310"09podłoże:09090909090909G3,1310"09prędkość projektowa:090909090930 km/h,1310"09przekrój poprzeczny:09090909091x2,1310"09szerokość jezdni:0909090909096,00 m1310"09szerokość chodników 0909090909min. 2 m1310"09szerokość ścieżki rowerowej dwukierunkowej0909min. 2,0 m1310"09szerokość dwukierunkowej ścieżki rowerowej 09min. 2,6 m1310 z której mogą korzystać piesi1310"09skos zjazdów na posesje09090909091 m - 1 m091310131013104.09ZAKRES ROBÓT1310W ramach rozbudowy - przewiduje się:1310"09roboty przygotowawcze (wytyczenie obiektu, rozbiórki istniejących przeszkód),1310"09rozbiórkę istniejących krawężników, obrzeży i innych elementów jezdni,1310"09rozbiórkę konstrukcji nawierzchni chodników i zjazdów,1310"09ustawienie krawężników i obrzeży,1310"09wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne poszerzenia jezdni,1310"09wykonanie pełnej konstrukcji poszerzeń jezdni na całej długości przebudowy,1310"09wyrównanie istniejącej nawierzchni,1310"09wykonanie nawierzchni jezdni1310"09wykonanie nawierzchni chodników, ścieżek rowerowych i zjazdów,1310"09wykonanie poboczy1310"09wykonanie kanalizacji deszczowej (wg odrębnego projektu branżowego)1310"09remont kanalizacji deszczowej,1310"09remont przepustów,1310"09wykonanie elementów uspokajających ruch,1310"09wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,1310"09wykonanie elementów zieleni (wg odrębnego opracowania)1310"09uporządkowanie terenu.1310

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=50	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=10	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1]
ty=M
na=Mapa powykonawcza	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1679655212
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=Projekt organizacji ruchu	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1679655212
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 97]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 98]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=dekarze gr.II	0
id=052	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 506]
ty=M
na=gaz propanowo-butanowy płynny	0
id=1020100	2
jm=kg	033
ce=0	1679655212
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.06

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=olej napędowy	0
id=1020399	1
jm=kg	033
ce=0	1679655212
cw=0	PLN
il=46.98

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=emulsja asfaltowa kationowa	0
id=1040099	1
jm=kg	033
ce=0	1679655212
cw=0	PLN
il=809.1

[RMS ZEST 254]
ty=M
na=lepik asfaltowy stosowany na gorąco	0
id=1040699	1
jm=kg	033
ce=0	1679655212
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=207.36
pr=	0	0	0	2300199 

[RMS ZEST 127]
ty=S
na=koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0,15 m3	0
id=11111	1
jm=m-g	148
ce=0	1679655212
cw=0	PLN
il=18.27

[RMS ZEST 8]
ty=S
na=koparka gąsienicowa 0.4 m3	0
id=11162	1
jm=m-g	148
ce=0	1679655212
cw=0	PLN
il=52.1818

[RMS ZEST 9]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)	0
id=11333	1
jm=m-g	148
ce=0	1679655212
cw=0	PLN
il=29.0631

[RMS ZEST 10]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	0
id=11334	1
jm=m-g	148
ce=0	1679655212
cw=0	PLN
il=4.382

[RMS ZEST 11]
ty=S
na=równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	0
id=11612	1
jm=m-g	148
ce=0	1679655212
cw=0	PLN
il=1.2293

[RMS ZEST 12]
ty=S
na=walec statyczny samojezdny 10 t	0
id=12113	1
jm=m-g	148
ce=0	1679655212
cw=0	PLN
il=28.1185

[RMS ZEST 13]
ty=S
na=walec statyczny samojezdny 15 t	0
id=12115	1
jm=m-g	148
ce=0	1679655212
cw=0	PLN
il=5.9508

[RMS ZEST 14]
ty=S
na=walec samojezdny wibracyjny 7.5 t	0
id=12313	1
jm=m-g	148
ce=0	1679655212
cw=0	PLN
il=130.0023

[RMS ZEST 237]
ty=S
na=walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t	0
id=12411	1
jm=m-g	148
ce=0	1679655212
cw=0	PLN
il=4.5906

[RMS ZEST 249]
ty=S
na=zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h	0
id=12522	1
jm=m-g	148
ce=0	1679655212
cw=0	PLN
il=4.5222

[RMS ZEST 15]
ty=S
na=frezarka do nawierzchni drogowych z podajnikiem 2,0 m	0
id=12715	1
jm=m-g	148
ce=0	1679655212
cw=0	PLN
il=9.1872
pr=	0	0	0	12715

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=słupki z rur stalowych	0
id=1323701	1
jm=kg	033
ce=0	1679655212
cw=0	PLN
il=824.29

[RMS ZEST 464]
ty=M
na=słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm	0
id=1323812	2
jm=kg	033
ce=0	1679655212
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=39.26
pr=	0	0	0	1323812

[RMS ZEST 500]
ty=M
na=szpilki do geowłókniny	0
id=1342001	2
jm=szt.	020
ce=0	1679655212
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=98.136
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1342001

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=tablice znaków drogowych	0
id=1352899	1
jm=szt	020
ce=0	1679655212
cw=0	PLN
il=8

[RMS ZEST 510]
ty=M
na=tablice informacyjna	0
id=1352899	1
jm=szt	020
ce=0	1679655212
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 463]
ty=M
na=tablice znaków drogowych (aktywne z zestawami solarnymi)'	0
id=1355599	2
jm=szt.	020
ce=0	1679655212
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=	0	0	0	1355599

[RMS ZEST 185]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna	0
id=1511699	1
jm=dm3	066
ce=0	1679655212
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.508

[RMS ZEST 186]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa biała	0
id=1511711	1
jm=dm3	066
ce=0	1679655212
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.768

[RMS ZEST 187]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa czerwona	0
id=1511712	1
jm=dm3	066
ce=0	1679655212
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.768
pr=	0	0	0	1510199

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=farba chlorokauczukowa	0
id=1520899	1
jm=dm3	066
ce=0	1679655212
cw=0	PLN
il=27.0423

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych	0
id=1530511	1
jm=dm3	066
ce=0	1679655212
cw=0	PLN
il=8.6701

[RMS ZEST 188]
ty=M
na=rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	0
id=1530599	1
jm=dm3	066
ce=0	1679655212
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.588

[RMS ZEST 504]
ty=M
na=punktowe elementy odblaskowe najezdniowe z trzpieniem, klejone	0
id=1580599	2
jm=szt.	020
ce=0	1679655212
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12

[RMS ZEST 503]
ty=M
na=miał kamienny	0
id=1600600	1
jm=t	034
ce=0	1679655212
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.9232

[RMS ZEST 502]
ty=M
na=kliniec kamienny	0
id=1600604	1
jm=t	034
ce=0	1679655212
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.872

[RMS ZEST 501]
ty=M
na=tłuczeń kamienny sortowany	0
id=1600605	1
jm=t	034
ce=0	1679655212
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=32.3176

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Mieszanka kruszywa łamanego 0/31,5	0
id=1600614	1
jm=t	034
ce=0	1679655212
cw=0	PLN
il=194.4174

[RMS ZEST 184]
ty=M
na=Piasek	0
id=1601799	3
jm=m3	060
ce=0	1679655212
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1228.0743

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=Miesz.miner-asfalt. do war.ścier. AC 11 S	0
id=1650303	1
jm=t	034
ce=0	1679655212
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=131.283

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=gruz	0
id=1690099	1
jm=m3	060
ce=0	1679655212
cw=0	PLN
il=5.8402

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	0
id=1700399	1
jm=t	034
ce=0	1679655212
cw=0	PLN
il=35.1493

[RMS ZEST 281]
ty=M
na=płyty betonowe ażurowe "Meba"	0
id=2220699	2
jm=szt.	020
ce=0	1679655212
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=187.2

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=obrzeża betonowe 30x8 cm	0
id=2220802	1
jm=m	040
ce=0	1679655212
cw=0	PLN
il=1066.92

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=kostka brukowa 8 cm	0
id=2222130	1
jm=m2	050
ce=0	1679655212
cw=0	PLN
il=2429.5678

[RMS ZEST 489]
ty=M
na=krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm	0
id=2223051	1
jm=m	040
ce=0	1679655212
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1080.18

[RMS ZEST 126]
ty=M
na=mieszanka betonowa kl. B 10	0
id=2370602	2
jm=m3	060
ce=0	1679655212
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=52.2725

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=mieszanka betonowa C12/15	0
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0	1679655212
cw=0	PLN
il=240.4776
pr=	0	0	0	2370699 

[RMS ZEST 86]
ty=M
na=mieszanka betonowa Rm 1,5 MPa	0
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0	1679655212
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=318.8997

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 15	0
id=2380825	2
jm=m3	060
ce=0	1679655212
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.03

[RMS ZEST 505]
ty=M
na=klej bitumiczny	0
id=2390399	2
jm=op.	028
ce=0	1679655212
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.992

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	0
id=2600619	1
jm=m3	060
ce=0	1679655212
cw=0	PLN
il=9.7716

[RMS ZEST 125]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane gr.25 mm, kl.III	0
id=2600621	2
jm=m3	060
ce=0	1679655212
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.609

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=krawędziaki iglaste kl.II	0
id=2600999	1
jm=m3	060
ce=0	1679655212
cw=0	PLN
il=1.5663

[RMS ZEST 276]
ty=S
na=żuraw samochodowy	0
id=31100	1
jm=m-g	148
ce=0	1679655212
cw=0	PLN
il=7.2

[RMS ZEST 55]
ty=R
na=operatorzy gr.II	0
id=362	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 495]
ty=S
na=aplikator geowłókniny przyczepny	0
id=38600	1
jm=m-g	148
ce=0	1679655212
cw=0	PLN
il=7.2036

[RMS ZEST 294]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1679655212
cw=0	PLN
il=0.684

[RMS ZEST 491]
ty=M
na=geowłóknina	0
id=3905099	2
jm=m2	050
ce=0	1679655212
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1122.3

[RMS ZEST 56]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 57]
ty=S
na=ciągnik kołowy 37 kW/50 KM	0
id=39116	1
jm=m-g	148
ce=0	1679655212
cw=0	PLN
il=14.5116

[RMS ZEST 496]
ty=S
na=ciągnik kołowy 29-37 kW (40-50 KM)	0
id=39116	1
jm=m-g	148
ce=0	1679655212
cw=0	PLN
il=7.2036

[RMS ZEST 58]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=woda	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1679655212
cw=0	PLN
il=239.1071

[RMS ZEST 251]
ty=S
na=samochód skrzyniowy	0
id=39500	1
jm=m-g	148
ce=0	1679655212
cw=0	PLN
il=0.9984

[RMS ZEST 63]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1679655212
cw=0	PLN
il=7.4925

[RMS ZEST 199]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t'	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1679655212
cw=0	PLN
il=2.1262

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=słupki drewniane iglaste śr.70mm	0
id=3951300	1
jm=m3	060
ce=0	1679655212
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1039

[RMS ZEST 65]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1679655212
cw=0	PLN
il=24.96

[RMS ZEST 67]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1679655212
cw=0	PLN
il=203.094

[RMS ZEST 68]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 10-15 t	0
id=39813	1
jm=m-g	148
ce=0	1679655212
cw=0	PLN
il=33.408

[RMS ZEST 405]
ty=S
na=samochód WUKO-SW	0
id=39955	1
jm=m-g	148
ce=0	1679655212
cw=0	PLN
il=4.56

[RMS ZEST 69]
ty=S
na=wibrator powierzchniowy	0
id=45100	1
jm=m-g	148
ce=0	1679655212
cw=0	PLN
il=308.1403

[RMS ZEST 182]
ty=M
na=rury stalowe bez szwu śr. 38.0 mm	0
id=5022203	1
jm=kg	033
ce=0	1679655212
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=768.12

[RMS ZEST 183]
ty=M
na=rury stalowe bez szwu śr. 60.3 mm	0
id=5022304	1
jm=kg	033
ce=0	1679655212
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=769.6

[RMS ZEST 508]
ty=S
na=układarka kleju z kotłem olejowym 30 dm3	0
id=52219	1
jm=m-g	148
ce=0	1679655212
cw=0	PLN
il=0.684

[RMS ZEST 70]
ty=S
na=skrapiarka do bitumu przewoźna z ręczna pompa 250-500 dm3	0
id=52271	1
jm=m-g	148
ce=0	1679655212
cw=0	PLN
il=12.7368

[RMS ZEST 71]
ty=S
na=rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m	0
id=52314	1
jm=m-g	148
ce=0	1679655212
cw=0	PLN
il=5.9508

[RMS ZEST 72]
ty=S
na=szczotka mechaniczna (bez ciągnika)	0
id=52511	1
jm=m-g	148
ce=0	1679655212
cw=0	PLN
il=1.7748

[RMS ZEST 73]
ty=S
na=malowarka do znakowania dróg	0
id=52541	1
jm=m-g	148
ce=0	1679655212
cw=0	PLN
il=2.1262

[RMS ZEST 224]
ty=S
na=piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni	0
id=52600	1
jm=m-g	148
ce=0	1679655212
cw=0	PLN
il=116.725

[RMS ZEST 264]
ty=M
na=pierścienie odciążające żelbetowe'	0
id=5470500	2
jm=szt	020
ce=0	1679655212
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=24

[RMS ZEST 265]
ty=M
na=pierścienie podtrzymujące wpust	0
id=5470510	2
jm=szt	020
ce=0	1679655212
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=24

[RMS ZEST 263]
ty=M
na=nadstawka betonowa ściekowa o śr. 500mm l=1,0m	0
id=5470622	2
jm=szt	020
ce=0	1679655212
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=24

[RMS ZEST 262]
ty=M
na=osadniki betonowe śr. 500 mm	0
id=5471001	2
jm=szt	020
ce=0	1679655212
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=24

[RMS ZEST 250]
ty=M
na=rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 200 mm	0
id=5601299	2
jm=m	040
ce=0	1679655212
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=97.92

[RMS ZEST 266]
ty=M
na=wpusty uliczne żeliwne ściekowe typ ciężki 650x450 mm	0
id=6331001	2
jm=szt	020
ce=0	1679655212
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=24

[RMS ZEST 168]
ty=R
na=darniarze gr.II	0
id=712	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 78]
ty=S
na=piła do cięcia kostki	0
id=75200	1
jm=m-g	148
ce=0	1679655212
cw=0	PLN
il=59.2578

[RMS ZEST 507]
ty=S
na=agregat prądotwórczy	0
id=81100	1
jm=m-g	148
ce=0	1679655212
cw=0	PLN
il=0.684

[RMS ZEST 406]
ty=S
na=wentylator spalinowy	0
id=84021	1
jm=m-g	148
ce=0	1679655212
cw=0	PLN
il=4.56

[RMS ZEST 80]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1679655212
cw=0	PLN
il=7492.4779

[RMS ZEST 334]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1679577576
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 402]
ty=R
na=robocizna''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1679577576
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 509]
ty=S
na=wiertarka udarowa elektryczna	0
id=at043	3
jm=m-g	148
ce=0	1679577576
cw=0	PLN
il=0.684

[RMS ZEST 465]
ty=M
na=oświetlenie przejścia1+ zasilany solarnie z panelem fotowoltaicznym na słupie z wysięgnikiem	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1679655212
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 81]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=-0

[ELEMENT 1]
na=Roboty pomiarowe i przygotowawcze
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=2
pd=		D-M-00.00.00		D-M-00.00.00		0
na=Projekt organizacji ruchu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=3
pd=		D-M-00.00.00		D-M-00.00.00		0
na=Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=4
pd=		D-01.01.01		D-01.01.01		1
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=0.999
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.999	1	0,999						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 80]
nz=117	0	117
np=1
wa=0
wb=0
il=111.6233

[RMS 64]
nz=0.104	0	0,104
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1039

[RMS 63]
nz=7.5	0	7,5
np=1
wa=0
wb=0
il=7.4925

[ELEMENT 1]
na=Roboty rozbiórkowe
wa=0
kn=0	0	0
id=5
nu=2
wn=		

[POZYCJA]
id=88
pd=		D-01.02.01		D-01.02.01		1
mpn=1211
na=Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości oraz żywopłotów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=0.05
jm=ha	052
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.05	1	0,05						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 80]
nz=330	0	330
np=1
wa=0
wb=0
il=15.7575

[RMS 10]
nz=54.5	0	54,5
np=1
wa=0
wb=0
il=2.725

[POZYCJA]
id=181
pd=		D-01.02.04		D-01.02.04		1
mpn=_1211
na=Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1015
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1015	1	1015						

[RMS 80]
nz=0.115	0	0,115
np=1
wa=0
wb=0
il=116.725

[RMS 224]
nz=0.115	0	0,115
np=1
wa=0
wb=0
il=116.725

[POZYCJA]
id=14
pd=		D-05.03.11		D-05.03.11		1
na=Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. ok. 4-8 cm z wywiezieniem materiału po-frezowego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1044
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1044	1	1044						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=2		2
ws=2		2

[RMS 80]
nz=0.009	0	0,009
np=1
wa=0
wb=0
il=18.792

[RMS 68]
nz=0.016	0	0,016
np=1
wa=0
wb=0
il=33.408

[RMS 15]
nz=0.0044	0	0,0044
np=1
wa=0
wb=0
il=9.1872

[POZYCJA]
id=13
pd=		D-01.02.04		D-01.02.04		1
na=Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=67
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=67	1	67						

[RMS 80]
nz=0.2689	0	0,2689
np=1
wa=0
wb=0
il=18.0163

[POZYCJA]
id=100
pd=		D-01.02.04		D-01.02.04		1
mpn=_1211
na=Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej, betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowo - cementowej, trylinki
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=437
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=234	1	234						
scn=234	1						
wo=203	1	203 <do ponownego wbudowania>						
scn=203	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.5		0,5
wm=0.5		0,5
ws=0.5		0,5

[RMS 80]
nz=0.2982	0	0,2982
np=1
wa=0
wb=0
il=65.1567

[POZYCJA]
id=168
pd=		D-01.02.04		D-01.02.04		1
mpn=_1211
na=Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=192
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=108	1	192-#p9b						
scn=108	1						
wo=84	1	84 <do ponownego wbudowania>						
scn=84	1						

[RMS 80]
nz=0.0795	0	0,0795
np=1
wa=0
wb=0
il=15.264

[POZYCJA]
id=173
pd=		D-01.02.01		D-01.02.01		1
mpn=_1211
na=Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów i usunięcie słupków
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 80]
nz=0.783	0	0,783
np=1
wa=0
wb=0
il=4.698

[ELEMENT 1]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=16
nu=3
wn=		

[POZYCJA]
id=17
pd=		D-02.01.01		D-02.01.01		1
na=Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z utylizacją gruntu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=519.266
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=519.266	1	519,266 <tabela>						

[RMS 80]
nz=0.203	0	0,203
np=1
wa=0
wb=0
il=105.411

[RMS 8]
nz=0.0754	0	0,0754
np=1
wa=0
wb=0
il=39.1527

[RMS 67]
nz=0.2016	0	0,2016
np=1
wa=0
wb=0
il=104.684

[POZYCJA]
id=20
pd=		D-02.03.01 		D-02.03.01 		1
na=Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=625.723
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=625.723	1	625,723 <nasyp>						

[RMS 80]
nz=0.0725	0	0,0725
np=1
wa=0
wb=0
il=45.3649

[RMS 9]
nz=0.0433	0	0,0433
np=1
wa=0
wb=0
il=27.0938

[POZYCJA]
id=19
pd=		D-02.03.01 		D-02.03.01 		0
na=Piasek do wbudowania w nasyp z transportem na miejsce budowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=625.723
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=625.723	1	#p12						

[RMS 184]
nz=1.23	0	1,23
np=1
wa=0
wb=0
il=769.6393

[RMS 67]
nz=0.1016	0	0,1016
np=1
wa=0
wb=0
il=63.5735

[ELEMENT 1]
na=Jezdnia
wa=0
kn=0	0	0
id=22
nu=4
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Elementy ulic
wa=0
kn=0	0	0
id=23
nu=4.1
wn=		

[POZYCJA]
id=24
pd=		D-08.01.01 		D-08.01.01 		1
na=Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C12/15
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=124.88
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=124.88	1	0,07*#p15+0,05*#p16						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.1		0,1
wm=1		1
ws=0.5		0,5

[RMS 80]
nz=9.02	0	9,02
np=1
wa=0
wb=0
il=112.6418

[RMS 49]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=4.9952

[RMS 184]
nz=0.27	0	0,27
np=1
wa=0
wb=0
il=33.7176

[RMS 59]
nz=0.47	0	0,47
np=1
wa=0
wb=0
il=58.6936

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 47]
nz=1.04	0	1,04
np=0
wa=0
wb=0
il=129.8752

[POZYCJA]
id=302
pd=		D-08.01.01 		D-08.01.01 		1
na=Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej (dla promieni poniżej 10 m nalezy stosować krawężniki łukowe)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1059
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1059	1	1059						

[RMS 80]
nz=0.4589	0	0,4589
np=1
wa=0
wb=0
il=485.9751

[RMS 489]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=1080.18

[RMS 184]
nz=0.0132	0	0,0132
np=1
wa=0
wb=0
il=13.9788

[RMS 32]
nz=0.0049	0	0,0049
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1891

[RMS 59]
nz=0.0043	0	0,0043
np=1
wa=0
wb=0
il=4.5537

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=118
pd=		D-05.03.23		D-05.03.23		1
mpn=_1211
na=Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach (kostka z rozbiórki)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1015
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1015	1	1015						

[RMS 80]
nz=0.275	0	0,275
np=1
wa=0
wb=0
il=279.125

[RMS 125]
nz=0.0006	0	0,0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.609

[RMS 111]
nz=0.002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0
il=2.03

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 126]
nz=0.0515	0	0,0515
np=0
wa=0
wb=0
il=52.2725

[RMS 127]
nz=0.018	0	0,018
np=1
wa=0
wb=0
il=18.27

[ELEMENT 2]
na=Nawierzchnia jezdni
wa=0
kn=0	0	0
id=40
nu=4.2
wn=		

[POZYCJA]
id=41
pd=		D-04.03.01		D-04.03.01		1
na=Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1044
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1044	1	#p6						

[RMS 80]
nz=0.0073	0	0,0073
np=1
wa=0
wb=0
il=7.6212

[RMS 59]
nz=0.008	0	0,008
np=1
wa=0
wb=0
il=8.352

[RMS 72]
nz=0.0017	0	0,0017
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7748

[RMS 57]
nz=0.0017	0	0,0017
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7748

[POZYCJA]
id=42
pd=		D-04.03.01		D-04.03.01		1
na=Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1044
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1044	1	#p17						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.5		0,5
wm=1.5		1,5
ws=0.5		0,5

[RMS 80]
nz=0.0095	0	0,0095
np=1
wa=0
wb=0
il=4.959

[RMS 5]
nz=0.31	0	0,31
np=1
wa=0
wb=0
il=485.46

[RMS 4]
nz=0.018	0	0,018
np=1
wa=0
wb=0
il=28.188

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 70]
nz=0.0122	0	0,0122
np=1
wa=0
wb=0
il=6.3684

[RMS 57]
nz=0.0122	0	0,0122
np=1
wa=0
wb=0
il=6.3684

[POZYCJA]
id=349
pd=ATHENASOFT wyd.I 2002	KNR	AT-04 0101-03	AT-04	0101-03		1
mpn=_1211
na=Warstwa wzmacniająca nawierzchnią z Siatki Carbophalt G 120/200 kN/m
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1044
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1044	1	#p18						

[RMS 80]
nz=0.0237	0	0,0237
np=1
wa=0
wb=0
il=24.7428

[RMS 491]
nz=1.075	0	1,075
np=1
wa=0
wb=0
il=1122.3

[RMS 500]
nz=0.094	0	0,094
np=1
wa=0
wb=0
il=98.136

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 495]
nz=0.0069	0	0,0069
np=1
wa=0
wb=0
il=7.2036

[RMS 496]
nz=0.0069	0	0,0069
np=1
wa=0
wb=0
il=7.2036

[POZYCJA]
id=44
pd=		D-04.03.01		D-04.03.01		1
na=Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1044
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1044	1	#p19						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.5		0,5
wm=1		1
ws=0.5		0,5

[RMS 80]
nz=0.0095	0	0,0095
np=1
wa=0
wb=0
il=4.959

[RMS 5]
nz=0.31	0	0,31
np=1
wa=0
wb=0
il=323.64

[RMS 4]
nz=0.018	0	0,018
np=1
wa=0
wb=0
il=18.792

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 70]
nz=0.0122	0	0,0122
np=1
wa=0
wb=0
il=6.3684

[RMS 57]
nz=0.0122	0	0,0122
np=1
wa=0
wb=0
il=6.3684

[POZYCJA]
id=45
pd=		D-05.03.05		D-05.03.05		1
na=Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 11 S - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=1044
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1044	1	#p20						

[RMS 80]
nz=0.0323	0	0,0323
np=1
wa=0
wb=0
il=33.7212

[RMS 84]
nz=0.12575	0	0,12575
np=1
wa=0
wb=0
il=131.283

[RMS 71]
nz=0.0057	0	0,0057
np=1
wa=0
wb=0
il=5.9508

[RMS 12]
nz=0.0057	0	0,0057
np=1
wa=0
wb=0
il=5.9508

[RMS 13]
nz=0.0057	0	0,0057
np=1
wa=0
wb=0
il=5.9508

[ELEMENT 1]
na=Chodniki, perony i zjazdy
wa=0
kn=0	0	0
id=48
nu=5
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Elementy Chodników, ścieżek rowerowych i zjazdów
wa=0
kn=0	0	0
id=150
nu=5.1
wn=		

[POZYCJA]
id=151
pd=		D-02.01.01		D-02.01.01		1
mpn=_1211
na=Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=2495
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2495	1	2495						

[RMS 80]
nz=0.2249	0	0,2249
np=1
wa=0
wb=0
il=561.1255

[POZYCJA]
id=89
pd=		D-08.03.01		D-08.03.01		1
na=Ława pod obrzeża betonowa z oporem z betonu C12/15
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=94.81
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=94.81	1	0,038*#p22						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.1		0,1
wm=1		1
ws=0.5		0,5

[RMS 80]
nz=9.02	0	9,02
np=1
wa=0
wb=0
il=85.5186

[RMS 49]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=3.7924

[RMS 184]
nz=0.27	0	0,27
np=1
wa=0
wb=0
il=25.5987

[RMS 59]
nz=0.47	0	0,47
np=1
wa=0
wb=0
il=44.5607

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 47]
nz=1.04	0	1,04
np=0
wa=0
wb=0
il=98.6024

[POZYCJA]
id=49
pd=		D-08.03.01		D-08.03.01		1
na=Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1046
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1046	1	1046						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.3		1,3
wm=1		1
ws=1.1		1,1

[RMS 80]
nz=0.2771	0	0,2771
np=1
wa=0
wb=0
il=376.8006

[RMS 39]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=1066.92

[RMS 184]
nz=0.0055	0	0,0055
np=1
wa=0
wb=0
il=5.753

[RMS 32]
nz=0.0016	0	0,0016
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6736

[RMS 59]
nz=0.0014	0	0,0014
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4644

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=326
pd=		D-08.03.01		D-08.03.01		1
na=Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. (obrzeża z rozbiórki)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=84
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=84	1	#p9b						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.3		1,3
wm=1		1
ws=1.1		1,1

[RMS 80]
nz=0.2771	0	0,2771
np=1
wa=0
wb=0
il=30.2593

[RMS 184]
nz=0.0055	0	0,0055
np=1
wa=0
wb=0
il=0.462

[RMS 32]
nz=0.0016	0	0,0016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1344

[RMS 59]
nz=0.0014	0	0,0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1176

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=Zjazdy z kostki betonowej
wa=0
kn=0	0	0
id=192
nu=5.2
wn=		

[POZYCJA]
id=145
pd=		D-04.01.01		D-04.01.01		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykonanie koryta pod zjazdy w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=236.71
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=236.71	1	#p31						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=1		1
ws=2		2

[RMS 80]
nz=0.0376	0	0,0376
np=1
wa=0
wb=0
il=17.8006

[RMS 10]
nz=0.0035	0	0,0035
np=1
wa=0
wb=0
il=1.657

[RMS 14]
nz=0.0086	0	0,0086
np=1
wa=0
wb=0
il=4.0714

[POZYCJA]
id=51
pd=		D-04.01.01		D-04.01.01		1
na=Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=236.71
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=236.71	1	#p31						

[RMS 80]
nz=0.1315	0	0,1315
np=1
wa=0
wb=0
il=31.1274

[RMS 59]
nz=0.005	0	0,005
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1836

[POZYCJA]
id=90
pd=		D-04.05.01 		D-04.05.01 		1
na=Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 2,5 MPa - grub.warstwy po zagęszczeniu 10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=236.71
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=236.71	1	#p27						

[RMS 80]
nz=0.2385	0	0,2385
np=1
wa=0
wb=0
il=56.4553

[RMS 52]
nz=0.0005	0	0,0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1184

[RMS 59]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3671

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 86]
nz=0.1018	0	0,1018
np=0
wa=0
wb=0
il=24.0971

[RMS 14]
nz=0.0402	0	0,0402
np=1
wa=0
wb=0
il=9.5157

[POZYCJA]
id=91
pd=		D-04.04.02		D-04.04.02		1
na=Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=236.71
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=236.71	1	#p28						

[RMS 80]
nz=0.0333	0	0,0333
np=1
wa=0
wb=0
il=7.8824

[RMS 28]
nz=0.427	0	0,427
np=1
wa=0
wb=0
il=101.0752

[RMS 59]
nz=0.015	0	0,015
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5507

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 11]
nz=0.0027	0	0,0027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6391

[RMS 12]
nz=0.0387	0	0,0387
np=1
wa=0
wb=0
il=9.1607

[POZYCJA]
id=350
pd=		D-04.04.02		D-04.04.02		1
mpn=_1211
na=Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=16.24
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16.24	1	#p32*0,08						

[RMS 80]
nz=2.49	0	2,49
np=1
wa=0
wb=0
il=40.4376

[RMS 501]
nz=1.99	0	1,99
np=1
wa=0
wb=0
il=32.3176

[RMS 502]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=4.872

[RMS 503]
nz=0.18	0	0,18
np=1
wa=0
wb=0
il=2.9232

[RMS 59]
nz=0.25	0	0,25
np=1
wa=0
wb=0
il=4.06

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0.28	0	0,28
np=1
wa=0
wb=0
il=4.5472

[POZYCJA]
id=58
pd=		D-05.03.23		D-05.03.23		1
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bez-fazowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=236.71
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=236.71	1	236,71						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.8		0,8
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 80]
nz=1.3032	0	1,3032
np=1
wa=0
wb=0
il=246.7844

[RMS 43]
nz=1.025	0	1,025
np=1
wa=0
wb=0
il=242.6277

[RMS 184]
nz=0.0818	0	0,0818
np=1
wa=0
wb=0
il=19.3629

[RMS 32]
nz=0.0117	0	0,0117
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7695

[RMS 59]
nz=0.027	0	0,027
np=1
wa=0
wb=0
il=6.3912

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 69]
nz=0.13	0	0,13
np=1
wa=0
wb=0
il=30.7723

[RMS 78]
nz=0.025	0	0,025
np=1
wa=0
wb=0
il=5.9178

[POZYCJA]
id=327
pd=		D-05.03.23		D-05.03.23		1
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bez-fazowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka z rozbiórki)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=203
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=203	1	#p8b						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.8		0,8
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 80]
nz=1.3032	0	1,3032
np=1
wa=0
wb=0
il=211.6397

[RMS 43]
nz=1.025	0	1,025
np=1
wa=0
wb=0
il=208.075

[RMS 184]
nz=0.0818	0	0,0818
np=1
wa=0
wb=0
il=16.6054

[RMS 32]
nz=0.0117	0	0,0117
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3751

[RMS 59]
nz=0.027	0	0,027
np=1
wa=0
wb=0
il=5.481

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 69]
nz=0.13	0	0,13
np=1
wa=0
wb=0
il=26.39

[RMS 78]
nz=0.025	0	0,025
np=1
wa=0
wb=0
il=5.075

[ELEMENT 2]
na=Zjazdy na pola uprawne
wa=0
kn=0	0	0
id=193
nu=5.3
wn=		

[POZYCJA]
id=194
pd=		D-04.01.01		D-04.01.01		1
mpn=_1211
na=Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=218.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=218.6	1	#p35						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.5		0,5
wm=0.5		0,5
ws=0.5		0,5

[RMS 80]
nz=0.698	0	0,698
np=1
wa=0
wb=0
il=76.2914

[RMS 237]
nz=0.042	0	0,042
np=1
wa=0
wb=0
il=4.5906

[POZYCJA]
id=195
pd=		D-04.01.01		D-04.01.01		1
na=Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=218.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=218.6	1	#p35						

[RMS 80]
nz=0.1315	0	0,1315
np=1
wa=0
wb=0
il=28.7459

[RMS 59]
nz=0.005	0	0,005
np=1
wa=0
wb=0
il=1.093

[POZYCJA]
id=196
pd=		D-04.04.02		D-04.04.02		1
na=Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=218.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=218.6	1	218,6						

[RMS 80]
nz=0.0333	0	0,0333
np=1
wa=0
wb=0
il=7.2794

[RMS 28]
nz=0.427	0	0,427
np=1
wa=0
wb=0
il=93.3422

[RMS 59]
nz=0.015	0	0,015
np=1
wa=0
wb=0
il=3.279

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 11]
nz=0.0027	0	0,0027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5902

[RMS 12]
nz=0.0387	0	0,0387
np=1
wa=0
wb=0
il=8.4598

[ELEMENT 2]
na=Chodniki dojścia do przystanków i perony przystankowe 
wa=0
kn=0	0	0
id=59
nu=5.4
wn=		

[POZYCJA]
id=61
pd=		D-04.01.01		D-04.01.01		1
na=Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=1930.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1930.6	1	#p38+#p39						

[RMS 80]
nz=0.1315	0	0,1315
np=1
wa=0
wb=0
il=253.8739

[RMS 59]
nz=0.005	0	0,005
np=1
wa=0
wb=0
il=9.653

[POZYCJA]
id=169
pd=		D-04.05.01 		D-04.05.01 		1
na=Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 2,5 MPa - grub.warstwy po zagęszczeniu 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=1930.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1930.6	1	#p38+#p39						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.5		1,5
wm=1.5		1,5
ws=1.5		1,5

[RMS 80]
nz=0.2385	0	0,2385
np=1
wa=0
wb=0
il=690.6721

[RMS 52]
nz=0.0005	0	0,0005
np=1
wa=0
wb=0
il=1.448

[RMS 59]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=28.959

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 86]
nz=0.1018	0	0,1018
np=0
wa=0
wb=0
il=294.8026

[RMS 14]
nz=0.0402	0	0,0402
np=1
wa=0
wb=0
il=116.4152

[POZYCJA]
id=95
pd=		D-05.03.23		D-05.03.23		1
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bez-fazowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=1908.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1908.6	1	1930,6-#p39						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.8		0,8
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 80]
nz=1.3032	0	1,3032
np=1
wa=0
wb=0
il=1989.83

[RMS 43]
nz=1.025	0	1,025
np=1
wa=0
wb=0
il=1956.315

[RMS 184]
nz=0.0818	0	0,0818
np=1
wa=0
wb=0
il=156.1235

[RMS 32]
nz=0.0117	0	0,0117
np=1
wa=0
wb=0
il=22.3306

[RMS 59]
nz=0.027	0	0,027
np=1
wa=0
wb=0
il=51.5322

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 69]
nz=0.13	0	0,13
np=1
wa=0
wb=0
il=248.118

[RMS 78]
nz=0.025	0	0,025
np=1
wa=0
wb=0
il=47.715

[POZYCJA]
id=351
pd=		D-05.03.23		D-05.03.23		1
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej z systemem fakturowych oznaczeń nawierzchnij grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=22
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.8		0,8
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 80]
nz=1.3032	0	1,3032
np=1
wa=0
wb=0
il=22.9363

[RMS 43]
nz=1.025	0	1,025
np=1
wa=0
wb=0
il=22.55

[RMS 184]
nz=0.0818	0	0,0818
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7996

[RMS 32]
nz=0.0117	0	0,0117
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2574

[RMS 59]
nz=0.027	0	0,027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.594

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 69]
nz=0.13	0	0,13
np=1
wa=0
wb=0
il=2.86

[RMS 78]
nz=0.025	0	0,025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.55

[ELEMENT 1]
na=Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
wa=0
kn=0	0	0
id=67
nu=6
wn=		

[POZYCJA]
id=86
pd=		D-07.02.01		D-07.02.01		1
na=Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 80]
nz=0.7528	0	0,7528
np=1
wa=0
wb=0
il=11.292

[RMS 17]
nz=19.63	0	19,63
np=1
wa=0
wb=0
il=294.45

[RMS 31]
nz=0.045	0	0,045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.675

[RMS 59]
nz=0.005	0	0,005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.075

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=87
pd=		D-07.02.01		D-07.02.01		1
na=Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 80]
nz=1.0981	0	1,0981
np=1
wa=0
wb=0
il=8.7848

[RMS 23]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=188
pd=		D-07.02.01		D-07.02.01		1
na=Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych (znaki z rozbiórki)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 80]
nz=1.0981	0	1,0981
np=1
wa=0
wb=0
il=4.3924

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=330
pd=		D-07.02.01		D-07.02.01		1
mpn=_1211
na=Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne (znaki aktywne z podłączeniem do zestawów solarnych lamp na  słupkach z rur stalowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 80]
nz=1.577	0	0,824+0,753
np=1
wa=0
wb=0
il=3.154

[RMS 463]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 464]
nz=19.63	0	19,63
np=1
wa=0
wb=0
il=39.26

[RMS 81]
nz=0.2	0	0,2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=331
pd=						0
na=Zakup i Montaż - Oświetlenia przejścia dla pieszych zasilany solarnie z panelem fotowoltaicznym i wiatrakiem na słupie z wysięgnikiem
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 465]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=352
pd=ATHENASOFT wyd.I 2002	KNR	AT-04 0210-02	AT-04	0210-02		1
mpn=_1211
na=Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PEO) świecące podłączone do zestawu solarnego
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 80]
nz=0.171	0	0,171
np=1
wa=0
wb=0
il=2.052

[RMS 504]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 505]
nz=0.166	0	0,166
np=1
wa=0
wb=0
il=1.992

[RMS 506]
nz=0.005	0	0,005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 507]
nz=0.057	0	0,057
np=1
wa=0
wb=0
il=0.684

[RMS 508]
nz=0.057	0	0,057
np=1
wa=0
wb=0
il=0.684

[RMS 509]
nz=0.057	0	0,057
np=1
wa=0
wb=0
il=0.684

[RMS 294]
nz=0.057	0	0,057
np=1
wa=0
wb=0
il=0.684

[POZYCJA]
id=165
pd=		D-07.01.01		D-07.01.01		1
na=Mechaniczne malowanie linii osiowych, znaków na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=68.81
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=58.81	1	58,81 <kolor biały>						
wo=10	1	10 <kolor czerwony>						

[RMS 80]
nz=0.126	0	0,126
np=1
wa=0
wb=0
il=8.6701

[RMS 26]
nz=0.393	0	0,393
np=1
wa=0
wb=0
il=27.0423

[RMS 27]
nz=0.126	0	0,126
np=1
wa=0
wb=0
il=8.6701

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 73]
nz=0.0309	0	0,0309
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1262

[RMS 199]
nz=0.0309	0	0,0309
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1262

[POZYCJA]
id=164
pd=		D-07.06.02		D-07.06.02		1
na=Bariery wygrodzeniowe drogowe U-12a typ 2 o średnicy rury 60mm (kolor szary)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=148
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=148	1	32+116 <przepust>						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=1		1
ws=1.5		1,5

[RMS 80]
nz=1.2341	0	1,2341
np=1
wa=0
wb=0
il=365.2936

[RMS 182]
nz=5.19	0	5,19
np=1
wa=0
wb=0
il=768.12

[RMS 183]
nz=5.2	0	5,2
np=1
wa=0
wb=0
il=769.6

[RMS 17]
nz=3.58	0	3,58
np=1
wa=0
wb=0
il=529.84

[RMS 31]
nz=0.0349	0	0,0349
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1652

[RMS 184]
nz=0.0045	0	0,0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.666

[RMS 32]
nz=0.0017	0	0,0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2516

[RMS 185]
nz=0.071	0	0,071
np=1
wa=0
wb=0
il=10.508

[RMS 186]
nz=0.066	0	0,066
np=1
wa=0
wb=0
il=9.768

[RMS 187]
nz=0.066	0	0,066
np=1
wa=0
wb=0
il=9.768

[RMS 188]
nz=0.031	0	0,031
np=1
wa=0
wb=0
il=4.588

[RMS 59]
nz=0.0018	0	0,0018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2664

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=353
pd=						1
mpn=_1211
na=Zakup i montaż tablic informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 z informacją dotyczącą inwestycji (wg wzoru inwestora)
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 510]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 1]
na=Odwodnienie
wa=0
kn=0	0	0
id=216
nu=7
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Kanalizacja nowa i istniejąca
wa=0
kn=0	0	0
id=234
nu=7.1
wn=		

[POZYCJA]
id=217
pd=		D-02.01.01		D-02.01.01		1
na=Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=172.8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=172.8	1	1,8*1,0*#p54 <Rury 200 mm>						

[RMS 80]
nz=0.203	0	0,203
np=1
wa=0
wb=0
il=35.0784

[RMS 8]
nz=0.0754	0	0,0754
np=1
wa=0
wb=0
il=13.0291

[RMS 67]
nz=0.2016	0	0,2016
np=1
wa=0
wb=0
il=34.8365

[POZYCJA]
id=218
pd=		D-02.03.01		D-02.03.01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=145.876
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=172.8	1	#p49						
wo=-22.214	1	-(3,14*0,1^2+1,0*0,2)*#p54						
wo=-4.71	1	-(3,14*0,25^2)*#p56						

[RMS 9]
nz=0.0135	0	0,0135
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9693

[POZYCJA]
id=219
pd=		D-02.03.01		D-02.03.01		1
mpn=_1211
na=Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=145.876
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=145.876	1	#p50						

[RMS 80]
nz=0.1022	0	0,1022
np=1
wa=0
wb=0
il=14.9085

[RMS 249]
nz=0.031	0	0,031
np=1
wa=0
wb=0
il=4.5222

[POZYCJA]
id=220
pd=		D-02.03.01		D-02.03.01		0
na=Zakup piasku na nasyp
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=145.876
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=145.876	1	#p51						

[RMS 184]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=160.4636

[POZYCJA]
id=221
pd=		D-03.02.01		D-03.02.01		1
na=Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=96
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=96	1	#p54						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 80]
nz=0.469	0	0,469
np=1
wa=0
wb=0
il=42.9979

[RMS 184]
nz=0.244	0	0,244
np=1
wa=0
wb=0
il=23.424

[RMS 81]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=222
pd=		D-03.02.01		D-03.02.01		1
mpn=_1211
na=Kanały z rur PVC SN8 łączonych na wcisk średnica 200 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=96
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=96	1	4*#p56						

[RMS 80]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=48

[RMS 250]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=97.92

[RMS 81]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 251]
nz=0.0104	0	0,0104
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9984

[POZYCJA]
id=224
pd=		D-03.02.01		D-03.02.01		1
mpn=_1211
na=Wyloty przykanalików - ścianki czołowe - obrukowanie wylotów kamieniem polnym dla rur o śr. 20 cm - śr. 2m2 na wylot
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=24
jm=ściank.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	#p56						

[RMS 80]
nz=19.87	0	19,87
np=1
wa=0
wb=0
il=476.88

[RMS 49]
nz=0.041	0	0,041
np=1
wa=0
wb=0
il=0.984

[RMS 254]
nz=8.64	0	8,64
np=1
wa=0
wb=0
il=207.36

[RMS 59]
nz=0.12	0	0,12
np=1
wa=0
wb=0
il=2.88

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 47]
nz=0.5	0	0,5
np=0
wa=0
wb=0
il=12

[POZYCJA]
id=226
pd=		D-03.02.01		D-03.02.01		1
na=Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu z wpustem deszczowym krawęznikowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=24
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[RMS 80]
nz=9.27	0	9,27
np=1
wa=0
wb=0
il=222.48

[RMS 262]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 263]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 264]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 265]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 266]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 32]
nz=0.007	0	0,007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.168

[RMS 184]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.48

[RMS 81]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 65]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=24.96

[POZYCJA]
id=233
pd=		D-06.01.03		D-06.01.03		1
mpn=1211
na=Wykonanie umocnienia dna i skarp rowów płytami ażurowymi typu "Meba" o wym. 40x60x8
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=45
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	10*2+10*0,5+20						

[RMS 80]
nz=0.64	0	0,64
np=1
wa=0
wb=0
il=28.8

[RMS 281]
nz=4.16	0	4,16
np=1
wa=0
wb=0
il=187.2

[RMS 276]
nz=0.16	0	0,16
np=1
wa=0
wb=0
il=7.2

[POZYCJA]
id=313
pd=Proinbud 1993	KNR	4-05II 0102-04	4-05II	0102-04		1
mpn=1211_
na=Mechaniczne czyszczenie przepustów o śr. do 0.80 m wypełnionych osadem do 1/2 wysokości kanału
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=24
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[RMS 80]
nz=0.57	0	0,57
np=1
wa=0
wb=0
il=13.68

[RMS 405]
nz=0.19	0	0,19
np=1
wa=0
wb=0
il=4.56

[RMS 406]
nz=0.19	0	0,19
np=1
wa=0
wb=0
il=4.56

