I:\Projekty Bieżące\Fredropol\zasoby geodezyjne\nowe z dnia 23.02.2022\Przyłącza\przyłącza.dwg,Układ1,20.05.2022 10:41:51,katarzyna.wasacz,DWG To PDF.pc3,Użytkownika 1 (1250.00 x 594.00 mm),1:1,
I:\Projekty Bieżące\Fredropol\zasoby geodezyjne\nowe z dnia 23.02.2022\Przyłącza\Profile do przyłączy.dwg,Model,20.05.2022 10:53:03,katarzyna.wasacz,DWG To PDF.pc3,Użytkownika 1 (1822.00 x 297.00 mm),1:1.0003,
I:\Projekty Bieżące\Fredropol\zasoby geodezyjne\nowe z dnia 23.02.2022\Przyłącza\Profile do przyłączy.dwg,Model,20.05.2022 10:54:28,katarzyna.wasacz,DWG To PDF.pc3,Użytkownika 1 (1580.00 x 297.00 mm),1:1.00037,
I:\Projekty Bieżące\Fredropol\zasoby geodezyjne\nowe z dnia 23.02.2022\Przyłącza\przyłącza.dwg,Układ1,20.05.2022 11:35:07,katarzyna.wasacz,DWG To PDF.pc3,Użytkownika 1 (1200.00 x 610.00 mm),1:1,
I:\Projekty Bieżące\Fredropol\zasoby geodezyjne\nowe z dnia 23.02.2022\Przyłącza\przyłącza.dwg,Układ1,20.05.2022 11:37:29,katarzyna.wasacz,DWG To PDF.pc3,Użytkownika 1 (1250.00 x 594.00 mm),1:1,
I:\Projekty Bieżące\Fredropol\zasoby geodezyjne\nowe z dnia 23.02.2022\Przyłącza\Profile do przyłączy.dwg,Model,20.05.2022 11:58:16,katarzyna.wasacz,DWG To PDF.pc3,Użytkownika 1 (1822.00 x 297.00 mm),1:1.0003,
I:\Projekty Bieżące\Fredropol\zasoby geodezyjne\nowe z dnia 23.02.2022\Przyłącza\Profile do przyłączy.dwg,Model,20.05.2022 11:58:39,katarzyna.wasacz,DWG To PDF.pc3,Użytkownika 1 (1580.00 x 297.00 mm),1:1.00037,
I:\Projekty Bieżące\Fredropol\zasoby geodezyjne\nowe z dnia 23.02.2022\Przyłącza\przyłącza.dwg,Układ1,20.05.2022 12:19:28,katarzyna.wasacz,DWG To PDF.pc3,Użytkownika 1 (1131.00 x 594.00 mm),1:1,
I:\Projekty Bieżące\Fredropol\zasoby geodezyjne\nowe z dnia 23.02.2022\Przyłącza\przyłącza.dwg,Układ1,20.05.2022 12:26:16,katarzyna.wasacz,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A4 (210.00 x 297.00 mm),1:0.8517,
I:\Projekty Bieżące\Fredropol\zasoby geodezyjne\nowe z dnia 23.02.2022\Przyłącza\Profile do przyłączy.dwg,Model,30.05.2022 08:32:04,katarzyna.wasacz,DWG To PDF.pc3,Użytkownika 1 (1822.00 x 297.00 mm),1:1.0021,
I:\Projekty Bieżące\Fredropol\zasoby geodezyjne\nowe z dnia 23.02.2022\Przyłącza\przyłącza.dwg,Układ1,30.05.2022 08:46:10,katarzyna.wasacz,DWG To PDF.pc3,Użytkownika 2 (615.00 x 297.00 mm),1:1,
I:\Projekty Bieżące\Fredropol\Darowice-Kniażyce Poglądowa poprawa v7.dwg,Model,30.05.2022 08:59:59,katarzyna.wasacz,DWG To PDF.pc3,Użytkownika 2 (615.00 x 297.00 mm),1:1,
I:\Projekty Bieżące\Fredropol\zasoby geodezyjne\nowe z dnia 23.02.2022\Przyłącza\Profile do przyłączy.dwg,Model,30.05.2022 09:09:18,katarzyna.wasacz,DWG To PDF.pc3,Użytkownika 1 (1822.00 x 297.00 mm),1:1,
I:\Projekty Bieżące\Fredropol\zasoby geodezyjne\nowe z dnia 23.02.2022\Przyłącza\Profile do przyłączy.dwg,Model,30.05.2022 09:12:37,katarzyna.wasacz,DWG To PDF.pc3,Użytkownika 1 (1822.00 x 297.00 mm),1:1.0003,
I:\Projekty Bieżące\Fredropol\zasoby geodezyjne\nowe z dnia 23.02.2022\Przyłącza\Profile do przyłączy.dwg,Model,30.05.2022 09:24:52,katarzyna.wasacz,DWG To PDF.pc3,Użytkownika 1 (1822.00 x 297.00 mm),1:1,
I:\Projekty Bieżące\Fredropol\zasoby geodezyjne\nowe z dnia 23.02.2022\Przyłącza\Profile do przyłączy.dwg,Model,30.05.2022 09:25:11,katarzyna.wasacz,DWG To PDF.pc3,Użytkownika 1 (1822.00 x 297.00 mm),1:1.0003,
I:\Projekty Bieżące\Fredropol\zasoby geodezyjne\nowe z dnia 23.02.2022\Przyłącza\Profile do przyłączy.dwg,Model,30.05.2022 09:27:39,katarzyna.wasacz,DWG To PDF.pc3,Użytkownika 1 (1822.00 x 297.00 mm),1:1.0003,
I:\Projekty Bieżące\Fredropol\zasoby geodezyjne\nowe z dnia 23.02.2022\Przyłącza\Profile do przyłączy.dwg,Model,30.05.2022 09:27:58,katarzyna.wasacz,DWG To PDF.pc3,Użytkownika 1 (1822.00 x 297.00 mm),1:1,
I:\Projekty Bieżące\Fredropol\zasoby geodezyjne\nowe z dnia 23.02.2022\Przyłącza\przyłącza.dwg,Układ1,30.05.2022 10:11:52,katarzyna.wasacz,DWG To PDF.pc3,Użytkownika 1 (1131.00 x 594.00 mm),1:1,
I:\Projekty Bieżące\Fredropol\zasoby geodezyjne\nowe z dnia 23.02.2022\Przyłącza\przyłącza.dwg,Układ1,30.05.2022 10:12:47,katarzyna.wasacz,DWG To PDF.pc3,Użytkownika 1 (1131.00 x 594.00 mm),1:1,
I:\Projekty Bieżące\Fredropol\zasoby geodezyjne\nowe z dnia 23.02.2022\Przyłącza\przyłącza.dwg,Układ1,30.05.2022 10:13:28,katarzyna.wasacz,DWG To PDF.pc3,Użytkownika 1 (1200.00 x 610.00 mm),1:1,
I:\Projekty Bieżące\Fredropol\zasoby geodezyjne\nowe z dnia 23.02.2022\Przyłącza\przyłącza.dwg,Układ1,30.05.2022 10:26:44,katarzyna.wasacz,DWG To PDF.pc3,Użytkownika 1 (1131.00 x 594.00 mm),1:1,
I:\Projekty Bieżące\Fredropol\zasoby geodezyjne\nowe z dnia 23.02.2022\Przyłącza\przyłącza.dwg,Układ1,30.05.2022 10:27:48,katarzyna.wasacz,DWG To PDF.pc3,Użytkownika 1 (1200.00 x 610.00 mm),1:1,
I:\Projekty Bieżące\Fredropol\zasoby geodezyjne\nowe z dnia 23.02.2022\Przyłącza\przyłącza.dwg,Układ1,30.05.2022 10:36:11,katarzyna.wasacz,DWG To PDF.pc3,Użytkownika 1 (1131.00 x 594.00 mm),1:1,
I:\Projekty Bieżące\Fredropol\Rysunki do projektu\zabezpieczenia wykopów.dwg,Model,30.05.2022 11:14:07,katarzyna.wasacz,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (420.00 x 297.00 mm),1:1,
I:\Projekty Bieżące\Fredropol\Rysunki do projektu\wykop i przekrój wzdłuz.dwg,Model,30.05.2022 11:15:35,katarzyna.wasacz,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A4 (210.00 x 297.00 mm),1:1,
I:\Projekty Bieżące\Fredropol\Rysunki do projektu\wykop i przekrój wzdłuz.dwg,Model,30.05.2022 11:20:41,katarzyna.wasacz,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A4 (210.00 x 297.00 mm),1:1,
I:\Projekty Bieżące\Fredropol\Rysunki do projektu\wykop i przekrój wzdłuz.dwg,Model,30.05.2022 11:21:54,katarzyna.wasacz,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (420.00 x 297.00 mm),1:1,
I:\Projekty Bieżące\Fredropol\Rysunki do projektu\zabezpieczenia wykopów.dwg,Model,30.05.2022 11:28:23,katarzyna.wasacz,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (420.00 x 297.00 mm),1:1,
