**Remont i konserwacja mogił poległych podczas II wojny światowej na cmentarzu przy parafii pw. św. Floriana w Sulejowie**

*– działka nr ew. 401 obręb 4 miasto Sulejów*

 ***dostawa elementów granitowych.***

**PRZEDMIAR**

1. Krzyż granitowy składany z części – 80x14x14 – noga, 56x14x14 – ramię, 23x14x14 – głowa, kolor szary – **10 szt.**
2. Płyta granitowa szara, polerowana góra, reszta boków cięta, 140x70x6 – **46 szt.**
3. Płyta granitowa czarna, polerowana góra, reszta boków cięta 50x30x4 + grawer ilość znaków  do 50 na płycie – **50 szt.**
4. Kostka granitowa 8/11 szara surowo łupana – **150 m2** (ok. 34t)
5. Opornik granitowy szary prosty, płomieniowana góra, reszta boków cięta – **12 mb**
6. Blok granitowy szary wys. 60, dół 40x40, góra 30x30, spód cięty, boki polerowane – **1 szt.**
7. Blok granitowy szary wys. 90, dół 60x60, góra 50x50, spód cięty, boki polerowane – **1 szt.**
8. Płyta granitowa czarna polerowana (na dolny blok) 40x40x3 + grawer – napis ok. 140 znaków – **1 szt.**
9. Płyta granitowa czarna polerowana (na górny blok) 20x20 + grawer logo – orzeł Wojska Polskiego – **1 szt.**
10. Krzyż granitowy szary, ramiona płomieniowane 300x40x30, 180x40x30, 75x40x30 – **1 szt**.
11. Płyta granitowa szara polerowana (na górną cześć podstawy krzyża) 254x100x6 z otworem na krzyż: