**AKUMULATOR AGM 12V 65Ah -Opis przedmiotu zamówienia**

**Parametry techniczne:**

* Producent: **Green Cell**
* Typ: **VRLA AGM**
* Napięcie: **12V**
* Pojemność: **65Ah**
* Żywotność: **ponad 5 lat pracy**
* Terminal: **Śruba M8**
* Wysokość: **179mm**
* Szerokość: **167mm**
* Długość: **350mm**
* Wysokość całkowita (z konektorami): **183mm**
* Waga: **20,00kg**
* Pojemność (40 °C): **102%**
* Pojemność (25 °C): **100 %**
* Pojemność (0 °C): **85 %**
* Pojemność (-15 °C): **65 %**
* Ładowanie buforowe: **13,5 – 13,8 V** (-20 mV/C)
* Ładowanie cykliczne: **14,5 – 14,9 V** (-30 mV/C)
* Samorozładowanie:**2% w ciągu miesiąca**(przy temp. 25°C)
* Rezystancja wewnętrzna: **≤7.5mΩ**(przy temp. 25°C)
* Maksymalny prąd ładowania: **18 A**
* Kod produktu: **AGM28**
* Zestaw: **Śruby + nakrętki**