Bydgoszcz 29 sierpnia 2022r.

 **Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ**

1. Zamawiający w załączniku nr 1a do SWZ – Zadanie 1 – Zestawienie parametrów - Formularz cenowy wyposażenia Gdańska 5, w poz. 1 szczegółowo opisał krzesło obrotowe.

1. **a) Czy Zamawiający dla tej pozycji dopuści krzesło obrotowe:**

Kubełek drewniany z tapicerowaną nakładką na siedzisku (SEAT-PLUS) – nakładka siedziska wykonana z 4-warstwowej sklejki bukowej, grubość 4,5 mm, pokrytej pianką ciętą o grubości 10 mm, gęstość 25 kg / m3; podstawa Ø 680 mm – pięcioramienna, czarna, poliamidowa (TS18), Wersja GTS, GTP – płynna regulacja wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego (PST45). Kółka – Ø 50 mm do powierzchni miękkich (SH) jako standard, lub do powierzchni twardych (SHH) jako opcja; Atest wytrzymałościowy REMODEX: EN 16139, EN 1728, EN 1022, EN 1335. Tapicerka do wyboru na etapie ustaleń;

Wymiary:





**ODPOWIEDŹ**: Zamawiający wymaga parametrów dotyczących krzesła obrotowego w zakresie wskazanym w OPZ, jednocześnie dopuszcza zmianywskazane we wniosku.

2. Zamawiający w załączniku nr 1a do SWZ – Zadanie 1 – Zestawienie parametrów - Formularz cenowy wyposażenia Gdańska 5, w poz. 9 szczegółowo opisał krzesło konferencyjne.

1. **a) Czy Zamawiający dla tej pozycji dopuści krzesło:**

Rama na 4 nogach (4L) – wykonana z rury stalowej Ø 16 × 2,0 mm, mocowanie siedziska wykonane z płaskownika o grubości 3 mm. Sztaplowanie: 4 szt. Stopki do powierzchni miękkich (GB) jako standard lub z filcem do powierzchni twardych (GBF) jako opcja. Kubełek drewniany laminowany (LAMINAT) – wykonany z 8-warstwowej sklejki bukowej z dwiema zewnętrznymi warstwami laminatu, grubość 10,5 mm, widoczne brzegi sklejki zabezpieczone woskiem;

Wymiary:





**ODPOWIEDŹ**: Zamawiający wymaga parametrów dotyczących krzesła konferencyjnego w zakresie wskazanym w OPZ, jednocześnie dopuszcza zmianywskazane we wniosku.

3. Zamawiający w załączniku nr 1a do SWZ – Zadanie 2 – Zestawienie parametrów - Formularz cenowy wyposażenia Mennica 6, w poz. 1 szczegółowo opisał fotel biurowy.

1. **a) Czy Zamawiający dla tej pozycji dopuści fotel biurowy:**

Kubełek drewniany z tapicerowaną nakładką na siedzisku (SEAT-PLUS) – nakładka siedziska wykonana z 4-warstwowej sklejki bukowej, grubość 4,5 mm, pokrytej pianką ciętą o grubości 10 mm, gęstość 25 kg / m3, podstawa Ø 680 mm – pięcioramienna, czarna, poliamidowa (TS18), Wersja GTS, GTP – płynna regulacja wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego (PST45). Kółka – Ø 50 mm do powierzchni miękkich (SH) jako standard, lub do powierzchni twardych (SHH) jako opcja. Tapicerka do wyboru na etapie ustaleń. Atest wytrzymałościowy REMODEX: EN 16139, EN 1728, EN 1022, EN 1335.

Wymiary:





**ODPOWIEDŹ**: Zamawiający wymaga parametrów dotyczących fotel biurowy w zakresie wskazanym w OPZ, jednocześnie dopuszcza zmianywskazane we wniosku.

4. Zamawiający w załączniku nr 1a do SWZ – Zadanie 2 – Zestawienie parametrów - Formularz cenowy wyposażenia Mennica 6, w poz. 2 szczegółowo opisał krzesło nietapicerowane.

1. **b) Czy Zamawiający dla tej pozycji dopuści krzesło:**

Rama na 4 nogach (4L) – wykonana z rury stalowej Ø 16 × 2,0 mm, mocowanie siedziska wykonane z płaskownika o grubości 3 mm. Sztaplowanie: 4 szt. Stopki do powierzchni miękkich (GB) jako standard lub z filcem do powierzchni twardych (GBF) jako opcja. Kubełek drewniany laminowany (LAMINAT) – wykonany z 8-warstwowej sklejki bukowej z dwiema zewnętrznymi warstwami laminatu, grubość 10,5 mm, widoczne brzegi sklejki zabezpieczone woskiem;

Wymiary:





**ODPOWIEDŹ**: Zamawiający wymaga parametrów dotyczących krzesła nietapicerowanego w zakresie wskazanym w OPZ, jednocześnie dopuszcza zmianywskazane we wniosku.