**SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA**

1. **Biurko**

* budowa o wymiarach 160x80:
* Blat stały, wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm w kolorze blatu. W blacie otwór fi 80 mm pod tworzywową przelotkę kablową - w komplecie.
* Stelaż stolika składający się z czterech nóg (dwóch mostów) połączonych ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych.
* Mosty wykonane z profilu prostokątnego o przekroju 50x40 mm, malowane proszkowo.
* Dwie belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju 30x40 mm, malowane proszkowo
* Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż
* Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy fi 40mm pozwalające na regulacje poziomu   
  w zakresie +10 mm
* Możliwość zamontowania do biurka paneli dolnych i górnych, kanałów kablowych pionowych   
  i poziomych, portów i przelotek na okablowanie
* Kolorystyka: płyta meblowa - Kolor akacja jasna. Metalowe elementy w kolorze szarym RAL 7015. **Przed dostawą konkretne kolory i odcienie powinny być dodatkowo uzgodnione   
  z Zamawiającym!**

1. **Kontener mobilny**

* budowa o wymiarach szerokość 43cm, głębokość 60cm, wysokość 57cm,
* wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS 2 mm, dobrane pod kolor blatu.
* Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny i górny wykonane z płyty grubości 18 mm. Plecy nakładane na boki i wieniec.
* Kontener posiadający 3 szuflady plus piórnik o wkładach metalowych z systemem cichego domykania i zamek centralny z funkcja stop control plus (możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady i niezależnie piórnika oraz blokowanie wysunięcia wszystkich szuflad po przechyleniu całego mebla).
* Zamek centralny z 2 kluczami łamanymi . Możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki – wymagane. Funkcję uchwytu ma pełnić 15 mm szczelina pomiędzy frontem szuflad a korpusem. Brak uchwytu montowanego do czoła; szuflady. Front szuflady nachodzący na top kontenera.
* Zamek bez rozetki maskującej, idealnie przylegający do płyty.
* Szuflady wyposażone w prowadnice kulkowe - wysuw szuflad min 80%. Wymagany system domykający szuflady. Kontener wyposażony w 4 kółka bez hamulca.
* Powyższe parametry spełnia np. kontener z systemu SQart firmy BNOS
* Kolorystyka: płyta meblowa - Kolor MP Platinum (szary) lub równoważny. **Przed dostawą konkretne kolory i odcienie powinny być dodatkowo uzgodnione z Zamawiającym!**

**Wymagane dokumenty: Certyfikat wytrzymałościowy zgodny z EN 527-1 i EN 527-2**