Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Swochowo-Lubuczewo wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 213 wraz z budową kanału technologicznego

PARAMETRY MAŁEJ ARCHITEKTURY

Zamawiający planuje ustawienie koszy o następujących parametrach:

- kosze betonowe czworokątne uliczne o wym. podstawa 45x45, wysokość h=60

- kosze uliczne prefabrykowane - materiały użyte do produkcji: szybkowiażący cement portlandzki klasy 42,5 R, płukane kruszywa, piasek sortowany oraz sprawdzone receptury, dzięki temu otrzymujemy beton o maksymalnej wytrzymałości (min. C40).

Przykładowe zdjęcie projektowanego kosza obrazuje rysunek poniżej

Zamawiający planuje ustawienie ławek z oparciem do wkopania o następujących parametrach:

- ławki prefabrykowane drewniano-betonowe o wymiarach oparciem

- długość siedziska: 170/180 cm

- wysokość siedziska: 44 cm wysokość całkowita 77 cm

- głębokość siedziska: 40 cm

- siedzisko - listwy z drewna grubości 4cm, impregnowane oraz malowane 2-krotnie

lakierobejcą.

- podstawa - element betonowy wykonany z kruszyw płukanych

Przykładowe zdjęcie projektowanej ławki obrazuje rysunek poniżej

Stojak rowerowy

Zamawiający w rejonie zatok autobusowych planuje ustawienie wiaty przystankowej o następujących parametrach:

- profile stalowe, ocynkowane, lakierowane;

- pokrycie dachowe – poliwęglan komorowy, przyciemniony,

- przeszklenie ścian – szyby hartowane o grubości 8 mm,

- siedzisko – ławka drewniana,

- wiaty przystankowe o wymiarach w mm 1383x4013 (1983x4650- wymiary dachu)

Przykładowe zdjęcie projektowanej wiaty przystankowej obrazuje rysunek poniżej