**Załącznik nr1**

**PAKIET 2 Załącznik nr 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Opis** | | **Nazwa**  **Katalog.** | **Ilość szt./kpl** | **Cena netto** | **Stawka vat** | **Wartość netto** | **Wartość brutto** |
|  | Gwóźdź odpiętowy  Gw. do złamań kości piętowej o kształcie rurki, umożliwiającej włożenie przeszczepu kostnego do środka, na całej długości gwoździa.  Gw. uniwersalny posiadający 2 niegwintowane otwory na śruby, wykonany ze stopu tytanu, umożliwiający podtrzymywanie złamanej powierzchni stawowej poprzez10- cio zębową koronkę. średnica gwoździa-10mm, grubość ściany implantu 1 mm w rozmiarach 45/50/55 mm, zakończony zaślepką nie przedłużającą implantu.  Instrumentarium umożliwiające dystrakcję odłamów kostnych. Zawierające kompresor. W zestawie śruby kaniulowane o ∅5 mm, w długościach od 24-40 mm rosnące co 2 mm.  Implanty pakowane sterylnie.  Komplet :1 gwóźdź + 2 śruby.  Gwóźdź odpiętowy do artrodezy kaniulowany, o kształcie rurki posiadającej 3 otwory niegwintowane na śruby. Tytanowy.  Gwóźdź o ∅12 mm, długości 65/75/85 mm. Grubość ściany implantu 1 mm.  Instrumentariu umożliwiające dystrakcję odłamów kostnych.  W zestawie śruby kaniulowane ∅ 5 mm, długości 24-40 mm rosnące co 2 mm.  Implanty pakowane sterylnie.  Komplet: 1 gwóźdź+ 3 śruby | |  | **40 kpl.**  **10 kpl.** |  |  |  |  |
|  | |  | | | | | | |

**Wartość pakietu netto ………. pln Wartość pakietu brutto …………………… pln**

**Pieczęć i podpis**