**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usuwanie awarii na instalacjach   
i sieciach wodociągowych, kanalizacyjnych w kompleksach wojskowych administrowanych przez 2.Wojskowy Oddział Gospodarczy we Wrocławiu.   
1.2. Rodzaj zamówienia: usługa.  
1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  
1.3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie usuwania awarii oraz wykonywania wszelkich niezbędnych napraw w instalacjach i sieciach wod – kan znajdujących się w kompleksach wojskowych pozostających w administracji 2. Wojskowego Oddziału Gospodarczego, którego przedstawicielem w n/w obiektach są Sekcje Obsługi Infrastruktury.

**Zadanie 3**

**7. SOI Kłodzko przy ul. Walecznych 59,**

a/ kompleks koszarowy 2388, ul. Walecznych 59 w Kłodzku

sieć wodociągowa

- fi 25– stalowa - 70 mb

- fi 50 – stalowa - 575 mb

- fi 75 - stalowa - 405 mb

- fi 80 – stalowa – 35 mb

- fi 90 - stalowa - 15 mb

- fi 100 – stalowa – 388,4 mb

- fi 150 – stalowa – 544 mb

Łącznie : 2032,4 mb

sieć kanalizacyjna ( sanitarna + deszczowa )

- fi 160 – PCV – 238 mb

- fi 100 - kamionka - 790 mb

- fi 150 – kamionka – 830 mb

- fi 200 – kamionka – 720 mb

- fi 120 – beton – 650,0 mb

- fi 150 – beton – 1885,0 mb

- fi 200 – beton – 630,0 mb

- fi 300 – beton – 1480,0 mb

Łącznie : 7223 mb

b/ place ćwiczeń 2390, Kłodzko Jaszkowa Dolna

sieć wodociągowa

- fi do 32 – stalowa - 80 mb

- fi do 100 – stalowa – 40 mb

- fi do 150 – stalowa – 260 mb

- fi do 50 – PE - 40 mb

- fi do 90 – PE – 58 mb

Łącznie : 478 mb

sieć kanalizacyjna ( sanitarna +deszczowa )

- fi do 150 – kamionka – 670 mb

- fi do 150 – PCV - 152,6 mb

- fi do 200 – PCV - 124 mb

Łącznie : 890,9 mb

c/ kompleks szkoleniowy 4333, Duszniki Zdrój

sieć kanalizacyjna

- fi 200 – PVC – 957,95 mb

- fi 160 – PVC – 471,43 mb

- fi 200 – PEHD –64,5 mb

Łącznie : 1493,88 mb

d/ kompleks szkoleniowy 5571, Ostra Góra

sieć wodociągowa

- fi 40 – PE - 338 mb

- fi 90 – PE –266 mb

- fi 50 – stal.ocynk –6 mb

Łącznie : 610 mb

sieć kanalizacyjna

- fi do 150 – PCV – 79 mb

- fi do 200 – PCV – 55 mb

Łącznie : 134 mb

e/ kompleks 7780 Zieleniec

sieć wodna – Dn 50 PEHD – 45 mb

Łącznie: 45 mb

Studzienki ściekowe uliczne fi 500 – 40 szt

odwodnienia liniowe z rusztem 275 m

- konieczna wymiana 4 włazów drogowych

( pokryw studzienek wraz z pierścieniem odciążającym)

2. Istotne warunki realizacji zamówienia:

2.1. W ramach usuwania awarii instalacji i sieci wodno- kanalizacyjnych Wykonawca zobowiązany jest:   
- dokonywać awaryjnych napraw przecieków na instalacjach i sieciach,   
- awaryjnie wymieniać, łączyć lub uszczelniać nieszczelne elementy instalacji i sieci np.: złączki, kształtki, głowice, zawory, zasuwy i odcinki rur poziomych,  
- zabezpieczać pęknięte rury poprzez założenie opaski zaciskowej w przypadku braku zaworów/zasuw do odbiorników lub zamknięcie dopływu wody celem uniknięcia nadmiernych szkód w nieruchomości,  
- likwidować lokalne nieszczelności i niedrożności sieci kanalizacyjnej.

2.2. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać przez cały okres realizacji zamówienia stały punkt pogotowia technicznego z zainstalowanym stacjonarnym łączem telefonicznym oraz dodatkowo telefonem komórkowym, celem odebrania zgłoszeń lub zleceń.

2.3. Świadczenie czynności pogotowia technicznego, odbywać się będzie w dniach roboczych oraz w święta i dni wolne od pracy, przez całą dobę.

2.4. Warunkiem odbioru usługi i zapłaty za nią wynagrodzenia jest potwierdzenie wykonania usługi usunięcia awarii przez Kierownika SOI oraz dołączenie do faktury przez Wykonawcę:  
- zatwierdzonego przez Zamawiającego kosztorysu powykonawczego,  
- podpisanego przez Kierownika SOI protokołu odbioru robót, który powinien zawierać między innymi takie informacje jak:

⃰ czasokres usuwania awarii (od – do),

⃰ wskazanie lokalizacji usuwanej awarii,

⃰ krótki opis awarii i wykonanych robót, który winien zawierać: zagłębienie sieci, średnicę i materiał rur, użyte materiały, w przypadku wystąpienia połączeń kołnierzowych średnicę podziałową i ilość śrub,

⃰ w przypadku sieci zewnętrznych należy załączyć plan/szkic sytuacyjny z zaznaczonym miejscem awarii zawierający numery sąsiednich budynków i schemat wykonanego węzła w ramach naprawy awarii,

- zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że wbudowane elementy i użyte materiały eksploatacyjne odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym,  
- oświadczenia, że wszystkie zamontowane materiały i urządzenia wykorzystane do realizacji przedmiotu umowy stanowią jego własność i nie są obciążone roszczeniami osób trzecich.

2.5.W przypadku zaniechania, opieszałości bądź niedbałości w trakcie wykonania usługi powodującego zniszczenie lub uszkodzenie mienia Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego podjęcia odpowiednich działań w celu usunięcia lub naprawienia szkody.

3. Czas trwania zamówienia: od dnia podpisania umowy, do dnia 15.12.2025 r.

4. Każdorazową awarię sieci kanalizacyjnej należy uzgadniać z Sekcją Technicznego Utrzymania Nieruchomości Infrastruktury 2. Wojskowego Oddziału Gospodarczego we Wrocławiu – tel. 261 656 386 lub 261 656 487.