**Załącznik 6a do SWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Zakup i dostawa fabrycznie nowych dwóch ciągników rolniczych wraz z osprzętem.**

**Zadanie nr 1:** Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z pługiem do   
 odśnieżania dróg, oraz kosiarką bijakową do wykaszania poboczy na terenie   
 gminy Skalbmierz.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Wymagane parametry | Proponowane przez Wykonawcę |
| **CIĄGNIK ROLNICZY** | Fabrycznie nowy ciągnik | W przypadku gdy oferowany ciągnik rolniczy spełnia parametry należy wpisać „SPEŁNIA”, w pozostałych przypadkach należy podać oferowane parametry. |
| **Marka i model** | NALEŻY PODAĆ |  |
| Rok produkcji | Min. 2022 rok (fabrycznie nowy ciągnik rolniczy) |  |
| pojemność silnika | co najmniej 3500 cm3 |  |
| Zbiornik paliwa | Min. 120 litrów |  |
| Silnik | 4 cylindrowy |  |
| Liczba biegów przód/tył | Min. 36 przód/ 12 tył z rewersem elektro-hydraulicznym |  |
| Moc znamionowa silnika | min. 110 KM max. 125 KM |  |
| Prędkość maksymalna | min. 40 km/h |  |
| Prędkość WOM | min 540/1000 |  |
| Wydatek pompy hydraulicznej | min. 80 l/min |  |
| Podnośnik tylny udźwig | min. 4 500 kg |  |
| Instalacja hydrauliczna zewnętrzna tylna | min 3 pary |  |
| Przedni TUZ | minimalnym udźwigu 2000 kg, wyjścia hydrauliczne min. 1 para |  |
| Kabina, fotel operatora | kabina amortyzowana, fotel operatora amortyzowany pneumatycznie |  |
| Fotel pasażera | wymagany |  |
| Klimatyzacja | manualną lub automatyczną |  |
| Zaczepy | tylny zaczep górny transportowy oraz dolny zaczep rolniczy |  |
| Instalacja pneumatyczna | wyposażony w instalację pneumatyczną jedno i dwu obwodowa |  |
| Multimedia | radio i głośniki |  |
| Błotniki | błotniki kół tylnych i przednich zakrywające całe opony, błotniki przednie skrętne |  |
| Lampa ostrzegawcza, | barwa światła pomarańczowa, zamocowana do kabiny pojazdu, włącznik lampy umieszczony wewnątrz kabiny |  |
| Światła | Oświetlenie robocze LED przód i tył min. 8 sztuk |  |
| Obciążniki | obciążniki kół tylnych min. 240 kg |  |
| Ogumienie | Opony min. przód – 440/65R24 ; tył – 540/65R34 |  |
| Kabina | Oryginalna fabryczna kabina dwudrzwiowa, ogrzewana i klimatyzowana, |  |
| Podnośnik | EHR |  |
| Hamulce | Hamulce tarczowe hydrauliczne w przedniej osi |  |
| Lusterka zewnętrzne | lewe i prawe, |  |
| Wycieraczki i spryskiwacz szyby | Wycieraczki i spryskiwacz szyby przedniej i tylnej |  |
| Obciążnik do przedniego TUZ | Min 600 kg |  |
| Wyposażenie | odblaskowy trójkąt ostrzegawczy, gaśnica |  |
| Wymagane dokumenty (w języku polskim): | 1. Instrukcja obsługi pojazdu, 2. Homologacja: dopuszczenie do ruchu drogowego, 3. Karta lub książka gwarancyjna, 4. Katalog części zamiennych, 5. Książka serwisowa. 6. Deklarację zgodności CE, 7. Inne wymagane prawem dokumenty pojazdu; | 1. …. 2. …. 3. …. 4. …. 5. …. 6. ….. 7. ….. |
| Przeglądy i serwisy gwarancyjne | NALEŻY PODAĆ |  |
| Okres gwarancji | co najmniej 24 miesięcy, lub 500 mth (co pierwsze nastąpi) |  |
| Stacjonarny autoryzowany serwis producenta | w odległości nie większej niż 60 km od siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu |  |
| Lokalizacja punktu serwisowego, | NALEŻY PODAĆ |  |
| Szybkość reakcji serwisu i przystąpienia do naprawy po zgłoszeniu usterki, | NALEŻY PODAĆ |  |
| Terminy i koszt przeglądów, | NALEŻY PODAĆ |  |
| Cenę roboczogodziny usługi serwisowej pogwarancyjnej, | NALEŻY PODAĆ |  |
| Koszt dojazdu, | NALEŻY PODAĆ |  |
| Dostępność części zamiennych – na miejscu / ile czasu trwa dostawa od producenta/, | NALEŻY PODAĆ |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Wymagane parametry | Proponowane przez Wykonawcę |
| **Hydrauliczna Kosiarka bijakowa z wysięgnikiem** | fabrycznie nowa | w przypadku gdy oferowana kosiarka spełnia parametry należy wpisać „SPEŁNIA”, w pozostałych przypadkach należy podać oferowane parametry. |
| **Marka i model** | NALEŻY PODAĆ |  |
| Montowanie | maszyna montowana na uniwersalny zaczep trzypunktowy na tył ciągnika |  |
| Wyposażenie | Urządzenie w pełni wyposażone do podłączenia z ciągnikiem rolniczym i przygotowane do pracy (wałek WOM, węże hydrauliczne oraz złącza) |  |
| Szerokość robocza | Min 1,2 m |  |
| Zasięg w poziomie | 6,00 m ± 0,2 m |  |
| Przesuw boczny | Tak/nie |  |
| Ilość noży/młotków bijakowych | Minimum 20 |  |
| Oświetlenie | Tylne |  |
| Sterowanie kosiarką | za pomocą joysticka z kabiny ciągnika |  |
| Obrót wysięgnika | Wysięgnik obracany o 90 stopni |  |
| Zbiornik oleju | minimum 160 l |  |
| Pompa hydrauliczna | wydajność minimum 120 l |  |
| Minimalna zalecana masa ciągnika | Min 4000 kg |  |
| Czas dostawy | NALEŻY PODAĆ |  |
| Gwarancja producenta | 12 miesięcy |  |
| Instrukcja obsługi | w języku polskim |  |
| Kosiarka musi być kompatybilna z oferowanym ciągnikiem bez konieczności ponoszenia | Kosiarka musi być kompatybilna z oferowanym ciągnikiem bez konieczności ponoszenia  przez zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów (np. konieczność dokonywania  jakichkolwiek przeróbek lub dodawania do ciągnika jakichkolwiek obciążników  zabezpieczających ciągnik przed przechylaniem się w trakcie pracy z kosiarką). |  |
| Dostępny autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | NALEŻY PODAĆ |  |
| Lokalizacja serwisu | NALEŻY PODAĆ |  |
| Szybkość reakcji serwisu na zgłoszenie | NALEŻY PODAĆ |  |
| Czas oczekiwania na części zamienne z kraju / z za granicy | NALEŻY PODAĆ |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Wymagane parametry | Proponowane przez Wykonawcę |
| **PŁUG DO ŚNIEGU TYPU STRZAŁKA** | fabrycznie nowy | w przypadku gdy oferowany pług do śniegu spełnia parametry należy wpisać „SPEŁNIA”, w pozostałych przypadkach należy podać oferowane parametry. |
| **Marka i model** | NALEŻY PODAĆ |  |
| Szerokość robocza | Minimum 2,6 m |  |
| Szerokość robocza pozycja V | Minimum 2,25 m |  |
| Lemiesze | Gumowe |  |
| Sterowanie | hydrauliczne z nośnika |  |
| Okładnice | dwie niezależne sterowane |  |
| Oświetlenie | Obrysowe |  |
| Czas dostawy | NALEŻY PODAĆ |  |
| Gwarancja producenta | 12 miesięcy |  |
| Instrukcja obsługi | w języku polskim |  |
| Kompatybilność z ciągnikiem | Pług musi być kompatybilny z oferowanym ciągnikiem bez konieczności ponoszenia  przez zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów (np. konieczność dokonywania  jakichkolwiek przeróbek lub dodawania do ciągnika jakichkolwiek obciążników  zabezpieczających ciągnik przed przechylaniem się w trakcie pracy z pługiem). |  |
| Dostępny autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | NALEŻY PODAĆ |  |
| Lokalizacja serwisu | NALEŻY PODAĆ |  |
| Szybkość reakcji serwisu na zgłoszenie | NALEŻY PODAĆ |  |

NINIEJSZY PLIK winien być opatrzony:

**kwalifikowanym** [**podpisem elektronicznym**](https://www.nccert.pl/), **podpisem** [**zaufanym**](https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER)(gov.pl) **lub elektronicznym podpisem** [**osobistym**](https://www.gov.pl/web/mswia/oprogramowanie-do-pobrania)(eDowód) przez osobę uprawnioną do reprezentacji.