Załącznik nr 2 do SWZ

……………………………. 2021 r.

...................................................................

(Nazwa i adres wykonawcy)

Dotyczy postępowania na:

**„**Remont dróg powiatowych nr 0736T i 0799T celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego przed erozją **”**

**Dla części od 1 do 2**

Zestawienia materiałów i technologii robót punktowanych w kryterium jakości i przyjętych do kalkulacji cenowej

Oświadczam, iż następujące materiały/technologie przyjąłem do wyceny i zobowiązuje się do ich użycia przy wykonywaniu zamówienia.

| Materiał/ technologia | Deklarowana wartość która została i przyjęta do wyceny |
| --- | --- |
| 1 | Wymagania jakościowe wobec kruszywa grubego do warstwy ścieralnej: Uziarnienie według PN-EN 933-1; kategoria nie niższa niż:  | *G*C85/20 = 0 pkt (wymagana ze Specyfikacji technicznej) *G*C90/20 = 5 pkt (proponowana do punktacji) \*Producent …………………………………………… |
| 2 | Wymagania jakościowe wobec kruszywa grubego do warstwy ścieralnej:Kształt kruszywa według PN-EN 933-3 lub według PN-EN 933-4;kategoria nie wyższa niż:  | *FI2*5 lub *SI*25 = 0 pkt (wymagana ze Specyfikacji technicznej) *FI*20 lub *SI*20 = 3 pkt (proponowana do punktacji) \*Producent …………………………………………… |
| 3 | Wymagania jakościowe wobec kruszywa grubego do warstwy ścieralnej:Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej w kruszywie grubym według PN-EN 933-5; kategoria nie niższa niż:  | *C*Deklarowana =0 pkt (wymagana ze Specyfikacji technicznej) *C*95/1 =5 pkt (proponowana do punktacji) \*Producent …………………………………………… |
| 4 | Wymagania jakościowe wobec kruszywa grubego do warstwy ścieralnej:Odporność na polerowanie kruszywa (badana na normowej frakcji kruszywa do mieszanki mineralno-asfaltowej) według PN-EN 1097-8, kategoria nie niższa niż:  | *PSV*44 = 0 pkt (wymagana ze Specyfikacji technicznej) *PSV Deklarowana =3 pkt* (proponowana do punktacji) \*Producent …………………………………………… |

\* Niepotrzebne skreślić. Brane będą pod uwagę tylko pozycje nie skreślone oraz te w których określono producenta w przypadku pozostawienia obydwu pozycji bez skreśleń w tej pozycji wykonawca nie otrzyma punktacji.

Minimalny wymagany okres rękojmi (gwarancji) 36 miesięcy- 0 pkt.

Za wydłużony okres rękojmi (gwarancji) do60 miesięcy - 25 pkt. z tym zastrzeżeniem, że uprawnionym do wydłużenia okresu rękojmi (gwarancji ) jest wykonawca który w kryterium jakościowym otrzyma minimum 11 pkt z 16 pkt możliwych do osiągnięcia.

....................................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji)