**WYMAGANIA DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał. nr.1 do SWZ**

**KP PSP Przysucha SLKw**

|  |
| --- |
| **Wyszczególnienie** |
| 1. **Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych tj.:** |
| * Ustawy „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2020 r. poz. 110) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. |
| * Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 2016 poz. 2022). |
| 1. **Wymiary zewnętrzne:** |
| * Długość minimum: 4400 (mm) - maksimum 4600 (mm) |
| * Szerokość minimum: bez lusterek 1800 (mm) – maksimum 1900 (mm) |
| * Wysokość (mm) bez belki sygnalizacyjnej. minimum 1750 - maksimum 1900 (mm) |
| 1. **Wymiary wewnętrzne:** |
| * Pojazd o maksymalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3500 kg. |
| 1. **Silnik:** |
| * Diesel |
| * Pojemność skokowa minimum: 1900 ( cm3 ) - maksimum 2000 ( cm3 ) |
| * Moc silnika minimum: 120 (KM) - 150 (KM ) |
| * Norma emisji spalin: EURO 6 |
| * Pojemność zbiornika paliwa min. 50 litrów |
| 1. **Układ przeniesienia mocy:** |
| * Skrzynia biegów: automatyczna minimum 7 biegowa |
| 1. **Wymagania techniczne:** |
| **Nadwozie:** |
| * Kolor: czerwony |
| * Fabrycznie przyciemnione szyby w części tylnej nadwozia |
| - Szyby termoizolacyjne w kabinie kierowcy |
| * Relingi dachowe |
| * Elektrycznie sterowane szyby |
| * Lusterka podgrzewane elektrycznie składane i sterowane |
| * Reflektory przednie w technologii LED |
| * Tylne oświetlenie w technologii LED |
| * Rok produkcji samochodu nie starszy niż 2023 rok |
| * Obręcze kół ze stopów aluminium 17 cali |
| * Komplet opon zimowych wraz z felgami ze stopów aluminium |
| * Koło zapasowe pełnowymiarowe |
| * Hak holowniczy ( składany lub odpinany ) |
| - Osłona silnika |
| - Drzwi boczne przesuwne po lewej i prawej stronie pojazdu z elektrycznym domykaniem |
| - Klapa tylna z oknem i elektrycznym domykaniem |
| **Wnętrze, komfort:** |
| * Ilość miejsc siedzących min. 5 |
| * Tapicerka materiałowa w ciemnym kolorze |
| * Fotel kierowcy i pasażera z przodu pojazdu regulowane |
| * Dzielona tylna kanapa |
| * Tempomat |
| * Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa |
| * Kierownica multifunkcyjna skórzana |
| * Komputer pokładowy |
| * Zestaw głośnomówiący ( Bluetooth ) |
| * Bez kluczykowy system obsługi samochodu |
| * Wykładzina podłogowa ciemna, |
| * Samoczynnie ściemniające się lusterko wsteczne |
| * Pełnowymiarowe lub dojazdowe koło zapasowe z felgą |
| * Gniazdo 12V |
| * Fabrycznie montowane radio o przekątnej ekranu min. 8” |
| * Komplet wycieraczek gumowych włącznie z przestrzenią bagażnika |
| **Bezpieczeństwo:** |
| - System awaryjnego hamowania Front Assist, wykrywanie pieszych i rowerzystów |
| * System kontroli ciśnienia w oponach |
| * Czujnik zmęczenia kierowcy |
| * Poduszka bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażera |
| * Możliwość dezaktywacji czołowej poduszki pasażera |
| * Boczne poduszki bezpieczeństwa |
| * Kurtyny powietrzne |
| - Centralny zamek |
| * Czujniki parkowania z przodu i z tyłu pojazdu |
| * Blokada przeciw uruchomieniowa (immobiliser) |
| * Asystent utrzymania pasa ruchu |
| * Pojazd wyposażony w podnośnik, klucz do kół, gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy, kamizelkę ostrzegawczą. |
| **Oznakowanie:**  Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi PSP zgodnie z Zarządzeniem Nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Oklejenie pasów folią odblaskowa koloru czerwonego oraz oznaczenie numerami operacyjnymi. Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji umowy. |
| **Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze, dźwiękowe i świetlna, a w tym:**   * **dwie lampy LED o barwie światła niebieskiej zamontowane w przedniej części pojazdu, w okolicach atrapy,** * **belkę sygnalizacyjną ( wysokość belki sygnalizacyjnej max.6 cm.) LED koloru niebieskiego z mocowaniem do relingów na dachu pojazdu - (każda z lamp musi posiadać min. jeden rząd z co najmniej 3 LED-ami o wysokiej światłości). Zasilanie z dodatkowych gniazd. Pojazd wyposażony w nagłośnienie zewnętrzne do podawania komunikatów głosowych. Manipulator sygnalizacji w ruchu uprzywilejowanym zintegrowany z mikrofonem do podawania komunikatów głosowych.** * **radiostacja HYTERA (HM 785 VHF) lub równorzędne rozwiązanie wraz z anteną**   **Szczegóły montażu zostaną ustalone pomiędzy stronami na wniosek Wykonawcy.** |
| 1. **Gwarancja:** |
| Gwarancja mechaniczna na samochód min: 60 miesięcy lub 100 tys. kilometrów. Przegląd gwarancyjny na 5 lat w cenie pojazdu. |
| Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące montażu wyposażenia nie mogą powodować utraty oraz ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.   |  | | --- | | Wyposażenie montowane dodatkowo nie może mieć wpływu na gwarancję fabryczną producenta pojazdu. | |
| Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu zamówienia dostarczy wszystkie niezbędne dokumenty wymagane do rejestracji pojazdu. |