IZRK.271.2.2024

Zamawiający wskazuje opis przedmiotu zamówienia dla oczekiwanej koparko-ładowarki:

* Rok Produkcji co najmniej styczeń 2023
* Zamawiający dopuszcza przebieg do 100 motogodzin – koparka powinna być nowa, ewentualnie nowa z wykazaniem do 100 motogodzin
* Dostawca musi być oficjalny dealerem sprzętów marki koparki
* Silnik o pojemności min. 3,9 l
* Moc max w przedziale 70-90 KW, min. moment obrotowy 440 Nm +/- 3%
* 4 koła o równej wielkości – min. 24 cale
* 3 tryby skrętu kół
* Kąt przechyłu osi przedniej min. 16 stopni
* Skrzynia biegów typu Powershift, min 4 biegi w przód oraz 4 biegi w tył
* Blokada zmiennika momentu obrotowego
* Blokada dyferencjału na dwóch osiach
* Prędkość maksymalna – min. 35 km/h
* Zbiornik paliwa min. 150l
* DMC do 9 000 kg
* Maksymalny wydatek pompy hydraulicznej min. 165l/min.
* Ciśnienie przepływu oleju min. 251bar
* Maksymalny poziom hałasu w kabinie do 75 db
* Układ „powrót do kopania” oraz samo poziomowanie łyżki przedniej koparkowej
* Min. dwie lampy ostrzegawcze w technologii LED
* Lampy robocze – min. 4 szt. przód oraz 4 szt. tył
* Metalowe osłony tylnych świateł i zbiornika paliwa
* Gumowe podkładki pod stabilizatorem
* Imobilizer
* Minimalna waga ładunku unoszonego przez ramie do pełnej wysokości - 4 100 kg
* Główne podzespoły koparki tj. silnik, skrzynia biegów, mosty napędowe produkowane przez jednego producenta
* Maksymalna wysokość załadunku - min. 3,1m
* Maksymalna wysokość wyładunku - min. 2,6m
* Łyżka wielofunkcyjna sześć w jednym z widłami o poj. 1.2 m3; łyżka skarpówka szer. 2m z dwoma siłownikami; łyżka z zębami szer. 60 cm.
* Sterowanie joystickiem
* Max kąt wysuwu łyżki min. 43 stopnie
* Szybkozłącze koparkowe mechaniczne
* Głębokość kopania min. 5.9m
* Udźwig z wysuwem min. 1000 kg
* Udźwig bez wysuwu min. 1800 kg
* Kąt obrotu łyżki min. 201 stopni
* Hydrauliczny przesów boczny ramienia koparkowego
* Klimatyzacja
* Radio (dodatkowo, opcjonalnie: bluetooth)