Manowo, dnia 26.03.2024r.

 PZD 261.10.2024.GBP

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym ozn. PZD 261.10.2024.GBP pn: „Przebudowa ciągów pieszych na terenie powiatu koszalińskiego”

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie, ul. Cisowa 21, 76 – 015 Manowo.

W dniu 25.03.2024 r. wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia:

**1.** W jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający będzie wykorzystywał treść /zawartość Przedmiaru?
**Ad1)** Przedmiar (kosztorys) posłuży do rozliczenia zadania z dysponentem funduszu pomocowego **2.** Jak przy sporządzaniu Ceny Ryczałtowej należy interpretować rozbieżności, braki, pominięcia Przedmiaru w odniesieniu do projektu?
**Ad2)** Cenę ryczałtową należy sporządzić w oparciu o wykonane z należytą starannością: dokumentację projektową, przedmiar robót i specyfikacje techniczne. **3.** Czy stosownie do Art. 101 PZP, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i technologii w oparciu o nowe normy i wytyczne techniczne, w przypadku, gdy SST opiera się o stare, nieaktualne lub wycofane normy?
**Ad3)**Tak. **4.** Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie (dotychczasowe i przyszłe) odpowiedzi Zamawiającego na pytania dotyczące niniejszego postępowania stanowią integralną część SIWZ i należy je wykorzystać podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków oraz kosztorysów ofertowych (w przypadku, gdy są wymagane)?
**Ad4)**Potwierdzamy**.
5.** Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wszystkie aktualne i ważne dokumenty formalne ze swojej strony tj. uzgodnienia, umowy i pozwolenia – aby bez przeszkód rozpocząć realizację prac po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą i przekazaniu placu budowy. W przypadku braku takich dokumentów prosimy o sprecyzowanie, jakie dokumenty są w gestii wykonawcy do uzupełnienia i aktualizacji?
**Ad5)** Potwierdzamy, jedynie w gestii Wykonawcy leży sporządzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu. **6.** Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.
**Ad6)** Potwierdzamy. **7.** Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami, zezwoleniami i zgodami, potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na cały okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.
**Ad7)**Potwierdzamy. **8.** Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.
**Ad8)** Potwierdzamy. **9.** Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu, a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywające wszelkie dodatkowe koszty z tym związane.
**Ad9)** Nie potwierdzamy. **10.** Prosimy o potwierdzenie, że przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty o znaczeniu historycznym, będzie to skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania zamówienia, co najmniej o czas, w którym wykonawca nie mógł realizować robót, a w przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji załączonej do SIWZ na skutek zaistnienia ww. okoliczności, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywające wszelkie dodatkowe koszty z tym związane.
**Ad10)** Nie potwierdzamy. **11.** Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków geologicznych lub gruntowo - wodnych, w szczególności w przypadku konieczności wykonania robót odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczającym zakres przyjęty do wyceny oferty na podstawie załączonej do SIWZ dokumentacji, termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu, a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywające wszelkie dodatkowe koszty z tym związane.
**Ad11)** Nie potwierdzamy. **12.** Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności, termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu, a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywające wszelkie dodatkowe koszty z tym związane.
**Ad12)** Nie potwierdzamy.

**13.** Według dokumentacji przetargowej na odcinku dot. Przebudowy ciągu pieszego wzdłuż ulicy Łubuszan w Sianowie należy wykonać całkowitą rozbiórkę zjazdów publicznych bitumicznych w ilości 78,00 m2, natomiast według projektu ilość ta wynosi 191,50 m2. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie poprawnej ilości.
**Ad13)**Poprawna ilość to 191,50 m2.
**14**. Według dokumentacji przetargowej na odcinku dot. Przebudowy ciągu pieszego wzdłuż ulicy Łubuszan w Sianowie należy wykonać rozbiórkę nawierzchni chodników i zjazdów z kostki betonowej w ilości: 58,00m2, natomiast według projektu ilość ta wynosi: 93,60m2. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.
**Ad14)** Poprawna ilość to 93,60 m2 **15.** Według dokumentacji projektowej na odcinku dot. Przebudowy ciągu pieszego wzdłuż ulicy Łubuszan w Sianowie należy wykonać zjazdy z kostki betonowej kolorowej. Prosimy o informację jakiego koloru ma być kostka z fazą, czy bez fazy, Behaton, czy Holland?
**Ad15)**Kostka bez fazy koloru czerwonego lub grafitowego. **16**. Według dokumentacji projektowej na odcinku dot. Przebudowy ciągu pieszego wzdłuż ulicy Łubuszan w Sianowie należy wykonać chodnik z kostki betonowej szarej. Prosimy o informację czy kostka ma być z fazą, czy bez fazy, Behaton, czy Holland?
**Ad16)**Kostka bez fazy.
**17.** Według dokumentacji przetargowej na odcinku dot. Przebudowy ciągu pieszego wzdłuż ulicy Łubuszan w Sianowie należy wykonać rozbiórkę krawężników betonowych w ilości: 125,00mb, natomiast według projektu ilość ta wynosi: 131,00mb. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
**Ad17)** Należy przyjąć 131 mb.
**18.** Według załączonej dokumentacji przetargowej na odcinku dot. Przebudowy ciągu pieszego wzdłuż ulicy Łubuszan w Sianowie należy wykonać pobocze umocnione, którego warstwy składają się z 5cm humusu z obsianiem trawą oraz z 15cm kruszywa łamanego 0/63mm. Prosimy o informację, czy w tym celu można wykorzystać zamiennie kruszywo C50/30 lub C90/3? Czy potwierdzają Państwo, że w/w kruszywo należy przykryć warstwą humusu?
**Ad18)**Zgodnie z dokumentacją**.
19**. Według załączonej dokumentacji projektowej na odcinku dot. Przebudowy ciągu pieszego wzdłuż ulicy Łubuszan w Sianowie należy wykonać nasyp filtracyjny z warstwą ochronną z geowłókniny. Proszę o podanie parametrów jakie powinna spełniać w/w geowłóknina.
**Ad19)**Zgodnie z ST.
**20**. Według załączonej dokumentacji przetargowej na odcinku dot. Przebudowy ciągu pieszego wzdłuż ulicy Łubuszan w Sianowie należy wykonać humusowanie na grubość 5 cm, natomiast według projektu grubość ta wynosi 10cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
**Ad20)** Grubość warstwy humusowania 10cm.
**21.** Według załączonej dokumentacji przetargowej na odcinku dot. Przebudowy ciągu pieszego wzdłuż ulicy Łubuszan w Sianowie należy wykonać palisadę żelbetową wysokości od 40cm do 150cm. Prosimy o rysunek konstrukcyjny przedstawiający w/w szczegół.
**Ad21)**Lokalizacja palisady jest dokładnie wskazana na planie sytuacyjnym rysunek 2.1, powinna być wykonana dokładnie w tym miejscu w nawiązaniu do profilu krawędzi jezdni z uwzględnieniem spadków poprzecznych planowanych poboczy i chodnika.  **22.** Według załączonej dokumentacji przetargowej na odcinku dot. Przebudowy ciągu pieszego wzdłuż ulicy Łubuszan w Sianowie należy wykonać nawierzchnię z kostki kamiennej rzędowej 14/10cm. Prosimy o informację czy kostka ta ma być gładka płomieniowana, czy surowo łupana?
**Ad22)**Kostka surowo łupana.
**23.** Według załączonej dokumentacji przetargowej należy na odcinku dot. Przebudowy ciągu pieszego wzdłuż ulicy Łubuszan w Sianowie wykonać nawierzchnię z kostki kamiennej rzędowej 14/10cm. Prosimy o informację jakiej grubości należy wykonać podsypkę cementowo-piaskową?
**Ad23)**Zgodnie z dokumentacją.
**24.** Proszę o potwierdzenie, że na odcinku dot. Przebudowy ciągu pieszego wzdłuż ulicy Łubuszan w Sianowie wycinka drzew leży po stronie Zamawiającego.
**Ad24)**Potwierdzamy
**25**. Według załączonej dokumentacji przetargowej, na odcinku dot. Przebudowy ciągu pieszego wzdłuż ulicy Łubuszan w Sianowie, na zadaniu inwestycyjnym należy wykonać karczowanie pni drzew i krzaków oraz przycięcie gałęzi. Prosimy o informację kto staje się właścicielem karpin oraz gałęzi? Jeśli pozyskany materiał organiczny należeć będzie do Zamawiającego to proszę o informację, po czyjej stronie należeć będzie ich wywóz? Jeśli po stronie Wykonawcy prosimy o informację, gdzie należy wywieść w/w materiał?
**Ad25)** Materiał organiczny ( pnie drzew, krzaki, gałęzie) do zagospodarowania w zakresie Wykonawcy. **26**. Według załączonej dokumentacji przetargowej na zadaniu inwestycyjnym należy wykonać rozbiórki tj.: rozbiórka zjazdów bitumicznych, rozebranie chodników i zjazdów z kostki brukowej, rozebranie krawężników i obrzeży, demontaż znaków oraz demontaż istniejącego przepustu drogowego. Prosimy o informację kto staje się właścicielem materiału pozyskanego z rozbiórek? Jeśli materiał rozbiórkowy ma zostać przekazany do Zamawiającego, to czy Zamawiający posiada wszelkie zezwolenia/ decyzje dotyczące ewidencji odpadów w Bazie Danych Odpadowych na magazynowanie materiału rozbiórkowego?
**Ad26)** Materiał z rozbiórki do utylizacji w zakresie Wykonawcy. **27**. Według dokumentacji przetargowej na odcinku dot. Przebudowy ciągu pieszego wzdłuż ulicy Łubuszan w Sianowie należy wykonać pobocze w ilości 910,00 m2 natomiast według projektu ilość ta wynosi 1097,00 m2. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie poprawnej ilości.
**Ad27)** Należy przyjąć 1097,00 m2 **28.** Według załączonej dokumentacji przetargowej na odcinku dot. Przebudowy ciągu pieszego wzdłuż ulicy Łubuszan w Sianowie należy wykonać nawierzchnię z kostki brukowej betonowej gr. 8cm w ilości: 1821,00 m2, natomiast według załączonego projektu powierzchnia ta wynosi 1916m2. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie poprawnej ilości.
**Ad28)** Należy przyjąć 1916m2 **29**. Według załączonej dokumentacji przetargowej na odcinku dot. Przebudowy ciągu pieszego wzdłuż ulicy Łubuszan w Sianowie należy wykonać umocnione pobocze z tłucznia kamiennego 0/63mm w ilości 792,00m2. Proszę o podanie w jakich kilometrażach ma być wykonane w/w umocnienie poboczy.
**Ad29)**Pobocze tłuczniowe należy wykonać od strony jezdni zgodnie z dokumentacją.
**30.** Według załączonej dokumentacji przetargowej na odcinku dot. Przebudowy ciągu pieszego wzdłuż ulicy Łubuszan w Sianowie należy wykonać przeszkodę z kamienia brukowego spowolniającego spływ wód deszczowych. Proszę o podanie w jakich kilometrażach ma być wykonane w/w spowolnienie.
**Ad30)**Zgodnie z dokumentacją projektowa. **31**. Proszę o informację po czyjej stronie leży wykonanie i zatwierdzenie dokumentacji dotyczącej Tymczasowej Organizacji Robót.
**Ad31)** Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu leży po stronie Wykonawcy **32**. Według załączonej dokumentacji przetargowej na odcinku dot. Przebudowy ciągu pieszego w miejscowości Rzeczyca Wielka należy wykonać montaż poręczy ochronnych w ilości 16mb. Proszę o podanie typu barier do montażu.
**Ad32)** Poręcze ochronne sztywnez pochwytem i przeciągiem z rur o średnicy 60 i 42 mm na słupkach z rur o rozstawie 1,5m.
**33.** Według załączonej dokumentacji przetargowej na odcinku dot. Przebudowy ciągu pieszego w miejscowości Rzeczyca Wielka należy wykonać nasyp pod perony przystanków autobusowych. Proszę o informację czy w/w zakres robót należy dodatkowo uwzględnić w wycenie?
**Ad33)** Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.
**34**. Według załączonej dokumentacji projektowej na odcinku dot. Przebudowy ciągu pieszego w miejscowości Rzeczyca Wielka należy wykonać chodnik łączący się z przejściem dla pieszych. Proszę o informację czy przed przejściem dla pieszych należy wbudować płytki integracyjne? Jeśli tak to proszę o udzielenie informacji, czy należy wbudować jeden rząd płytek, czy dwa?
**Ad34)** Należy wbudować jeden rząd płytek.
**35**. Według załączonej dokumentacji projektowej na odcinku dot. Przebudowy ciągu pieszego w miejscowości Rzeczyca Wielka należy wykonać obrzeże betonowe 30x8cm w ilości 21,55mb. Proszę o wskazanie lokalizacji w/w elementu.
**Ad35)**Wykonać zgodnie z dokumentacja projektową.

Mieczysław Zwoliński
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
w Koszalinie