**Pytanie i odpowiedzi nr 9**

**Pytanie:** W Załączniku nr 1 do SWZ Zamawiający wskazuje, że skuteczność świetlna oprawy powinna wynosić minimum 160lm/W bez żadnych tolerancji przy jednoczesnej mocy opraw równej 100W.  
W związku z zastrzeżeniem przez Zamawiającego tak dokładnych parametrów, z postępowania eliminowana jest znaczna ilość opraw różnych producentów, co narusza zasadę konkurencyjności. Wnosimy o wprowadzenie zakresu tolerancji +-10% dla wymaganej skuteczności świetlnej, co pozwoli Zamawiającemu zabezpieczyć jego potrzeby oraz jednocześnie otrzymać większą liczbę ofert, a w efekcie uzyskać lepszą cenę końcową.

**Odpowiedź:** Zamawiający w Załączniku nr 1 wskazuje, że skuteczność świetlna oprawy powinna wynosić minimum 160lm/W (lub więcej) przy jednoczesnej wariancie mocowym: 100W ± 5%.

W związku z zapytaniem Zamawiający dopuszcza skuteczność świetlną oprawy, która powinna wynosić minimum 160lm/W (lub więcej) przy jednoczesnej wariancie mocowym: 100W ± 10%.