Nowy Tomyśl, dnia 28 kwietnia 2025 r.

**Gmina Nowy Tomyśl  
ul. Poznańska 33  
64-300 Nowy Tomyśl**

Znak sprawy: **ZP.271.17.2025**

**Do wszystkich Wykonawców**

**WYJAŚNIENIA  
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**WRAZ Z MODYFIKACJĄ SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**  
w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym dla zadania pn.:

**„Budowa dróg w rejonie ul. Grudniowej w Glinnie, gmina Nowy Tomyśl”**

**I.**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia   
11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ. W związku   
z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. **Pytanie:** Prosimy o określenie hierarchii dokumentów w dokumentacji przetargowej.

**Odpowiedź:** **Zamawiający informuje, że wszelkie dokumenty składające się na Umowę będą traktowane jako wzajemnie uzupełniające i objaśniające. Dla celów interpretacji pierwszeństwo będą miały dokumenty zgodnie z następującą kolejnością:**

**1. Umowa;**

**2. Opis przedmiotu zamówienia:**

**a. PZT+PROJEKT ARCH.-BUD i STWIORB**

**b. PROJEKT WYKONAWCZY**

**c. PRZEDMIARY ROBÓT**


1. **Pytanie:** Prosimy o jednoznaczne określenie jakiego typu nawierzchnię w-wy ścieralnej należy wykonać w ramach zadania – SMA 8S zgodnie z przekrojami normalnymi czy AC11S zgodnie z numerem SST podanym w przedmiarze robót.

**Odpowiedź:** **Zamawiający informuje, że dla jezdni drogi gminnej należy zastosować mieszankę SMA8S. Dla fragmentu ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej należy zastosować mieszankę AC11S.**

1. **Pytanie:** Prosimy o dodanie pozycji przedmiarowej dot. wykonania nawierzchni bitumicznej w ciągu ścieżki rowerowej przecinającej początek proj. ul. Grudniowej.

**Odpowiedź:** **Zamawiający informuje, że nie wprowadza dodatkowej pozycji przedmiarowej dot. nawierzchni bitumicznej ciągu ścieżki rowerowej przecinającej ul. Grudniową.**

1. **Pytanie:** Prosimy o dodanie przekroju normalnego ścieżki rowerowej przecinającej początek proj. ul. Grudniowej.



**Odpowiedź:** **Zamawiający informuje, że wskazany zakres prac dotyczy jedynie nawiązania do istniejącej nawierzchni bitumicznej ścieżki rowerowej. Konstrukcja nawierzchni ścieżki rowerowej na dowiązaniu:**

|  |  |
| --- | --- |
| Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S na asfalcie 50/70 | 5cm |
| Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (0/31,5) | 10cm |
| Ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem klasy C1.5/2.0 | 15cm |

1. **Pytanie:** Wskazujemy na rozbieżność pomiędzy warstwami konstrukcji ulicy Grudniowej w projekcie budowlanym i w projekcie wykonawczym. Prosimy o potwierdzenie czy należy wykonywać wskazaną w projekcie wykonawczym warstwę „ulepszone podłoże z gruntu niewysadzinowego o CBR ≥35% gr. 20 cm” oraz o informacje który projekt jest wiążący w przypadku wystąpienia innych rozbieżności.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że konstrukcje należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym. Zamawiający przedkłada zaktualizowany przedmiar.**

1. **Pytanie:** OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – pkt 1. „Gruz betonowy wbudowany w drogę podlegającej przebudowie”. Wskazujemy, że przedmiotowy gruz betonowy jest w znacznym stopniu wymieszany z gruntem zalegającym na drodze i jego odzyskanie i ponowne wbudowanie będzie najprawdopodobniej wymagało wykorzystania przesiewacza, czy Zamawiający jest gotów ponieść taki koszt? Jeśli tak to prosimy również o wskazanie miejsca ponownego wbudowania odzyskanego materiału.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przy pobieraniu wbudowanego gruzu betonowego wykonawca robót budowlanych nie ma uwzględniać wykorzystania przesiewacza. Materiał należy pobrać wyłącznie przy wykorzystaniu koparek, przewieźć przy wykorzystaniu samochodów ciężarowych i wbudować wraz z rozgarnięciem i uwałowaniem na drogach gminnych gruntowych zlokalizowanych w promieniu max. 5 km od terenu prowadzenia inwestycji. Konkretne lokalizacje zostaną wskazane w trakcie trwania inwestycji.**

1. **Pytanie:** Wskazana w przedmiarze robót grubość warstwy ziemi urodzajnej do usunięcia – 15 cm znacząco odbiega od grubości podanych w dokumentacji geologicznej, gdzie grubości te dochodzą nawet do 1,7 m w odwiercie numer 1. Prosimy o zwiększenie grubości odhumusowania zgodnie z załączoną do przetargu dokumentacją geologiczną.

**Odpowiedź:** **Zamawiający informuje, że zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym, średnia grubość humus do zdjęcia to 40 cm.**

1. **Pytanie:** Prosimy o dodanie pozycji przedmiarowej dot. regulacji wysokościowej włazów studzienek kanalizacyjnych.

**Odpowiedź:** **Zamawiający informuje, że nie wprowadza dodatkowej pozycji przedmiarowej dot. regulacji wysokościowej włazów studzienek kanalizacyjnych. W dokumentacji załączono mapy powykonawcze wykonanej kanalizacji sanitarnej, stąd ilość studni do regulacji jest znana.**

1. **Pytanie:** Prosimy o dodanie pozycji przedmiarowej dot. stabilizacji nowych punktów granicznych.

**Odpowiedź:** **Zamawiający informuje, że nie wprowadza dodatkowej pozycji przedmiarowej dot. stabilizacji nowych punktów granicznych. Ilość punktów które należy wycenić podano w OPZ.**

1. **Pytanie:** Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga nasadzeń drzew o wysokości 300-350 cm.

**Odpowiedź:** **Zamawiający potwierdza, że wymaga nasadzeń drzew o wys. 300-350 cm.**

1. **Pytanie:** W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie prosimy o informację które gatunki drzew powinny posiadać wymaganą wysokość.

**Odpowiedź:** **Zamawiający informuje, że wszystkie gatunki drzew powinny posiadać ww. wysokość.**

1. **Pytanie:** Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma dostarczyć i zamontować stanowisko naprawy rowerów.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wymaga dostarczenia i zamontowania stanowiska naprawy rowerów.**

1. **Pytanie:** W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie prosimy o dodanie odpowiedniej pozycji przedmiarowej dot. dostarczenia i montażu stanowiska naprawy rowerów.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wprowadza dodatkowej pozycji przedmiarowej dot. dostarczenia i montażu stanowiska naprawy rowerów. Należy wykonać 1 stanowisko zgodnie z OPZ.**

1. **Pytanie:** Prosimy o dodanie pozycji przedmiarowej dot. wykonania pasów z wypukłymi fragmentami nawierzchni tzw. pół uwagi.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie wprowadza dodatkowej pozycji przedmiarowej dot. wykonania pasów z wypukłymi fragmentami nawierzchni tzw. pól uwagi. Pola uwagi wykonać przy wszystkich przejściach dla pieszych o szer. 30 cm.


1. **Pytanie:** Prosimy o dodanie pozycji przedmiarowej dot. montażu naklejek/tabliczek z numerami lamp i obwodów na słupach oświetleniowych.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wprowadza dodatkowej pozycji przedmiarowej dot. montażu naklejek z numerami lamp i obwodów na słupach oświetleniowych. Ilość naklejek jest zgodna z ilością słupów wskazaną w wcześniejszych odpowiedziach.**

1. **Pytanie:** Prosimy o potwierdzenie, że postępowanie przetargowe obejmuje również wykonanie odcinka VI dł. ok.335m ujętego w projekcie wykonawczym. W przedmiarze załączonym do materiałów przetargowych nie ujęto ilości w poszczególnych pozycjach przedmiarowych, które to potwierdzają. Prosimy o ewentualną korektę przedmiaru.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w ramach postępowania przetargowego należy wykonać odcinek VI. Zamawiający przedkłada zaktualizowany przedmiar.**

1. **Pytanie:** Prosimy o zaktualizowanie ilości robót ziemnych w przedmiarze zgodnie z ilościami w opisie technicznym.



**Odpowiedź: Zamawiający przedkłada zaktualizowany przedmiar w zakresie m.in. robót ziemnych.**

1. **Pytanie:** W związku z odpowiedziami do przetargu odnośnie ilości słupów prosimy o informację, które nr słupów wchodzą w zakres opracowania. Na projekcie i schemacie jest ich wrysowanych 69szt, jeśli mamy uwzględnić tylko 60szt to prosimy o informacje o które chodzi, gdyż są różne oprawy na słupach i różne wysokości słupów.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w zakres opracowania wchodzą latarnie wymienione poniżej:**

**Cały obwód nr 2: Latarnie od II/1 do II/23 i od II/7/1 do II/7/13 oraz latarnia II/5/1.**

**Część obwodu nr 1: Latarnie od I/1 do I/21 oraz latarnie I/15/1 i I/21/1.**

**Nie wchodzą w zakres opracowania latarnie od I/1/1 do I/1/3 oraz latarnie od I/6/1 do I/6/6.**

**W załączeniu schemat z latarniami, które obejmuje projekt (latarnie w kolorze czerwonym) oraz z latarniami, które nie wchodzą w zakres projektu (latarnie w kolorze seledynowym).**

1. **Pytanie:** Chcemy zwrócić uwagę, że ilości przedmiarowe, podane w 04\_DOKUMENTACJA PRZETARGOWA -> 01\_BRANŻA DROGOWA są znacząco mniejsze niż to co można odczytać z rysunków załączonych w 01\_PROJEKT BUDOWLANY -> 01\_BRANŻA DROGOWA -> EDYT. Przykładowo pozycje dotyczące warstwy ścieralnej:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | KNR 2-31 0312/05 | Nawierzchnia - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm | m2 | 8609,254 |
| 24 | KNR 2-31 0312/06 | Nawierzchnia - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. | m2 | 8609,254 |

Z załączonych rysunków w wersji edytowalnej można odczytać powierzchnie tej warstwy: 10270 m2. A co za tym idzie zwiększona jest również powierzchnia wszystkich warstw konstrukcji pod warstwą ścieralną.

Podobnie sytuacja ma miejsce przy nawierzchni ścieżki rowerowej:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | KNR 2-31u1 0511/01 | Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm | m2 | 3620,293 |

A z załączonych rysunków w wersji edytowalnej można odczytać powierzchnie tej warstwy: 4452 m2. Zwiększone powinny być też pozycje dotyczące warstw konstrukcji pod nawierzchnią z kostki brukowej. Nieprawidłowe ilości znajdują się również przy materiałach brukarskich: krawężniki, obrzeża i oporniki. Prosimy o weryfikacje i przesłanie skorygowanych przedmiarów.

**Odpowiedź: Zamawiający przedkłada zaktualizowany przedmiar w zakresie robót drogowych.**

1. **Pytanie:** Z uwagi na rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym a projektem wykonawczym prosimy o jednoznaczne wskazanie czy budowa dróg wewnętrznych, opisanych w projekcie wykonawczym jako:

- proj. odc. II

- proj. odc. III

- proj. odc. IV

również jest przedmiotem zamówienia.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w zakres opracowania nie wchodzą odcinki II, III i IV.**

**II.**

Jednocześnie Zamawiający, działając na podstawie art 286 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia   
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dokonuje modyfikacji treści SWZ w zakresie:

1. **Rozdz. XI Termin związania ofertą pkt 1 w następujący sposób:**

**Było:**

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia   
29 maja 2025 r., tj. przez 30 dni, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

**Jest:**

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia   
**04 czerwca 2025 r., tj. przez 30 dni**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

1. **Rozdz. XIII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert pkt 2 i 6 w następujący sposób:**

**Było:**

2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30 kwietnia 2025 r. do godziny 09:00 dokonując przesłania zaszyfrowanej oferty za pośrednictwem www.platformazakupowa.pl.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 kwietnia 2025 r. o godzinie 10:00.

**Jest:**

2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **06 maja 2025 r.** do godziny 09:00 dokonując przesłania zaszyfrowanej oferty za pośrednictwem www.platformazakupowa.pl.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **06 maja 2025 r.** o godzinie 10:00.

W pozostałym zakresie SWZ oraz załączniki do SWZ pozostają bez zmian.