[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.35
pe=1
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	1	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS OFERTOWY
nfn=W.P. PROJEKT WIELGUS PAWEŁ
afn=ul. Warszawska 9, 62-230 Witkowo
nb=Przebudowa budynku remizy OSP w Powidzu
ab=Powidz, ul. Strzałkowska 16B
ni=Gmina Powidz
ai=ul. 29 Grudnia 24, 62-430 Powidz
nw=<<nazwa wykonawcy robót>>
aw=<<adres wykonawcy robót>>
nk=Szymon Pochylski	ELEKTRYCZNA 
dt=30.01.2024

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=26.45	1706648728
cw=26.45	PLN
il=-0

[RMS ZEST 18]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Przebudowa istniejącej rozdzielni w budynku OSP
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=3
pd=						0
na=rozbudowa istniejącej rozdzielni w budynku OSP
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=4
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-02	5	0406-02		1
mpn=1211
na=rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy RBK 00
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=5
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=wkładki bezpiecznikowe WT-NH 80A
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[ELEMENT 1]
na=Roboty ziemne PZT
wa=0
kn=0	0	0
id=6
nu=2
wn=		

[POZYCJA]
id=7
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-02	5	0701-02		1
mpn=_1211
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=20.48
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20.48	1	64*0,8*0,4						0		0

[POZYCJA]
id=8
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-01	5	0706-01		1
mpn=_1211
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=128
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=128	1	64*2						0		0

[POZYCJA]
id=10
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-01	5	0705-01		1
mpn=_1211
na=Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm rura ochronna fi50mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=64
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=64	1	64						0		0

[POZYCJA]
id=9
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-03	5	0713-03		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YKY 5×25mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						0		0

[POZYCJA]
id=11
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-01	5	0713-01		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych kabel telekomunikacyjny
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						0		0

[POZYCJA]
id=161
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0702-02	5	0702-02		1
mpn=_1211
na=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=20.48
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20.48	1	64*0,8*0,4						0		0

[ELEMENT 1]
na=Oświetlenie zewnętrzne
wa=0
kn=0	0	0
id=12
nu=3
wn=		

[POZYCJA]
id=13
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1008-04	5	1008-04		1
mpn=1211
na=Montaż projektorów oświetleniowych na ścianach budynków oprawa oświetlenie zewnętrznego np. Lena QUEST 2 LED M 27W
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[POZYCJA]
id=14
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-01	5	0206-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na betonie YDYżo 3×1,5mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=110
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=110	1	110						0		0

[ELEMENT 1]
na=Oświetlenie wewnętrzne 
wa=0
kn=0	0	0
id=15
nu=4
wn=		

[POZYCJA]
id=16
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa biurowa np. Lena SQ 600 LED 32W
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=6
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[POZYCJA]
id=17
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa biurowa np. Lena SQ 600 LED 24W
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[POZYCJA]
id=18
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa typu downlight np. Lena RQ 220 LED 23W
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=14
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						0		0

[POZYCJA]
id=19
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa typu downlight np. Lena RQ 220 LED 19W
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=18
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						0		0

[POZYCJA]
id=20
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa ośw. awaryjnego np. Lena Roudtech podtynk efocus 200lm
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=8
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[POZYCJA]
id=21
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa ośw. ewakuacyjnego np. Lena Safelite 250lm + piktogramy
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[POZYCJA]
id=22
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa ośw. ewakuacyjnego np. Lena Safelite 250lm Outdoor
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[POZYCJA]
id=23
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -Oprawa ośw. ewakuacyjnego np. Lena Safelite 250lm + piktogramy
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=5
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[POZYCJA]
id=24
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-11	5	0301-11		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=26
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26						0		0

[POZYCJA]
id=25
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
mpn=_1211
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=26
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26						0		0

[POZYCJA]
id=26
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-01	5	0306-01		1
mpn=_1211
na=Łączniki natynkowo-wtynkowe w puszce szczękowej łącznik instalacyjny pojedyńczy
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=27
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-01	5	0306-01		1
mpn=_1211
na=Łączniki natynkowo-wtynkowe w puszce szczękowej łącznik instalacyjny podwójny
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						0		0

[POZYCJA]
id=28
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-01	5	0306-01		1
mpn=_1211
na=Łączniki natynkowo-wtynkowe w puszce szczękowej łącznik instalacyjny schodowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[POZYCJA]
id=29
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=łącznik automatyczny z det. ruchu i czujnik. obecności
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=16
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						0		0

[POZYCJA]
id=30
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0304-04	5	0304-04		1
mpn=_1211
na=wypust zasilający 230V
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=31
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=wentylator kanałowy o mocy ok. 20W
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[POZYCJA]
id=32
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-01	5	0206-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na betonie YDYżo 3×1,5mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=320
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=320	1	320						0		0

[ELEMENT 1]
na=Rozdzielnica główna RG
wa=0
kn=0	0	0
id=33
nu=5
wn=		

[POZYCJA]
id=34
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-03	5	0404-03		1
mpn=_1211
na=rozdzielnica główna, np. Legrand XL (6 rzędów; 24 modułów)
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=35
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=przeciwpożarowy wyłącznik prądu
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[POZYCJA]
id=36
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-02	5	0206-02		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane n.t. na betonie przewód HDGs 5x1,5mm? PH90
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45						0		0

[POZYCJA]
id=37
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=rozłącznik izolacyjny FRX 303 63A
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[POZYCJA]
id=38
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=ograniczniki przepięć T1+T2
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=39
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=wyłącznik nadprądowy S301 B2A
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[POZYCJA]
id=40
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=sygnalizator napięcia L401
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[POZYCJA]
id=41
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=wyłącznik nadprądowy S301 B6A
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[POZYCJA]
id=42
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=wyłącznik nadprądowy S301 B10A
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[POZYCJA]
id=43
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=wyłącznik różnicowo-nadprądowy P312 B10A
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[POZYCJA]
id=44
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=wyłącznik różnicowo-nadprądowy P312 B16A
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=22
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						0		0

[POZYCJA]
id=45
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=wyłącznik różnicowo-nadprądowy P314 C16A
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[POZYCJA]
id=46
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=rozłącznik bezpiecznikowy R303 D02
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[POZYCJA]
id=47
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-01	5	0407-01		1
mpn=1211
na=wkładka bezpiecznikowa D02 25A
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[POZYCJA]
id=48
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=zegar astronomiczny
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=49
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=wyłącznik nadprądowy S301 B16A
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=50
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-06	5	0206-06		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe YDYżo 5×10mm (do UPS i do rozdzielni R-ZG) (do UPS i do rozdzielni R-ZG)
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[ELEMENT 1]
na=Rozdzielnica R-ZG
wa=0
kn=0	0	0
id=51
nu=6
wn=		

[POZYCJA]
id=52
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01	5	0404-01		1
mpn=_1211
na=rozdzielnica komputerowa, np. LEGRAND RWN (4 rzędy; 12 modułów)
op=0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=53
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=rozłącznik izolacyjny FR 303 63A
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[POZYCJA]
id=54
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=ograniczniki przepięć T2
op=0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=55
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=wyłącznik nadprądowy S301 B2A
op=0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[POZYCJA]
id=56
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=sygnalizator napięcia L401
op=0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[POZYCJA]
id=57
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=wyłącznik różnicowo-nadprądowy P312 B16A TYP A
op=0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[ELEMENT 1]
na=Punkt Dystrybucyjny
wa=0
kn=0	0	0
id=58
nu=7
wn=		

[POZYCJA]
id=59
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-06	5	0206-06		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe przewód YDYżo 3×6mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[POZYCJA]
id=60
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-16	AT-14	0110-16		1
mpn=_1211
na=Montaż szaf dystrybucyjnych 19" - dodatek za montaż szafy stojącej o wielkości 33U-42U szafa RACK 19" 42U 800x800 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=61
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0108-01	AT-14	0108-01		1
mpn=_1211
na=Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19" panel krosowy RJ45 19"
op=0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[POZYCJA]
id=62
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-04	AT-14	0110-04		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca 19" 5 wejść z sygnalizacją napięcia
op=0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[POZYCJA]
id=63
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0102-01	AT-14	0102-01		1
mpn=_1211
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany kabel RJ45 kat. 6A
op=0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						0		0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja odgromowa i uziemiająca
wa=0
kn=0	0	0
id=64
nu=8
wn=		

[POZYCJA]
id=65
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0605-05	5	0605-05		1
mpn=_1211
na=Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III bednarka ocynkowana ogniowo FeZn min. 30×4mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=90
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90						0		0

[POZYCJA]
id=66
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0103-01	5	0103-01		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie
op=0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	5*10						0		0

[POZYCJA]
id=67
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0601-01	5	0601-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych pręt ocynkowany  8mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=180
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=180	1	180						0		0

[POZYCJA]
id=68
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0612-05	5	0612-05		1
mpn=1211
na=Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-pręt złącze krzyżowe duże B=50mmm
op=0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[POZYCJA]
id=69
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0606-04	5	0606-04		1
mpn=1211
na=uziom prętowy stalowy ocynkowany ogniowo l=1,5m
op=0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=30
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						0		0

[POZYCJA]
id=70
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0612-05	5	0612-05		1
mpn=1211
na=Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-pręt złączka do łączenia prętów stalowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[POZYCJA]
id=71
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0612-06	5	0612-06		1
mpn=1211
na=Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik złącze kontrolno - pomiarowe ścienne
op=0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja siłowa
wa=0
kn=0	0	0
id=72
nu=9
wn=		

[POZYCJA]
id=73
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-11	5	0301-11		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
op=0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=106
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=106	1	80+26						0		0

[POZYCJA]
id=74
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
mpn=_1211
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=106
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=106	1	80+26						0		0

[POZYCJA]
id=75
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-01	5	0308-01		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 gniazdo elektryczne pojedyncze
op=0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=19
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						0		0

[POZYCJA]
id=76
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 gniazdo elektryczne pojedyncze hermetyczne
op=0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						0		0

[POZYCJA]
id=77
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-01	5	0308-01		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 PEL 1x230V
op=0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						0		0

[POZYCJA]
id=78
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-01	5	0308-01		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 PEL 1x230V DATA
op=0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=40
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						0		0

[POZYCJA]
id=80
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0107-07	AT-14	0107-07		1
mpn=1211
na=Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - dodatek za montaż gniazda RJ45 w wersji podtynkowej z podłączeniem modułu gniazdo 2xRJ45
op=0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						0		0

[POZYCJA]
id=81
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=głowny wyłącznik siłowni telekomunikacyjnej
op=0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[POZYCJA]
id=82
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-02	5	0206-02		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane n.t. na betonie YDYżo 3×2,5mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=1350
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1350	1	1350						0		0

[POZYCJA]
id=83
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-03	5	0206-03		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane n.t. na betonie YDYżo 5×2,5mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						0		0

[POZYCJA]
id=84
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-03	5	0206-03		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane n.t. na betonie YDYżo 3×4mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						0		0

[POZYCJA]
id=85
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-01	5	0206-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na betonie YDYżo 3×1,5mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45						0		0

[POZYCJA]
id=86
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0101-01	AT-14	0101-01		1
mpn=_1211
na=Układanie pionowego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, 1 kabel kabel RJ45 kat. 6A
op=0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=850
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=850	1	850						0		0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja przyzywowa
wa=0
kn=0	0	0
id=87
nu=10
wn=		

[POZYCJA]
id=88
pd=						0
na=zestaw np. ABB BASIC55 FJW1004 B55
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=89
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-01	5	0206-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na betonie przewód YDYżo 2×1mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45						0		0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja interkomowa
wa=0
kn=0	0	0
id=90
nu=11
wn=		

[POZYCJA]
id=91
pd=						0
na=zestaw np. LonBon SD-2006DL+
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja domofonowa
wa=0
kn=0	0	0
id=92
nu=12
wn=		

[POZYCJA]
id=93
pd=						0
na=zestaw np. MYCOM ALBA 1MCAbS NATYNKOWY
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja CCTV
wa=0
kn=0	0	0
id=94
nu=13
wn=		

[POZYCJA]
id=95
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0101-01	AT-14	0101-01		1
mpn=_1211
na=Układanie pionowego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, 1 kabel kabel RJ45 kat. 6A
op=0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=350
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=350	1	350						0		0

[POZYCJA]
id=96
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-02	AL-01	0501-02		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna kamera IP wandaloodporna - zewnętrzna, np. DAHUA IPC-HFW5541E-ZE-27135-S3
op=0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[POZYCJA]
id=97
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-01	AL-01	0501-01		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna kamera IP kopułkowa - wewnętrzna, np. DAHUA IPC-HDBW24842R-ZAS-2712
op=0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[POZYCJA]
id=98
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0504-01	AL-01	0504-01		1
mpn=_1211
na=adapter np. DAHUA PFA121-V2
op=0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[POZYCJA]
id=99
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0504-01	AL-01	0504-01		1
mpn=_1211
na=adapter np. DAHUA PFA137
op=0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[POZYCJA]
id=100
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0503-04	AL-01	0503-04		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu rejestrator np. DAHUA NVR5432-EI
op=0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=101
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0503-03	AL-01	0503-03		1
mpn=_1211
na=dysk twardy np. 12TB SKYHAWK
op=0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[POZYCJA]
id=102
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-03	AL-01	0501-03		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU monitor np. DAHUA LM32-F200
op=0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[POZYCJA]
id=103
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-03	AL-01	0501-03		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU monitor np. DAHUA LM55-F400
op=0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=104
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0502-06	AL-01	0502-06		1
mpn=_1211
na=SWITCH np. DAHUA PFS4428-24GT-37
op=0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja SKD
wa=0
kn=0	0	0
id=105
nu=14
wn=		

[POZYCJA]
id=106
pd=						0
na=zestaw np. ROGER MC16-PAC-ST-4-KIT
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=107
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0301-03	AL-01	0301-03		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod z wbudowaną klawiaturą terminal dostępu np. ROGER MCT80M-BLE
op=0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[POZYCJA]
id=108
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0203-01	AL-01	0203-01		1
mpn=_1211
na=Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa kontraktron
op=0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[POZYCJA]
id=109
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0304-04	AL-01	0304-04		1
mpn=_1211
na=Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagnetyczna
op=0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=4
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[POZYCJA]
id=110
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0101-01	AT-14	0101-01		1
mpn=_1211
na=Układanie pionowego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, 1 kabel kabel RJ45 kat. 6A
op=0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=90
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90						0		0

[POZYCJA]
id=111
pd=						0
na=licencja na program zarządzający np. LIC-VISO-BASE-ST
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=96
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=112
pd=						0
na=licencja na integrację z CCTV np. LIC-VISO-ST-CCTV
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=97
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=113
pd=						0
na=klucze sprzętowy do licencji np. RUD-6-LKY
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=98
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=114
pd=						0
na=karta zbliżeniowa cienka z nadrukiem np. MFC-8
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=99
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja SPP
wa=0
kn=0	0	0
id=115
nu=15
wn=		

[POZYCJA]
id=116
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-01	5	0206-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na betonie przewód HDGs 3x1,5mm PH90
op=0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80						0		0

[POZYCJA]
id=117
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-01	5	0206-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na betonie przewód YnTKSYekw 1x2x0,8
op=0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80						0		0

[POZYCJA]
id=118
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0401-01	AL-01	0401-01		1
mpn=_1211
na=Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu czujka ciepłą i dymu TS
op=0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[POZYCJA]
id=119
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0401-01	AL-01	0401-01		1
mpn=_1211
na=Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu czujka dymu S
op=0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=28
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28						0		0

[POZYCJA]
id=120
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0402-01	AL-01	0402-01		1
mpn=_1211
na=Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu konwencjonalnego ręczny ostrzegacz pożarowy ROP 21 typu B PL
op=0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[POZYCJA]
id=121
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0108-01	AL-01	0108-01		1
mpn=_1211
na=wskaźnik zadziałania WZ 4
op=0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						0		0

[POZYCJA]
id=122
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0113-02	AL-01	0113-02		1
mpn=_1211
na=moduł We/Wy MIO 44 IP66
op=0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=123
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0108-01	AL-01	0108-01		1
mpn=_1211
na=Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego sygnalziator akustyczny, W2 SA-P8/C
op=0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[POZYCJA]
id=124
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0114-02	AL-01	0114-02		1
mpn=_1211
na=puszka instlacyjna 1AN
op=0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[POZYCJA]
id=125
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0403-01	AL-01	0403-01		1
mpn=_1211
na=Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - gniazdo czujki
op=0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=30
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						0		0

[POZYCJA]
id=126
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0101-05	AL-01	0101-05		1
mpn=_1211
na=Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 64 linii dozorowych centrala FAS MINI W2 7,2Ah-2Loop
op=0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=127
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0404-13	AL-01	0404-13		1
mpn=_1211
na=drukarka termiczna FASmini - Myszka - Wisząca
op=0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja SSWiN
wa=0
kn=0	0	0
id=146
nu=16
wn=		

[POZYCJA]
id=147
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0101-05	AL-01	0101-05		1
mpn=_1211
na=centrala , np. INTEGRA 64
op=0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=148
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0114-02	AL-01	0114-02		1
mpn=_1211
na=obudowa z transformatorem, np. OMI-4
op=0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=149
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0109-02	AL-01	0109-02		1
mpn=_1211
na=akumulator 18Ah 12V, np. Alarmtec BP 18-12
op=0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=150
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0115-01	AL-01	0115-01		1
mpn=_1211
na=moduł komunikacyjny TCP/IP, np. ETHM-1 PLUS
op=0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=151
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0116-04	AL-01	0116-04		1
mpn=_1211
na=kabel do połączenia portów RS, np. RJ/PIN5
op=0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=152
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0108-01	AL-01	0108-01		1
mpn=_1211
na=sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny, np. SP-4004R
op=0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=153
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0108-01	AL-01	0108-01		1
mpn=_1211
na=sygnalizator wewnętrzny akustyczno-optyczny, np.. SPW-220R
op=0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=154
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0201-01	AL-01	0201-01		1
mpn=_1211
na=cyfrowa dualna czujka ruchu, np. SLIM-DUAL
op=0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[POZYCJA]
id=155
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0202-02	AL-01	0202-02		1
mpn=_1211
na=czujka magnetyczna nawierzchniowa ze stykiem sabot
op=0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[POZYCJA]
id=156
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0401-01	AL-01	0401-01		1
mpn=_1211
na=czujka dymu i ciepła do systemów alarmowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=157
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0111-02	AL-01	0111-02		1
mpn=_1211
na=manipulator LCD
op=0	0	0	0	0	0
nu=122
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=158
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0111-01	AL-01	0111-01		1
mpn=_1211
na=klawiatura strefowa, np. INT-S-GR
op=0	0	0	0	0	0
nu=123
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=159
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-01	5	0206-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na betonie przewód alarmowy YTDY 6x0,5
op=0	0	0	0	0	0
nu=124
ob=400
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=400	1	400						0		0

[POZYCJA]
id=160
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-01	5	0206-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na betonie przewód RJ45 kat. 6A
op=0	0	0	0	0	0
nu=125
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						0		0

[ELEMENT 1]
na=Pozostałe
wa=0
kn=0	0	0
id=128
nu=17
wn=		

[POZYCJA]
id=129
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1101-04	5	1101-04		1
mpn=1211
na=Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 2 kg - 2 mocowania kostrukcja wsporcza pod Koryta kablowe 400mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=126
ob=130
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=130	1	130						0		0

[POZYCJA]
id=130
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1101-04	5	1101-04		1
mpn=1211
na=Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 2 kg - 2 mocowania kostrukcja wsporcza pod Koryta kablowe 200mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=127
ob=176
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=176	1	176						0		0

[POZYCJA]
id=131
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1105-02	5	1105-02		1
mpn=1211
na=Drabinki kablowe - proste, narożne, przykręcane, redukcyjne o szerokości do 400 mm przykręcane do gotowych otworów
op=0	0	0	0	0	0
nu=128
ob=130
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=130	1	130						0		0

[POZYCJA]
id=132
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1105-01	5	1105-01		1
mpn=1211
na=Drabinki kablowe - proste, narożne, przykręcane, redukcyjne o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów
op=0	0	0	0	0	0
nu=129
ob=176
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=176	1	176						0		0

[POZYCJA]
id=133
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-25 0704-01	2-25	0704-01		1
mpn=1211
na=antena typu Procom CXL 2-3LW/h
op=0	0	0	0	0	0
nu=130
ob=1
jm=anten.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=134
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-25 0705-01	2-25	0705-01		1
mpn=1211
na=masz rurowy 4m
op=0	0	0	0	0	0
nu=131
ob=1
jm=konstr.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=135
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-01	5	0206-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na betonie kabel Jumper RG-214
op=0	0	0	0	0	0
nu=132
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[POZYCJA]
id=136
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-01	5	0206-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na betonie kabel Andrew LDF4-50
op=0	0	0	0	0	0
nu=133
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80						0		0

[POZYCJA]
id=137
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=przepięciowy ochronnik kablowy TELEGARTNER J01028A0044
op=0	0	0	0	0	0
nu=134
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[ELEMENT 1]
na=Pomiary i uruchomienia1310
wa=0
kn=0	0	0
id=138
nu=18
wn=		

[POZYCJA]
id=139
pd=						0
na=wykonanie pomiarów elektrycznych odbiorczych
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=135
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=140
pd=						0
na=Uruchomienie systemu przyzywowego
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=136
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=141
pd=						0
na=Uruchomienie interkomu
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=137
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=142
pd=						0
na=Uruchomienie domofonu
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=138
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=143
pd=						0
na=Uruchomienie CCTV
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=139
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=144
pd=						0
na=Uruchomienie SKD
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=140
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=145
pd=						0
na=Uruchomienie SPP
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=141
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=162
pd=						0
na=Uruchomienie SSWIN
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=142
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

