W ramach zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego kamery o parametrach
nie niższych niż

**NDE-5503-A Bosch (3 sztuki):**

Kamera kopułkowa stałopozycyjna do użytku zewnętrznego w zmiennych warunkach atmosferycznych, rozdzielczość 5MP, AVF, kompresja obrazu H.265, analityka: Essential Video Analytics, wodoszczelność: IP 66,

**NDP-7512-Z30 Bosch (2 sztuki z kompletami elementów montażu słupowego do każdej kamery):**

Kamera obrotowa do użytku zewnętrznego w zmiennych warunkach atmosferycznych, przetwornik: CMOS 1/2,8" ze skanowaniem progresywnym, rozdzielczość [px]:1945 x 1097, ogniskowa obiektywu [mm]: 4,5-135 mm, kąt widzenia [°]:2.4° - 60.9°, czułość [lux]:0,05 lx, kompresja obrazu H.265, analityka: Intelligent Video Analytics, wodoszczelność: IP66, elementy montażu dedykowane przez producenta dostarczanych kamer: ramię uchwytowe z adapterem i obejmą słupową.

Kamery muszą być kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego licencjami oprogramowania Bosch Video Management System w celu pełnej integracji funkcjonalnej w miejskim systemie monitoringu w Bydgoszczy.

Wszystkie ww. urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe i nie mogą być wyprodukowane wcześniej niż 1 rok od dnia zawarcia umowy oraz posiadać gwarancję techniczną na okres 3 lat od dnia dostawy.

**Termin realizacji zamówienia:** do dn. 18 grudnia 2020 r.