**Miasto Bydgoszcz zamawia:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego 2 stałopozycyjnych kopułkowych kamer zewnętrznych z doświetlaczem - flexidome Bosch IP 5000 IR, typ NDI-50051-A3 oraz 1 kamerę o parametrach Bosch NBN-80052-BA, Dinion IP starlight 8000 5MP@30fps i w komplecie   
1 zmiennoogniskowy obiektyw megapikselowy 5MP (SR LVF-5005C-S1250) dedykowany przez producenta ww. kamery do zamawianego modelu.

Przedmiotem zamówienia jest również dostawa do siedziby Zamawiającego 5 kamer obrotowych   
o parametrach Bosch autodome IP 5000 HD typ NEZ5230-EPCW4 1080p HD @ 30fps 2,4MP,   
w obudowach przeznaczonych do użytku zewnętrznego w zmiennych warunkach atmosferycznych.

Wykonawca przez okres trzech lat będzie zobowiązany do zapewnienia ochrony gwarancyjnej   
każdego dostarczanego sprzętu z zapewnieniem urządzenia zastępczego w ciągu 10 dni roboczych od przekazania zgłoszenia (dostarczenie urządzenia zastępczego do siedziby Zamawiającego).

W związku z zaplanowanymi przez Zamawiającego pracami montażowymi w zakresie zamówienia są także następujące elementy:

- 2 puszki połączeniowe dla ww. kamer AUTODOME IP 4000/5000 bez zasilacza - VDA-AD-JNB.

- 2 zasilacze 230 VAC / 24 VAC, 50  - VA Bosch UPA-2450-50.

- 4 uchwyty VEZ-A5-WMB.

- 1 sztuka VGA-SBOX-COVER - pokrywa modułów zasilaczy AutoDome.

Wszystkie ww. urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe i nie mogą być wyprodukowane wcześniej niż 1 rok od dnia zawarcia umowy.

Termin realizacji zamówienia: do dn. 26 kwietnia 2017 r.