Załącznik nr 4 do zaproszenia

Załącznik nr 3 do umowy nr ……./VI/FIN/2025

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**1. Moduł nr 1 ściana z otworem wejściowym**

- szkielet ściany pokryty płytą osb;

- otwór drzwiowy.

**2. Moduł nr 2 ściana tylna**

- szkielet ściany pokryty płytą osb.

**3. Moduł nr 3 ściana boczna (lewa) patrząc od strony otworu wejściowego**

- szkielet ściany pokryty płytą osb.

**4. Moduł nr 4 ściana boczna (prawa) patrząc od strony otworu wejściowego**

- szkielet ściany.

**5. Moduł nr 5 konstrukcja dachowa**

- konstrukcja dachowa szkielet pokryty płytą osb (przygotowana pod montaż blachy płaskiej) - możliwość konstrukcji składającej się z dwóch elementów   
o wymiarach 1250 x 2500mm;

- bez montażu blachy płaskiej.

**6. Zasady wykonania:**

1. Moduły wykonane z płyty osb, szkielet ścian – kantówki.

2. Zewnętrzna część każdego modułu zaimpregnowana.

3. Pięć modułów po złożeniu powinno stanowić spójną konstrukcję zgodnie   
 z załączonym projektem.

4. Zestaw musi zawierać elementy mocujące, do zespolenia całej konstrukcji.

5. Każdy element konstrukcyjny ścian musi zawierać 500 mm elementy mocujące   
 konstrukcję w podłożu (kantówki) zgodnie z projektem.

6. Łączna ilość modułów – 180 szt. w tym:

a) moduł nr 1 – 36 szt.;

b) moduł nr 2 – 36 szt.;

c) moduł nr 3 – 36 szt.;

d) moduł nr 4 – 36 szt.;

e) moduł nr 5 – 36 szt.

**7. Podsumowanie**

Konstrukcja powinna zawierać 5 modułów tworzących po połączeniu kompatybilną całość składającą się w sześcian (bez podłogi) o wymiarach 2200 x 2200mm tj. cztery ściany oraz dach o wymiarach 2500 x 2500mm. Wszystkie elementy konstrukcyjne - moduły muszą być zgodne z poglądowym projektem.