**Wytyczne dotyczące wyglądu i ustawienia tablic informacyjnych**

**dla zadań gminnych, powiatowych oraz mostowych**

Wzór tablicy informacyjnej:



* „nazwa funduszu” - należy wpisać Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.
* „nazwa projektu” - należy umieścić nazwę projektu, na który uzyskano dofinansowanie

*Wzory projektu w formacie PDF i EPS są dostępne na stronie internetowej resortu infrastruktury w sekcji „Materiały”:* [*https://www.gov.pl/web/infrastruktura/fundusz-drog-samorzadowych*](https://www.gov.pl/web/infrastruktura/fundusz-drog-samorzadowych)

*Pliki zawierają grafikę wektorową o wymiarach 120x80 cm.*

*Użyty w projekcie font Poppins można pobrać pod adresem:* [*https://fonts.adobe.com/fonts/poppins*](https://fonts.adobe.com/fonts/poppins)

Parametry techniczne:

Wielkość tablic:

* minimalny rozmiar tablicy informacyjnej to 80 cm x 120 cm, jednak jej wielkość powinna zależeć też od charakteru projektu i lokalizacji tablicy; w przypadku zastosowania innego rozmiaru należy zachować proporcje tablicy, w tym napisów i rozmieszczenia poszczególnych elementów
* informacje na tablicy powinny być widoczne i czytelne dla odbiorców
* jeżeli tablica jest położona w znacznej odległości od miejsca, gdzie mogą znajdować się odbiorcy, to jej powierzchnia powinna być odpowiednio większa, tak aby wszyscy mogli łatwo zapoznać się z jej treścią.

Ustawienie i utrzymanie:

* tablice należy ustawić w momencie rozpoczęcia prac budowlanych
* należy ustawić przynajmniej dwie tablice informacyjne, na odcinku początkowym i końcowym
* do ustawienia należy wybrać dobrze widoczne miejsce, mając jednak na uwadze, żeby tablica nie rozpraszała kierujących i nie ograniczała widoczności na drodze; ponadto umieszczenie tablic nie może zakłócać ładu przestrzennego, a ich wielkość, lokalizacja i wygląd muszą być zgodne z lokalnymi regulacjami lub zasadami dotyczącymi estetyki przestrzeni publicznej oraz zasadami ochrony przyrody
* tablice umieszcza się na okres nie krótszy niż 5 lat od dnia oddania drogi do użytkowania
* należy dbać o stan techniczny tablicy informacyjnej i jej widoczność
* uszkodzoną lub nieczytelną tablicę należy wymienić lub odnowić

Rozbarwienie CMYK:

