**Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia**

**Opis przedmioty zamówienia**

**Dostawa 1 szt. fabrycznie nowego ciągnika rolniczego dla Gminy Stawiguda**

**Pojazd marki...................................... typ ................................... model .................................**

**rok produkcji ...............................**

UWAGA: Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „**tak”** lub „**nie”** lub **„spełnia”** lub **„nie spełnia”**, zaś w przypadku wyższych wartości niż wymagania Zamawiającego należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa **„nie”** **(„nie** **spełnia”)** lub zaoferuje niższe wartości, oferta zostanie odrzucona.

**Tam, gdzie w Opisie Przedmiotu Zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca), o których mowa w art. 99 ust. 5-6 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że oferowane materiały będą fabrycznie nowe, nieregenerowane, nie z recyklingu oraz będą spełniać podane w OPZ parametry techniczne.**

**Minimalne wymagania techniczno-użytkowe ciągnika**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Poz.** | **Wymagania minimalne Zamawiającego** | **Parametry oferowanego sprzętu** | **Dane dodatkowe** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Norma emisji spalin - min. STAGE III B (w zależności od wymagań dla rocznika) |  |  |
| 2 | Moc homologowana - minimum 95 KM |  |  |
| 3 | Liczba cylindrów - 4 |  |  |
| 4 | Układ napędowy – 4WD |  |  |
| 5 | Koła przód: felgi spawane minimum R24 |  |  |
| 6 | Koła tył: felgi spawane minimum R30 |  |  |
| 7 | Rozdzielacz 3-sekcyjny |  |  |
| 8 | Zewnętrzne sterowanie hydrauliką |  |  |
| 9 | Pneumatyka do pomp |  |  |
| 10 | Skrzynia 40 km/h |  |  |
| 11 | Zaczep transportowy |  |  |
| 12 | Światło ostrzegawcze co najmniej na dachu kabiny |  |  |
| 13 | Kabina kierowcy homologowana dla dwóch osób |  |  |
| 14 | Układ wentylacji i ogrzewania |  |  |
| 15 | Wycieraczka szyby przedniej i tylnej |  |  |
|  | **WYPOSAŻENIE**  |  |
| 16 | Instrukcja – drukowana - w języku polskim |  |  |
| 17 | Min. dwa komplety kluczyków do pojazdu |  |  |
| 18 | Gaśnica, trójkąt 1/1 szt. |  |  |
| 19 | Certyfikat CE, świadectwo homologacji |  |  |
|  | **SERWIS** |  |
| 20 | Okres gwarancji na ciągnik min. 12 m-cy |  |  |
| 21 | Szkolenie operatorów w zakresie podstawowej obsługi technicznej w cenie dostawy – część teoretyczna i praktyczna u Zamawiającego. |  |  |

Oświadczamy, że oferowany przez nas ciągnik rolniczy jest fabrycznie nowy, kompletny, spełnia aktualnie obowiązujące wymagania z zakresu ekologii, ergonomii, bhp oraz przepisów o ruchu drogowym a także posiada wymagane prawem atesty i certyfikaty, nie wymaga żadnych dodatkowych dopłat i jest gotowy do eksploatacja