Załącznik nr 5.1.2

|  |
| --- |
| **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**  **KOMORA IZOLACYJNA DO TRANSPORTU PACJENTA /  IZOLATOR TRANSPORTOWY** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Producent…………………………………**  **Model………………………………………**  **Rok produkcji…………………………….** | |
| L.p. | **Wymagania Zamawiającego** | **Potwierdzenie minimalnych wymagań lub /Parametry oferowane**  (podać dokładne wartości )  Zalecane jest podanie numeru strony dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania |
| 1. WYMAGANIA OGÓLNE: | | |
|  | Urządzenie przeznaczone do transportu lub krótkotrwałej kompletnej izolacji pacjenta z chorobą wysoce zakaźną lub z podejrzeniem choroby wysoce zakaźnej; |  |
|  | Urządzenie zapewniające całkowite uniemożliwienie wymiany patogenów z otoczeniem. |  |
| 1. PARAMETRY TECHNICZNE: | | |
|  | Wysokiej wytrzymałości materiał oraz całkowita nieprzepuszczalność w stosunku do patogenów chorobotwórczych; |  |
|  | Konstrukcja umożliwiająca otwarcie izolatora w stopniu umożliwiającym sprawny załadunek pacjenta; |  |
|  | Powłoka górna izolatora wykonana z materiału przeźroczystego umożliwiającego obserwację pacjenta; |  |
|  | Dostęp do pacjenta zapewniony przez min.  4 rękawy zakończone rękawicami, umożliwiające manewrowanie przy poszkodowanym bez otwierania całego izolatora; |  |
|  | Możliwość podawania płynów oraz wentylacji zastępczej poprzez uszczelnione porty; |  |
|  | Pasy wewnętrzne umożliwiające stabilizację pacjenta wewnątrz izolatora; |  |
|  | Urządzenie działające w trybie podciśnienia  i nadciśnienia; |  |
|  | Wymiary maksymalne: 210cm x 70cm x 60cm; |  |
|  | Masa urządzenia – maksymalnie 20kg (bez torby); |  |
|  | Zasilanie sieciowe oraz akumulatorowe (akumulator litowo-jonowy); |  |
|  | Czas pracy urządzenia przy pełnym naładowaniu akumulatora minimum 3 godziny; |  |
|  | Możliwość dezynfekowania urządzenia przy użyciu środków chemicznych;  Wykaz dozwolonych środków chemicznych dołączony do urządzenia; |  |
| 1. WYPOSAŻENIE: | | |
|  | Komora izolacyjna; |  |
|  | Jednostka filtrująco-wentylująca z filtrem P3; |  |
|  | Niezbędne przewody zasilające w tym zasilacz 12V/24V do gniazda samochodowego oraz akumulator z ładowarką; |  |
|  | Torba ochronna do transportu i przechowywania, wykonana z tkaniny PES powlekanej obustronnie PCV. |  |

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.

**Będąc świadomym odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy oświadczam, że wyżej wymienione informacje są zgodne ze stanem faktycznym i parametrami oferowanego produktu.**

………..…………………………… ..……………………………

(miejscowość, data) (pieczęć i podpis)