|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nr inwentarzowy** | **Nazwa drogi** | **Długość (m) drogi** | **Parametry** |
| 1. | 338/220 | Dojazd pożar. DP6 | 5430 | Nawierzchnia bitumiczna |
| 2. | 220/435 | Dojazd poż. DP 1,2  | 4242 | Nawierzchnia z kruszywa łamanego, 1067m naturalna nieprofilowana |
| 3. | 220/438 | Droga nr DR/010 | 3240 | 2132m z kruszywa łamanego, nawierzchnia z płyt betonowych  |
| 4. | 220/456 | Droga nr DR/026 | 3564 | Nawierzchnia naturalna nieprofilowana |
| 5. | 360/220 | Droga nr 360/220 | 574 | Nawierzchnia bitumiczna |
| 6. | 207/220 | Droga nr 207/220 | 437 | Nawierzchnia bitumiczna |
| 7. | 220/412 | Dojazd pożar. DP5 | 907 | Nawierzchnia z kruszywa łamanego |
| 8. | 220/423 | Dojazd pożar. DP3 | 4549 | Nawierzchnia z kruszywa łamanego |
| 9. | 139/220 | Dojazd pożar. DP4 | 9516 | Nawierzchnia bitumiczna,265m nawierzchnia z kruszywa łamanego |
| 10. | 220/465 | Droga nr DR/002 | 2280 | Naturalna nieprofilowana |
| 11. | 220/500 | Droga nr DR/009 | 2229 | Nawierzchnia z kruszywa łamanego |
| 12. | 220/512 | Droga nr DR/013 | 3526 | Nawierzchnia z kruszywa łamanego |
| 13. | 220/525 | Droga nr DR/008 | 2541 | Nawierzchnia z kruszywa łamanego |
| 14. | 220/537 | Droga leśna tzw. Strażowa  | 4220 | Nawierzchnia z kruszywa łamanego |
| 15. | 220/538 | Droga leśna DR/014  | 4222 | Nawierzchnia z kruszywa łamanego |
| 16. | 1/224 | Zapora główna L-ctwa Jasieniec |  | rok budowy 1989 |
| 17. | 56/224 | Zapora główna L-ctwa Jasieniec |  | rok budowy 1989 |
| 18. | 57/224 | Potok Kotyska L-ctwo Jasieniec |  | rok budowy 1989 |
| 19. | 58/224 | Zapora boczna L-ctwo Jasieniec |  | rok budowy 1989 |
| 20. | 59/224 | Zabudowa strumienia L-ctwo Jasieniec |  |  |