Wszystkie zbiorniki wodne mają być wyposażone w podświetlane fontanny pływające 2 szt. istniejące fontanny, które posiada zamawiający i 1 szt. nowa fontanna. Fontanny pływające jakie posiada Zamawiający to model Plug&Play typ: HQR-1000-3.

Jeziorko Bartbetowskie – 1 szt. istniejąca fontanna

Jeziorko Mleczarskie – 1 szt. istniejąca fontanna

Zbiornik wodny „Serce” – 1 szt. nowa fontanna.

Zbiornik wodny „Serce” powierzchni 0,2053 ha, pojemności 4 259 m3. Dobór pompy wraz ze średnicą fontanny najlepiej wykonać po wizji lokalnej miejsca. Podłączenie zasilania do istniejącej skrzynki, którą zarządza Zamawiający.

Przykładowe fontanny:



*Zdj. 1. Przykładowy widok fontanny.*



*Zdj. 2. Przykładowy widok fontanny.*



*Zdj. 3. Przykładowy widok fontanny.*