

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- źródło światła: dioda Neutral White

- zasięg skuteczny: 260 m (szeroka wiązka światła)

- moc wiązki lasera: <5mW

- długość fali lasera: 510-530 nm

- klasa lasera: 3

- zasilanie: 2x bateria 3V CR123A

- obudowa: aluminium lotnicze z twardą anodyzacją typ. III

- włącznik: elektroniczny (dwustronny)

- wymiary: 84 x 36,5 x 44,5 mm

- waga: 129 g (z bateriami)

- producent: Olight, PRC

 Sporządził: asp. Rafał Bil