**Myjnia chirurgiczna (MM01)**

Producent:

Nazwa lub model:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis urządzenia** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
| **I.** | **Parametry techniczne** |  |  |
| 1. | Myjnia chirurgiczna dwustanowiskowa, wisząca. | TAK |  |
| 2. | Misa umywalni wykonana z materiału kompozytowego w kolorze białym. | TAK |  |
| 3. | Misa pokryta powłoką antybateryjną zawierającą nonocząsteczki srebra o silnych właściwościach bakteriobójczych i grzybobójczych. | TAK |  |
| 4. | Nad umywalnią szafka ze stali szlifowanej w gatunku 1.4301 z frontem z lustrem lub szklanym panelem dekoracyjnym. | TAK |  |
| 5. | Wewnątrz szafki (górnego panelu rewizyjnego) znajdują się dozowniki szczotek jednorazowych i ręczników papierowych oraz dozowniki mydła i płynu dezynfekcyjnego. | TAK |  |
| 6. | Dolna zabudowa myjni wykonana ze stali nierdzewnej szlifowanej w gatunku 1.4301. | TAK |  |
| 7. | Pod misą umywalni znajdują się dwa elektrycznie wysuwane pojemniki na odpady | TAK |  |
| 8. | Misa wyposażona w jeden centralny odpływ z syfonem z funkcją automatycznej samodezynfekcji rur i odpływów. | TAK |  |
| 9. | Termiczna dezynfekcja w temperaturze ok. 85 - 95° C oraz wspomagające czyszczenie wibracyjne na poziomie 50Hz cykle uruchamiane automatycznie | TAK |  |
| 10. | Wewnątrz misy umywalni dodatkowy wyciągany pojemnik na zużyte szczotki, wykonany z kompozytu w tym samym kolorze. | TAK |  |
| 11. | Myjnia wyposażona w dwie baterie zasilane sieciowo z bezdotykowo aktywowanym wypływem wody, mydła i płynu dezynfekującego oraz z bezdotykowym sterowaniem temperaturą wypływającej wody- – wszystkie funkcje obsługiwane za pomocą jednej wylewki. | TAK |  |
| 12. | Wymodelowany kształt misy myjni zabezpiecza przed rozpryskiwaniem się wody. | TAK |  |
| 13. | Waga myjni max 140kg. | TAK |  |
| 14. | Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 1600x695x1600 mm (+/- 10 mm) | TAK, podać |  |
| **II.** | **Pozostałe warunki** |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH dołączyć do oferty) | TAK |  |
| 2. | Certyfikat jakości EN ISO 9001 ( kopię dokumentu dołączyć do oferty) | TAK |  |
| 3. | Certyfikat CE na syfon z funkcją samo dezynfekcji rur. | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy