**Aparat do terapii podciśnieniowej**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia** | **Opis oferowanego urządzenia/uwagi** | |
| **1** | **cechy użytkowe:**   * Tryb manualny * Jeden kanał zabiegowy |  | |
| **2** | **terapia podciśnieniowa:**   * tryb pracy: ciągły, pulsacyjny, pulsacyjny zmienny, synchronizowany z prądem, pulsacyjny ze zwiększonym podciśnieniem dolnym * dwa obwody niezależnie załączane (łatwa praca w trybie jednoobwodowym) * samouszczelniające się ssawki * możliwość regulacji podciśnienia * kontrola parametrów pracy podczas wykonywania zabiegu * sygnalizacja napełniania zbiornika * dedykowany tryb do opróżniania cieczy ze zbiornika * niezależne gniazda do aplikacji elektrod do elektroterapii | |  |
| **3** | **parametry techniczne:**  **terapia podciśnieniowa:**   * częstotliwość pulsacji fali podciśnieniowej: 6, 12, 20, 40, 60 imp/min * podciśnienie: maks 500 mbar/hPa * zakres regulacji podciśnienia: 100-500 mbar, krok 40mbar * liczba ssawek: 4   **parametry ogólne:**   * wymiary aparatu nie większe niż: 30x30x15 cm * masa aparatu nie większa niż: 4,0 kg * zasilanie, pobór mocy: 230 V, 50 Hz, 20 W, 40 VA | |  |
| **4** | **wyposażenie standardowe:**   * przewód sieciowy: 1 * kable łączące elektrostymulator z Avaco: 2 * przewody podciśnieniowe: 4 * ssawki 60 mm: 4 * wkładki wiskozowe: 60 mm: 8 * dedykowany uchwyt: 2 * bezpieczniki zapasowe: 2 * instrukcja użytkowania: 1 * protokół pokontrolny z badań bezpieczeństwa: 1 * paszport techniczny: 1 * karta gwarancyjna: 1 | |  |