**Nr postępowania:** **BZP.2710.37.2024.PM**

 **Załącznik nr 3 do SWZ**

**(DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ)**

**Opis Przedmiotu Zamówienia – minimalne wymagania/Szczegółowa specyfikacja techniczna**

1. **Wprowadzenie**

Celem zakupu jest zwiększenie łącznej mocy obliczeniowej środowiska Zamawiającego, w ramach głównego DC oraz ujednolicenie zarządzania sprzętem serwerowym.

 Infrastruktura IT posiadana przez Zamawiającego

* 1. **Oprogramowanie wirtualizacyjne**

|  |  |
| --- | --- |
| Lp | Nazwa |
| 1 | VMware vSphere 8 Enterprise Plus |
| 2. | VMWare Horizon 8 |

* 1. **Systemy operacyjne**

|  |  |
| --- | --- |
| Lp | Nazwa |
| 1 | Windows Server 2019/2022 |
| 2 | Red Hat Enterprise Linux |
| 3 | SUSE Linux Enterprise Server |

* 1. **Procesory w serwerach**

|  |  |
| --- | --- |
| Lp | Nazwa |
| 1. | Xeon Platinum 8352Y |

* 1. **Przełączniki sieciowe**

|  |  |
| --- | --- |
| Lp | Nazwa |
| 1 | Juniper QFX-5120 |

* 1. **Serwery**

|  |  |
| --- | --- |
| Lp | Nazwa |
| 1 | Lenovo SR630/SR650 |

1. **Specyfikacja ilościowo techniczna**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Serwer | Ilość |
| 1 | Typ 1  | 2 |

**Wymagania ogólne dla wszystkich serwerów**

**(wypełnione złożyć z ofertą)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LP. | Parametry wymagane | **Parametry oferowane****(wypełnia Wykonawca)****Wykonawca wypełnia puste pole w sposób jednoznaczny wpisując parametr oferowanego przez siebie sprzętu lub zaznaczając odpowiednio - „tak” lub „nie”** |
| **A** | **B** | C |
| Producent: ………………….Typ/model: ………………… |
| Parametry techniczne  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wymaganie | Opis |  |
| 1. Montaż | Możliwość instalacji w szafach serwerowych typu RACK 19”, z wykorzystaniem szyn montażowych, które Wykonawca dostarczy wraz z serwerem.Ze względu na ograniczoną ilość miejsca w szafie RACK, zamawiający wymaga żeby dostarczone serwery nie przekraczały 775mm głębokości.Wysokość serwera: 1U | tak/nie\*Głębokość serwera:……………….mmWysokość serwera:…………… |
| 2.Procesor | Dwa procesory, x86 – w architekturze 64 bity procesory, osiągające w testach SPEC INT RATE 2017, wynik nie gorszy niż Base 370 punktów.  link to testów:<https://www.spec.org/cpu2017/results/rint2017.html> | tak/nie\* |
| Procesor musi być kompatybilny z aktualnie posiadaną infrastrukturą serwerową Zamawiającego opartą o procesory opisane w tab.1c, m.in. w zakresie uruchomienia w ramach farmy serwerów opartych o oprogramowania wirtualizacyjne Zamawiającego wymienionego w tab. 1a., w szczególności możliwości migracji maszyn z wykorzystaniem używanej przez Zamawiającego technologii VMWare VMotion z/do serwerów będących przedmiotem niniejszego zamówienia. | tak/nie\* |
|  **Wymagania do każdego JEDNEGO procesora:**Ilość rdzeni: 16-24Obsługiwana ilość pamięci operacyjnej:od 1 TB do 6TBIlość kanałów pamięci od 8 do 12Obsługa pamięci ECCSkalowalność 2SCzęstotliwość bazowa procesora:od 3,5 GHz do 3,8 GHzCzęstotliwość pracy w trybie turbo:Od 4,0 GHz do 4,5 GHz | Ilość rdzeni:……………………Obsługiwana ilość pamięci operacyjnej: …………………..Ilość kanałów pamięci: ….tak/nie\*tak/nie\*Częstotliwość bazowa procesora: ……..Częstotliwość pracy w trybie turbo: …….. |
| 3.Pamięć operacyjna | 1024 GB o maksymalnej szybkości taktowaniaod 3200 MHz do 4800 MHzPamięć zainstalowana w sposób zbalansowany wypełniający po równo kanały pamięci procesora.Typ: ECC | Maksymalna szybkość taktowania ……….MHz  tak/nie\* |
| 4.Pamięć masowa (zainstalowana) | Przeznaczenie: instalacja posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania VMWare Vsphere ESXi 8.0Typ dysku: SSD lub SSD NVMeZłącze dysku: SATA/SAS lub M.2Pojemność efektywna:od 120 GB do 240 GB | tak/nie\*Pojemność efektywna:……………………..(podać oferowaną pojemność) |
| Ilość dysków: 2 | Ilość dysków:…………… |
| Tryb pracy RAID 1 z wykorzystaniem kontrolera wbudowanego w płytę główną lub adapter montowany w dedykowanym slocie lub slocie PCI-Express | tak/nie\* |
| Zamawiający wymaga, aby dysk był montowany w slocie SATA/SAS, M.2 lub PCI-Express, z zachowaniem trybu pracy RAID1  | Rodzaj montażu dysku:SATA/SAS, M.2 lub PCI-Express\* *(niepotrzebne skreślić)* |
| 5.Pamięć masowa (panel przedni) | Zamawiający wymaga aby dostarczany serwer umożliwiał rozbudowę o dodatkowy panel przedni umożliwiający montaż, dodatkowych dysków Hot-Swap, 2,5” SATA/SAS, HDD/SSD, (wliczając 2 dyski przeznaczone na system operacyjny, opisane powyżej jeśli montowane są w panelu przednim). Zamawiający nie wymaga dostarczenia dodatkowych dysków. | tak/nie\* |
| 6.Karty sieciowe | Ilość: 1 kartaPoniższe wymagania dotyczą każdej jednej karty sieciowej zainstalowanej w serwerze:Obsługiwana prędkość: 100GbWydajnośćMin. 90 000 000, max 120 000 000 pkt/sObsługiwane funkcjonalności* Jumbo frames
* RoCEv2
* VXLAN
* Link Aggregation (802.3ad)
* NVGRE
* RDMA over Converged Ethernet

Ilość interfejsów: 2Złącze karty: PCI-Express x8 lub x16 i/lub analogiczne złącze typu OCP (Zamawiający dopuszcza instalację kart w obu typu złączach) | Ilość: ………..kartyObsługiwane prędkości: ………………………………………Wydajność………………….. pkt/stak/nie\*Złącze karty…………………….……… |
| 7.Moduł TPM | Włączony, wersja 2.0 lub nowsza | Wersja TPM ……… |
| 8.Zasilanie | Redundantne zasilacze 230V, 50Hz o mocy co najmniej od 1000W do 2500W każdy | Redundantne zasilacze 230V, 50Hz o mocy co najmniej………………każdy(podać oferowaną moc) |
| 9.Wspierane oprogramowanie | Zamawiający wymaga, aby dostarczany serwer oraz jego podzespoły były certyfikowane do wykorzystania z oprogramowaniemVMware VSphere 8 (lista kompatybilności: <https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php>  | tak/nie\* |
| 10.Zarządzanie | Serwer musi zawierać zintegrowany moduł zarządzania z dedykowanym interfejsem RJ-45. Połączenie takie musi zapewniać funkcje:* Kontroli poprzez konsolę KVM umożliwiającą dodatkowe podłączenie do hosta obrazu ISO,
* Monitorowania parametrów pracy serwera, takich jak temperatura oraz wykorzystanie procesora oraz pamięci operacyjnej
* Ostrzegania komunikatami wysyłanymi mailowo do administratora, o usterkach lub awarii serwera
* Dostępność interfejsu modułu zarządzania poprzez protokoły: SSH, http/HTTPS, SNMPVersion 3, Common Information Model (CIM),

Zamawiający wymaga, żeby wszystkie dostarczane serwery miały możliwość zarządzania z poziomu jednego interfejsu graficznego, dostępnego z poziomu przeglądarki, wraz z serwerami i klatkami serwerowymi, posiadanymi przez Zamawiającego, opisanymi w punkcie 1e, z uwzględnieniem poniższych funkcjonalności:* Monitorowania parametrów pracy serwerów, takich jak temperatura oraz wykorzystanie procesora oraz pamięci operacyjnej
* Kontroli poprzez konsolę KVM umożliwiającą dodatkowe podłączenie do hosta obrazu ISO,
* Zarządzanie zasilaniem (włączenie/wyłączenie, restart serwera itd.)
* Zarządzanie aktualizacjami oprogramowania układowego.

Jeżeli do danego oprogramowania niezbędne są licencje, Zamawiający wymaga ich dostarczenia, w zakresie pozwalającym na wykorzystanie opisanych wyżej funkcjonalności, dla dostarczanych serwerów. | tak/nie\*Nazwa oferowanego oprogramowania:………………………………. |
| 11.Panel przedni serwera | Od 1 do 3 portów USB 2.0 lub 3.0 lub 3.1, umożliwiającymi podłączenie pamięci masowej lub klawiaturyKontrolka zasilaniaKontrolka awarii | **…..** *(podać ilość portów)* portów USB **……..** *(podać typ portów)* umożliwiającymi podłączenie pamięci masowej lub klawiaturytak/nie\*tak/nie\* |
| 12.Akcesoria i okablowanie | Zamawiający wymaga dostarczenia dla każdego serwera:* zestawu wkładek 100Gb QSFP28 SR dla każdego interfejsu sieciowego 100G (zestaw wkładka do interfejsu sieciowego serwera)
* patchcordów światłowodowych wielomodowych OM3 lub OM4 MPO-MPOo długości 2m w ilości odpowiadającej sumie interfejsów sieciowych
* Zestawu szyn umożliwiającego instalację serwera w szafie RACK
* Zestawu kabli C13-C14 o długości 0,5m do 1,0 m do podłączenia zasilania (po 1 kablu na zasilacz). Przekrój żył kabla zasilającego, musi być dostosowany do maksymalnej mocy zasilaczy.
 | tak/nie\* |
| 13.Warunki środowiskowe | Minimalne wymagania:Temperatura otoczenia: 5°C do 35°CWilgotność otoczenia: 15%-70% (przy temperaturze 21°C) | Temperatura otoczenia: od ……. do …….Wilgotność otoczenia: od ……. do …….(przy temperaturze 21°C) |
| 14.Gwarancja i serwis | Zamawiający wymaga aby każdy serwer był objęty gwarancją i serwisem producenta, z dostępnością serwisu przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Zamawiający wymaga, żeby stare dyski/nośniki, w przypadku naprawy/wymiany, pozostały do jego wyłącznej dyspozycji. | tak/nie\* |

**Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.**