*Załącznik nr 1 do projektu umowy*

**OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa komponentu** | **Wymagane minimalne \* parametry techniczne****(np. Xerox C405DN lub porównywalne inne)**  | **Oferowane parametry****WYPEŁNIA WYKONAWCA** |
| a | b | c | d |
| 1 | Technologia druku | Laserowa kolorowa  |  |
| 2 | Zastosowanie | Urządzenie do obsługi klientów w urzędzie z funkcją skanowania, faksu oraz drukowaniem w czerni i kolorze tekstu i grafiki. | Nie dotyczy |
|  | Format wydruku | A4 |  |
|  | Maksymalne dopuszczalne obciążenie | Do 85,000 stron miesięcznie |  |
|  | Standardowa Pamięć drukowania | 2 GB |  |
| 5 | Parametry druku | rozdzielczość druku mono 600x600 dpi |  |
| rozdzielczość druku kolorowego 600x600 dpi |
| szybkość drukowania mono min 35 str. A4/min |
| szybkość drukowania w kolorze min 35 str. A4/min |
| czas do wydruku pierwszej strony mono do 8,2 sekund (wartość minimalna) |
| czas do wydruku pierwszej strony w kolorze do 9,8 sekund (wartość minimalna) |
| Czas nagrzewania do 6 sekund (z trybu uśpienia, wartość minimalna) |
| Automatyczny druk dwustronny |
| 7 | Parametry faksu | możliwość wysyłania/odbierania faksów |  |
| Modem co najmniej 33,6 kbps |
| Faksowanie do e-maila |
| Typ linii telefonicznej - analogowa |
| Kompresja:* MH
* MR
* MMR
* JBIG
 |
| 8 | Parametry skanera | Skanowanie w kolorze |  |
| skanowanie dwustronne |
| Sterowniki* TWAIN,
* WIA (Network only)
 |
| optyczna rozdzielczość skanowania min 600x600 dpi |
| Kodowanie koloru - 24 bit |
| Skala szarości - 256 poziomy |
| Skanowanie do plików w formacie:* PDF
* PDF/A
* XPS
* JPEG
* TIFF
* PDF (przeszukiwalny, chroniony, linearyzowany)
 |
| Możliwość skanowania do USB |
| Możliwość Skanowania do poczty e-mail  |
| Możliwość skanowania do sieci (ftp lub SMB) |
|  | Parametry kopiowania | Możliwość kopiowania w kolorze |  |
| rozdzielczość kopiowania – 600x600 dpi |
| szybkość kopiowania monochromatycznego do 35 kopii/min |
| szybkość kopiowania w kolorze do 35 kopii/min |
| zakres skalowania min 25% |
| zakres skalowania max 400% |
| Możliwość automatycznego kopiowania dwustronnego |
| 9 | Obsługa nośników | dwustronny automatyczny jednoprzebiegowy podajnik dokumentów (ADF) o pojemności do 50 arkuszy |  |
| podajnik na pojedyncze arkusze |
| pojemność podajnika głównegodo 550 arkuszy |
| pojemność odbiornika papierudo 250 arkuszy |
| obsługiwane rodzaje nośników:* papier zwykły
* karton
* papier makulaturowy
* papier wstępnie zadrukowany
* papier firmowy
* etykiety
* koperty
 |
| obsługiwane formaty nośników:* do: A4
* koperty
 |
|  | standardowe języki drukarki | PCL 5ePCL 6PDFXPSTIFFJPEGHP-GLPostScript 3 |  |
| 11 | Komunikacja | * Ethernet (10/100/1000 Base)
* USB (3.0 Hi-Speed)
* NFC Tap-to-Pair
 |  |
|  | Funkcje zabezpieczeń | * środki kontroli dostępu
* zabezpieczone drukowanie dokumentów
* dziennik audytu
 |  |
| 13 | Warunki gwarancji | gwarancja 24 miesięcy – naprawa u klienta (on site) |  |
| Naprawa realizowana przez producenta lub autoryzowany przez producenta serwis.Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych. |  |
| ***Producent:*** | Podać np. Xerox |
| ***Model:*** | Podać np. C405 DN |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość  | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość (razem) netto (zł) | Vat (%) | Wartość (razem) brutto (zł) |
| 5 |  |  |  |  |

 |

 |

\* W Załączniku zawarto minimalne wymagania odnośnie produktów objętych zamówieniem co oznacza, że Wykonawca może zaoferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi lub użytkowymi.

UWAGA: Niespełnienie wymagań minimalnych określonych w niniejszym załączniku będzie skutkować odrzuceniem oferty.

 **……………………………………………….**

 **Data, Podpis Wykonawcy**