|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa komponentu** | **Wymagane minimalne parametry techniczne monitora** |
| Typ ekranu | Aktywna matryca - TFT LCD 24” |
| Typ panelu | IPS |
| Rozstaw pikseli (maksymalnie) | 0,2745 mm x 0,2745 mm |
| Jasność | 250 cd/m2 |
| Kontrast | 1000:1 |
| Kąty widzenia (pion/poziom) | 178/178 stopni |
| Czas reakcji matrycy(maksymalnie) | 5ms (gray to gray) w trybie fast8ms (gray to gray) w trybie normal |
| Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 przy 60 Hz |
| Gama koloru | min. 99% sRGB |
| Pochylenie monitora | W zakresie 26 stopni |
| Podstawa z regulowaną wysokością | 150mm |
| Obrót lewo/prawo | Min. 90 stopni |
| Powłoka powierzchni ekranu | Antyrefleksyjna |
| Podświetlenie | System podświetlenia LED |
| Waga bez podstawy | Maksymalnie 3,4kg |
| Waga z podstawą | Maksymalnie 5,6kg |
| Złącze  | 1x HDMI (v1.4), 1x DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4)1x VGA1x SuperSpeed USB 5Gbps (USB3.2 Gen1) upstream4x SuperSpeed USB 5Gbps (USB3.2Gen 1) |
| Gwarancja | 5 letnia gwarancja producenta lub autoryzowanego serwisu producentaCzas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczegoOświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. |
| Certyfikaty | EPEAT GoldMonitor musi się znajdować na stronie TCO :http://tcocertified.com/product-finder/ |
| Inne | Monitor musi posiadać trwałe oznaczenie logo producenta jednostki centralnej. Odłączany stand bez użycia narzędziVESA 100mm.  |