

**GMINA MIEJSKA WAŁCZ**

nr sprawy: IRP.271.12.2024

załącznik nr 2 do SWZ

**OFERTA**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa wykonawcy |  |
| Adres wykonawcy |  |
| Nr telefonu/fax |  |
| e-mail |  |
| Nip / regon |  |

Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Warunków Zamówienia, dla przedmiotu zamówienia: **„Dostawa fabrycznie nowej, wolnej od wad, zamiatarki ulicznej, w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu”.**  
za cenę:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| netto: |  | słownie: |  |
| brutto: |  | słownie: |  |

Oferujemy następujący okres gwarancji (należy wstawić „**X”** przy wybranej opcji):

|  |  |
| --- | --- |
| 12 miesięcy |  |
| 24 miesiące |  |
| 36 miesięcy |  |
| 48 miesięcy |  |

Oferujemy zamiatarkę o następujących parametrach technicznych:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Marka** | **Typ/model** | **Rok produkcji** |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr | Potwierdzenie spełnienia warunku (tak/nie) |
|  | Fabrycznie nowa |  |
|  | Rok produkcji min. 2023 |  |
|  | Zamiatarka nie jest prototypem i pochodzi z produkcji seryjnej |  |
|  | Zamiatarka dwuosiowa |  |
|  | Dopuszczalna masa całkowita: maksymalnie do 13000 kg (+/-10%) |  |
|  | Ładowność minimum 4900 kg |  |
|  | Maksymalna wysokość 3000 mm |  |
|  | Maksymalna szerokość 1850 mm (bez lusterek) |  |
|  | Wysokość wysypywania śmieci od 850 mm |  |
|  | Minimalny rozstaw pomiędzy osiami od 1800 mm |  |
|  | Maksymalna długość z trzecią szczotką 5500 mm |  |
|  | Prędkość przejazdowa maksymalna 25 km/h (pojazd wolnobieżny, pojazd musi posiadać świadectwo homologacji oraz być dopuszczony do ruchu drogowego na terenie Polski) |  |
|  | Poziom hałasu maksymalnie do 110 dB |  |
|  | Zamiatarka spełniająca wymogi w zakresie filtracji cząstek stałych pyłu PM 10 oraz PM 2,5 |  |
|  | Szerokość zamiatania dwóch szczotek talerzowych minimum 2 200 mm |  |
|  | Szerokość zamiatania z trzecią szczotką minimum 3 200 mm |  |
|  | Prędkość zamiatania w zakresie od 0 km/h do 18 km/h |  |
|  | Średnica zawracania krawężnik/krawężnik maksymalnie 6 500 mm |  |
|  | Dwie talerzowe szczotki boczne (prawa i lewa) |  |
|  | Jedna przednia szczotka talerzowa |  |
|  | Szczotki o średnicy 750-900 mm, stalowe |  |
|  | Szczotki talerzowe z regulacją bezstopniową obrotów od 0 obr./min do 150-210 obr./min |  |
| 1. **S** | Szczotki talerzowe zamontowane pod kabina operatora przed przednią osią po lewej i prawej stronie, sterowane joystickiem/ panel wewnątrz kabiny |  |
|  | Bezobsługowy system szczotek – bez punktów smarowania |  |
|  | Napęd szczotek poprzez silniki hydrauliczne |  |
|  | Szczotki boczne wysuwane hydraulicznie |  |
|  | System podnoszenia szczotek i swobodnego opuszczania szczotek |  |
|  | System zraszający na dwóch szczotkach talerzowych oraz ssawie i tunelu ssącym |  |
|  | Przednia szczotka talerzowa (trzecia szczotka) wyposażona w:  - opcję zamiatania po prawej lub lewej stronie,  - obroty prawe/lewe,  - zamiatanie chodników lub opasek na podwyższeniach,  - zamontowana na ramieniu – wysięgniku z opcją ustawianie wysokości i kąta szczotki z kabiny operatora,  - do odchwaszczania z linami do chwastów, |  |
|  | Wzmocniony system ssący: powlekana rura ze stali nierdzewnej, powlekano kolano ssące, powlekany wlot do zbiornika, wzmocniona tylna klapa |  |
|  | Wózek jezdny – ssący z minimum jednym kołem |  |
|  | Hydrauliczne podnoszenie i opuszczanie ssawy |  |
|  | System umożliwiający unoszenie dysz ssących w celu zbierania większych odpadów |  |
|  | Podciśnienie wytwarzane przy pomocy wentylatora odśrodkowego |  |
|  | Wentylator wykonany ze stali nierdzewnej lub z materiału trudnościeralnego |  |
|  | Łopatki wirnika wentylatora odporne na ścieranie |  |
|  | Skrzynia ładunkowa (zbiornik) wykonany ze stali nierdzewnej |  |
|  | Pojemność skrzyni ładunkowej od 4 m3 do 6 m3 |  |
|  | Hydrauliczne opróżnianie skrzyni ładunkowej (zbiornika) i otwieranie tylnej klapy skrzyni ładunkowej (zbiornika), blokowana klapa tylna z uszczelką gumową |  |
|  | Podnoszenie skrzyni ładunkowej (zbiornika) z kabiny operatora oraz na zewnątrz |  |
|  | Ręczne awaryjne podnoszenie skrzyni ładunkowej (zbiornika) |  |
|  | Zawór do spuszczania wody ze skrzyni ładunkowej (zbiornika) |  |
|  | Drzwiczki rewizyjne do monitorowania ilości zmiotek |  |
|  | Wydmuch powietrza za zbiornika śmieci skierowany do ziemi |  |
|  | Zbiornik na czystą wodę - pojemność minimum 400 litrów |  |
|  | Zbiornik wody wykonany z tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej lub ze stali zabezpieczony antykorozyjnie |  |
|  | Oczyszczanie sit z własnego zespołu do mycia ciśnieniowego ręczne lub automatyczne |  |
|  | System zabezpieczający przed wydobywaniem się kurzu podczas zamiatania przy pomocy zraszaczy – dysz zamontowanych przy: szczotkach talerzowych (2 boczne oraz przednia) i ssawie |  |
|  | Przyłącze wodne do czyszczenia wentylatora |  |
|  | Recykling wody |  |
|  | Myjka wysokociśnieniowa o ciśnieniu minimum 100 bar, wydajności minimum 15 l/min, lanca z regulowanym ciśnieniem, automatycznie nawijany przewód do mycia ciśnieniowego o długości minimum 10 m na kołowrocie samoblokującym |  |
|  | Przewód (rura) ruchomy do zbierania liści |  |
|  | Długość rury ssącej minimum 4000 mm |  |
|  | Dysza ssąca o średnicy minimum 150 mm ze stali nierdzewnej lub z materiału trudnościeralnego |  |
|  | System sterowania urządzeniami i monitoring pracy zamiatarki: z kabiny kierowcy – operatora |  |
|  | Panel sterowniczy z funkcjami: uruchomienia zamiatarki, uruchomienia instalacji wodnej – systemu zraszania, włączenia ssawy, włączenia napędu szczotek: talerzowej prawej, talerzowej lewej, talerzowej przedniej, podnoszenie i opuszczanie ssawy, regulacji prędkości obrotowej wentylatora, otwierania tylnej klapy skrzyni ładunkowej, opróżnianie - podnoszenie skrzyni ładunkowej |  |
|  | Prędkość obrotowa szczotek, pozycja, kąt nachylenia szczotek talerzowych - ustawiany z kabiny operatora |  |
|  | Podnoszenie – opróżnianie skrzyni ładunkowej (zbiornika) - z kabiny operatora oraz na zewnątrz. |  |
|  | Tablica wskaźników rejestrująca elementy kontrolne zamiatania: licznik kilometrów zamiatania, licznik godzin zamiatania, kontrolka podniesionej skrzyni ładunkowej (zbiornika), kontrolka poziomu wody w zbiorniku wody, kontrolka stanu oleju hydraulicznego lub ostrzeżenie o niskim jego poziomie, obroty silnika |  |
|  | Silnik wysokoprężny |  |
|  | Kamera zamontowana z tyłu zamiatarki – minimum 1 sztuka (włączana automatycznie przy włączeniu biegu wstecznego) |  |
|  | Monitor z kolorowym ekranem – wyświetlaczem |  |
|  | Emisja spalin: min. EURO 6 |  |
|  | Moc silnika: 110 kW do 120 kW |  |
|  | Obroty sinika minimum 2500 obr. / min. |  |
|  | Typ paliwa: diesel - AdBlue |  |
|  | Pojedynczy zbiornik paliwa – min. 100 litrów |  |
|  | Smarowanie wszystkich mechanizmów zamiatarki z centralnego układu smarowania (nie automatycznego) |  |
|  | Ilość punktów smarnych - wszystkie wymagające smarowania |  |
|  | Jazda „przód/tył” |  |
|  | Z przełożeniem wolnobieżnym |  |
|  | Sygnał dźwiękowy dla włączonego biegu wstecznego |  |
|  | Wspomaganie kierownicy |  |
|  | Układ kierowniczy – na koła przednie |  |
|  | Układ napędowy – hydrostatyczny na koła tylne lub przednie |  |
|  | Hamulce hydrauliczne na wszystkie koła |  |
|  | Hamulec ręczny – automatyczne załączanie i wyłączanie |  |
|  | Hamulec parkingowy |  |
|  | Światła do jazdy dziennej |  |
|  | Oświetlenie szczotek bocznych |  |
|  | Światło ostrzegawcze, pulsacyjne, pomarańczowe minimum jedno z przodu i minimum jedno z tyłu zamiatarki |  |
|  | Koła z oponami pneumatycznymi |  |
|  | Koło zapasowe, bez konieczności montażu na nadwoziu zamiatarki |  |
|  | Kabina minimum dwumiejscowa |  |
|  | Kolor zamiatarki: podwozie szary lub czarny, zabudowa oraz kabina biała |  |
|  | Izolacja dźwiękochłonna kabiny |  |
|  | Tablica wskaźników standardowa z opisem w języku polskim |  |
|  | Kabina z systemem ogrzewania i klimatyzacją |  |
|  | Koło kierownicy z regulowanym pochyleniem |  |
|  | Kierownica z prawej strony |  |
|  | Fotel kierowcy – amortyzowany i regulowany w 3 zakresach |  |
|  | Pasy bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażera |  |
|  | Obicie drzwi zmywalne |  |
|  | Dywaniki gumowe (komplet) |  |
|  | Szyby nieprzyciemnione |  |
|  | Szyba przednia ze szkła zespolonego |  |
|  | Elektryczny mechanizm wycieraczek i spryskiwaczy szyby przedniej |  |
|  | Drzwi z otwieraną szybą |  |
|  | Oświetlenie wewnętrzne |  |
|  | Osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy i pasażera |  |
|  | Zewnętrzne lusterka wsteczne: minimum 2 sztuki (prawe i lewe) |  |
|  | Elektrycznie podgrzewane lusterka |  |
|  | Lusterka elektrycznie regulowane |  |
|  | Centralny zamek |  |
|  | Dwa komplety kluczyków |  |
|  | Radioodbiornik z zestawem głośnomówiącym |  |
|  | Wejście do zapalniczki 12 V |  |
|  | Gaśnica |  |
|  | Apteczka |  |
|  | Trójkąt ostrzegawczy |  |
|  | Zestaw podstawowych narzędzi |  |
|  | Klucz do kół |  |
|  | Kliny pod koła 2 sztuki |  |
|  | Koło zapasowe |  |
|  | Podnośnik hydrauliczny odpowiedni do DMC zamiatarki |  |
|  | Wieszak na ubranie |  |
|  | W skład zamówienia dodatkowo 10 kompletów szczotek |  |
|  | Deklaracja CE |  |
|  | Dokumentacja Techniczno-Ruchowa zawierająca katalog części zamiennych i instrukcje obsługi w języku polskim. |  |
|  | Szkolenie 2 operatorów oraz mechaników |  |
|  | Zapewniony autoryzowanego serwisu gwarancyjny i pogwarancyjny |  |
|  | Czas reakcji w przypadku wpłynięcia zgłoszenia awarii to maksymalnie 24 godziny od zgłoszenia liczone w godzinach w dni kalendarzowe |  |
|  | Maksymalny czas naprawy niewymagającej wymiany części wynosi 72 h od terminu reakcji na przesłanie zgłoszenie reklamacyjnego. |  |
|  | Maksymalny czas naprawy wymagającej wymiany części wynosi 10 dni roboczych licząc od terminu reakcji na przesłane zgłoszenie reklamacyjne |  |
|  | Minimalny okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i wyposażenia to 10 lat od daty dostawy. |  |

* W przypadku nie uzupełnienia powyższej tabelki w kolumnie „Potwierdzenie spełnienia warunku” oferta zostanie odrzucona. Tabela z parametrami technicznymi nie podlega uzupełnieniu.

**II. WARUNKI LEASINGU**

1. Zamawiający informuje, iż wystawione faktury w formie elektronicznej, po uprzedniej akceptacji, należy przesłać na adres: kontakt@umwalcz.pl.
2. Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość podpisania aneksu/dodatkowych postanowień umownych w terminie podpisania Umowy leasingu na wzorze Finansującego, w którym zostaną zawarte ogólne warunki umowy Zamawiającego, z zastrzeżeniem że aneks/dodatkowe postanowienia umowne zostaną podpisane w tym samym dniu co umowa Finansującego oraz, że Projektowane Postanowienia Umowy nie będą sprzeczne z Umową Finansującego. Projektowane Postanowienia Umowy będą mieć pierwszeństwo stosowania przed dokumentem proponowanym przez Wykonawcę w przypadku ewentualnej sprzeczności.
3. Zamawiający informuje, że poniesie koszt opłaty za rejestrację. Zamawiający będzie zobowiązany do jego poniesienia na podstawie refaktury wystawionej w trakcie trwania umowy leasingu przez Wykonawcę – Finansującego. Założenie to jest zgodne z kodeksowym ujęciem umowy leasingu, zgodnie z którym wszelkie podatki, opłaty i inne ciężary związane z korzystaniem i posiadaniem leasingowanego dobra, ponosi korzystający.
4. Zamawiający informuje, że poniesie koszt podatku od środków transportu. Koszt ten przewidywany jest corocznie uchwałą rady danej gminy. Z góry więc nie można przewidzieć jego kosztu w czasie trwania umowy leasingu. Ponoszenie jej przez Zamawiającego jest zgodne z kodeksową regulacją, która wskazuje, że ciężary i podatki związane z posiadaniem i użytkowaniem sprzętu ponosi korzystający.
5. Wykonawca po protokolarnym odbiorze przedmiotu umowy niezwłocznie, przedstawi harmonogram spłat wszystkich rat leasingowych.
6. Zamawiający informuje, że koszty rejestracji oraz podatku od środków transportu nie powinny być wyszczególnione w ofercie.
7. Zamawiający potwierdza, iż w przypadku naliczenia kar umownych, Zamawiający poinformuje o tym Finansującego.
8. Zamawiający informuje, że ewentualne kary będą płatne na podstawie stosownego dokumentu księgowego.
9. Zamawiający zobowiązuje się zawrzeć umowę ubezpieczenia PL na rzecz Finansującego obejmującą okres leasingu i ponosić koszty ubezpieczenia w ramach aktualnie posiadanego przez Finansującego pakietu ubezpieczeniowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru ubezpieczenia PL w innych zakładach ubezpieczeń. Zamawiający informuje, że pokryje ewentualne koszty administrowania polisami ubezpieczeniowymi.
10. Zamawiający informuje, że polisa ubezpieczeniowa będzie obejmować:
    1. brak konsumpcji sumy ubezpieczenia;
    2. brak franszyzy redukcyjnej;
    3. franszyza integralna nie wyższa niż 500 PLN
    4. wykup amortyzacji części;
    5. likwidację szkód w wariancie „warsztat” lub „serwis” (na podstawie faktur);
    6. płatność składki jednorazowo.
11. Zamawiający dopuszcza możliwość zapłaty opłat (w formie tabeli opłat i prowizji-załącznik do umowy leasingowej) obciążających obie strony umowy z tytułu nieprzestrzegania postanowień umowy leasingu (z zachowaniem zasady równości stron) m.in. wynikających z przepisów prawa, nieprzestrzegania postanowień umowy leasingu lub z tytułu usług realizowanych na rzecz i na wniosek Zamawiającego. Opłaty tego rodzaju nie powstaną, jeżeli umowa będzie prawidłowo realizowana przez obie strony umowy. Zamawiający nie wyraża zgody aby integralną część Umowy leasingu stanowiła oparta o jedną, roczną, ryczałtową opłatę tabela opłat i prowizji.
12. Zamawiający informuje, że będzie sam ponosił koszty mandatów, opłat związanych  
    z przerejestrowaniem (jeżeli dotyczy) oraz związanym z tym wydaniem naklejek legalizacyjnych lub tablic rejestracyjnych.
13. Zamawiający informuje, że aktualne (nie starsze niż 90 dni) zaświadczenia Zamawiającego  
    o niezaleganiu ze składkami w ZUS i podatkami w Urzędzie Skarbowym zostaną udostępnione przed podpisaniem umowy z Wykonawcą, a po uprawomocnieniu się informacji o wyborze oferty. Powyższe dotyczy również opinii bankowych i leasingowych wystawionych przez banki oraz firmy leasingowe finansujące Zamawiającego jak i aktualnej umowy spółki Zamawiającego.
14. Zamawiający informuje, że przed podpisaniem umowy leasingu przekaże Wykonawcy dane dotyczące zarządu w zakresie Imienia, nazwiska, numeru PESEL, oraz państwa urodzenia,  
    a w przypadku osób podpisujących Umowę Leasingu dane w zakresie Imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, serii i numeru dowodu osobistego, numeru PESEL, obywatelstwa oraz państwa urodzenia oraz dla beneficjentów rzeczywistych dane dotyczące imienia, nazwiska i obywatelstwa.
15. Zamawiający informuje, że kara za nieterminowe usuwanie wad będzie naliczana od wartości pojazdu, którego wada dotyczy na podstawie noty księgowej.
16. Oświadczamy, że jesteśmy:

mikroprzedsiębiorstwem

małym przedsiębiorstwem

średnim przedsiębiorstwem

żadne z powyższych

1. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do określenia ceny oferty i właściwego wykonania zamówienia.
2. Oświadczamy, że podana przez nas cena oferty zawiera wszystkie koszty konieczne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie określonym w SWZ.
4. Oświadczamy, że projekt umowy, stanowiący załącznik nr 2 do SWZ, został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w projekcie umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
6. Dane umożliwiające dostęp do podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w SWZ………………………………………………………………………………

(należy wskazać dane bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, z których zamawiający może samodzielnie pobrać dokument lub uzyskać informacje np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru:)

(Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków).

1. Oświadczamy, że następujące usługi zrealizujemy przy udziale Podwykonawców:

a) ……………………………………………………………………………

b) ……………………………………………………………………………

c) …………………………………………………………………………….

1. Informujemy, że wybór oferty nie będzie/będzie\* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT).

Wartość ww. towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego bez kwoty podatku od towarów i usług (VAT) wynosi: ….PLN.

Stawka podatku od towaru i usług (VAT), która zgodnie z naszą wiedzą będzie miała zastosowanie to \_\_\_\_\_%

1. Załącznikami do oferty są:

* ........................................................................................................................
* ........................................................................................................................
* ........................................................................................................................
* ........................................................................................................................
* ........................................................................................................................

Wykonawca lub osoba przez niego upoważniona podpisuje wypełniony formularz oferty **podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym (**[**gov.pl**](http://gov.pl/)**) lub elektronicznym podpisem osobistym (e-dowód) . Nie należy nanosić żadnych zmian w dokumencie,** po opatrzeniu go podpisem, może to skutkować naruszeniem integralności podpisu, a w konsekwencji odrzuceniem oferty.