**Kosztorys ofertowy zadanie nr 2**

**Droga Harklowa**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KOSZTORYS OFERTOWY** | | | | | | |
| **Remont drogi leśnej Nr inw. 220/702 "Droga do stawów Harklowa" w Leśnictwie Pagorzyna** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Lp** | **Podsatwa wyceny** | **Opis robót i czynności** | **Jedostka** | **Obmiar** | **Cena jednostkowa** | **Razem** |
| **1** | **05.02.01A REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI TŁUCZNIOWEJ** | |  |  |  |  |
| **1.1** | **ANALIZA WŁASNA** | Profilowanie i wyrównanie istniejących placów składowych (4 szt) i mijanek (szt 4) gruntowych z nadaniem właściwego pochylenia poprzecznego wraz z zagęszczeniem mechanicznym | **m2** | **3400,0** |  |  |
| **1.2** | **ANALIZA WŁASNA** | Uzupelnienie wybojów i kolein nawierzchni tłuczniowej mieszanką kruszywa łamanego frakcji 4/31,5 z nadaniem właściwego pochylenia poprzecznego wraz z zagęszczeniem mechanicznym -lokalnie (gr. średnia 6 cm) | **m3** | **126,0** |  |  |
|  | | | **RAZEM ELEMENT:** | | |  |
| **2** | **06.04.01 REMONT ODWODNIENIA** | |  |  |  |  |
| **2.1** | **ANALIZA WŁASNA** | Uzupełnienie wodopustów winylowych (kąt 30-45 stopni) wraz z podłożem betonowym C20/25 gr. 20 cm wraz z podłożem betonowym gr. 20 cm | **mb** | **48,0** |  |  |
| **2.2** | **ANALIZA WŁASNA** | Oczyszczenie istniejących rowów z namułu gr. do 20cm wraz z wyprofilowaniem poboczy gruntowych i skarp rowu. Odkład urobku na skarpie z rozplantowaniem. (jednostronnie) | **mb** | **1000,0** |  |  |
| **2.3** | **ANALIZA WŁASNA** | Oczyszczenie istniejących przepustów F600 z namułu do 20 % średnicy | **mb** | **64,0** |  |  |
|  | | | **RAZEM ELEMENT:** | | |  |
|  | | | **RAZEM NETTO:** | | |  |
|  | | | **PODATEK VAT …...%:** | | |  |
|  | | | **OGÓŁEM Z PODATKIEM VAT** | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |