**Załącznik nr 2**

**Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywna dostawa materiałów budowlanych:

zamówienie podstawowe:

- kruszywo naturalne łamane 0/31mm – 1 000 ton

- kruszywo naturalne/tłuczeń 31/63mm – 3 000 ton

zamówienie opcjonalne:

- kruszywo naturalne łamane 0/31mm – 1 000 ton

- kruszywo naturalne/tłuczeń 31/63mm – 7 000 ton

zwanych w dalszej części ,,asortymentem”, przeznaczonych dla 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego z dostawą i rozładunkiem do miejsc wskazanych przez Zamawiającego, w odległości nie większej niż 150 km od JW. 5338 (ul. Kawaleryjska 70, Białystok).

Wykonawca w czasie realizacji dostawy ponosi pełną odpowiedzialność cywilno-prawną za ewentualne szkody powstałe u osób trzecich, z powodu niewłaściwego prowadzenia dostaw jak również bierze na siebie odpowiedzialność za utrudnienia przejazdu drogami, na których występują ograniczenia tonażowe.

Szczegółowy opis asortymentu:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P** | **Asortyment** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Ilość zamówienie podstawowe** | **Ilość zamówienie**  **opcjonalne** | **J.m.** |
| 1 | kruszywo naturalne łamane 0-31mm | Kruszywo naturalne łamane 0-31mm z transportem i rozładunkiem  Materiał naturalny łamany o frakcji 0-31mm (C50/30), stosowany w budownictwie drogowym powinien spełniać wymagania zgodne z normami PN-B-11112, PN-S-06102:1997, PN-EN 13043, PN-EN 13242, PN-EN 13285. Wymaga się, aby dostarczane kruszywo posiadało znakowanie znakiem CE.  Dostarczany materiał bezwzględnie nie może zawierać zanieczyszczeń widocznych nieuzbrojonym okiem jak: drewno, węgiel, elementy metalowe, szkło, odpady komunalne itp. | 1000 | 1 000 | ton |
| 2 | kruszywo naturalne/ tłuczeń 31-63mm | Kruszywo naturalne / tłuczeń 31-63mm z transportem i rozładunkiem  Materiał naturalny łamany o frakcji 31-63mm, stosowany w budownictwie drogowym powinien spełniać wymagania zgodne z normami PN-B-11112, PN-S-06102:1997, PN-EN 13043, PN-EN 13242, PN-EN 13285. Wymaga się, aby dostarczane kruszywo posiadało znakowanie znakiem CE.  Dostarczany materiał bezwzględnie nie może zawierać zanieczyszczeń widocznych nieuzbrojonym okiem jak: drewno, węgiel, elementy metalowe, szkło, odpady komunalne itp. | 3 000 | 7 000 | ton |