Nowy Tomyśl, dnia 04 czerwca 2024 r.

**Gmina Nowy Tomyśl  
ul. Poznańska 33  
64-300 Nowy Tomyśl**

Znak sprawy: **ZP.271.9.2024**

**Do wszystkich Wykonawców**

**WYJAŚNIENIA  
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
WRAZ Z MODYFIKACJĄ SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym dla zadania pn.:

**„Budowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Bukowiec”**

**I.**

Zamawiający informuje, że Wykonawca zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. **Pytanie:** W ślad za udzielonymi w dniu 23.05.2024 przez Zamawiającego wyjaśnieniami treści SIWZ – Oferent ponownie zwraca się z prośbą o dalsze wyjaśnienia:

Czy ściana treningowa w osi 15 (wspinalnia) ma być wyposażona w niezależny system asekuracji i zabezpieczenia przed upadkiem zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2021.1681).

**Odpowiedź:** **Zamawiający potwierdza, że ściana treningowa w osi 15 (wspinalnia) ma być wyposażona w niezależny system asekuracji i zabezpieczenia przed upadkiem oraz siatkę zabezpieczającą zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych   
i Administracji z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1681). Układ asekuracji musi posiadać oznakowanie CE oraz certyfikat bezpieczeństwa (świadectwo uznania badania typu) uznanych państwowych instytucji certyfikujących. Siatka asekuracyjna musi być rozpięta aby zapewnić wymagany dla wspinaczy prześwit między ścianą wspinalni i siatką ok. 70 cm. Siatka musi zostać rozpięta na konstrukcji (wysięgnikach) montowanych do wspinalni na wysokości 4,3 m od podstawy wspinalni.**

1. **Pytanie:** Czy Zamawiający potwierdza, że przed ścianą frontową wspinalni (PZT A-01) ma być wykonana nawierzchnia z betonowej kostki brukowej zamiast poduszki amortyzującej upadek z wysokości, co nie odpowiada treści w/w Rozporządzenia? Jeżeli ma być wykonana poduszka amortyzująca – Oferent prosi o wskazanie wymaganej powierzchni oraz rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych zapewniających pochłanianie energii, właściwą sprężystość i odporność na odkształcanie w celu maksymalnego ograniczenia prawdopodobieństwa powstania urazów dzięki kontaktowi z jej płaszczyzną poziomą

**Odpowiedź:** **Zamawiający informuje, że ma być wykonana poduszka amortyzująca. Parametry poduszki: podłoże przed ścianą frontową wspinalni wykraczające po 1 m z każdej strony (licząc od krawędzi ściany wspinalni) i długości 4 m, wykonane z wielu warstw różnych materiałów (piasek, trociny, wióry, faszyna, maty z tworzyw sztucznych, itp.) o łącznej grubości większej niż 1 m.**

1. **Pytanie:** Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że zgodnie z przekazaną specyfikacją dla bram garażowych (odpowiedź z dnia 23.05.2024) - Zamawiający nie ma żadnych wymagań w zakresie prędkości przesuwu bramy i całkowitego czasu otwarcia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza dotychczasową specyfikację bram garażowych.**

1. **Pytanie:** W ślad za udzieloną odpowiedzią w zakresie wymagań dla paneli elewacyjnych – Oferent zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na zastosowanie przyklejanych bezpośrednio na warstwę izolacji termicznej płyt elewacyjnych tego samego Producenta lecz w formacie 2420x1210 mm o grubości 15 (maksymalnie 20 mm) na bazie mineralnego granulatu perlitowego, utwardzanego w wyniku specjalnej obróbki termicznej z kolorystyką nadaną poprzez odpowiednią powłokę malarską (reakcja na ogień wg EN 13501-1: A2-s1, d0). Powyższe rozwiązanie w żaden sposób nie wpłynie na obniżenie parametrów zaprojektowanej przegrody, natomiast w sposób znaczący obniży koszt wykonania elewacji. Jednocześnie informujemy, że z instrukcji technicznej Producenta wynika, że wskazany przez Państwa panel o gr. 50 mm z uwagi na swoją grubość i wagę - wymaga kołkowania przez warstwę zbrojącą izolatora (styropian, wełna) oraz po przyklejeniu płyty - dodatkowego całościowego mocowania mechanicznego do muru.

**Odpowiedź:** **Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zastosowanie wskazanego rozwiązania.**

1. **Pytanie:** Czy w ramach wynagrodzenia umownego Oferent ma dostarczyć i zamontować napisy „112”, „OSP BUKOWIEC” na elewacji wschodniej oraz „OSP” na elewacji południowej? Jeżeli tak – prosimy o zamieszczenie szczegółowej specyfikacji i wymagań Zamawiającego w tym zakresie.

**Odpowiedź:** **Zamawiający informuje, że napisy należy wykonać z materiału wykorzystanego na wykończenie elewacji, tj. z przyklejanych płyt elewacyjnych o grubości 15 (maksymalnie 20 mm) na bazie mineralnego granulatu perlitowego, utwardzanego w wyniku specjalnej obróbki termicznej z kolorystyką nadaną poprzez odpowiednią powłokę malarską (reakcja na ogień wg EN 13501-1: A2-s1, d0).**

**II.**

Jednocześnie Zamawiający, działając na podstawie art 286 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia   
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn.zm.), dokonuje modyfikacji treści SWZ w zakresie:

1. **Rozdz. XI Termin związania ofertą pkt 1 w następujący sposób:**

**Było:**

„1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia   
**05 lipca 2024 r., tj. przez 30 dni**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”.

**Jest:**

„1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia   
**09 lipca 2024 r., tj. przez 30 dni**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”.

1. **Rozdz. XIII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert pkt 2 i 6 w następujący sposób:**

**Było:**

„2. Ofertę należy złożyć w terminie do **06 czerwca 2024 r.** **do godziny 09:00** dokonując przesłania zaszyfrowanej oferty za pośrednictwem www.platformazakupowa.pl.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **06 czerwca 2024 r. do godziny 10:00**”.

**Jest:**

„2. Ofertę należy złożyć w terminie do **10 czerwca 2024 r.** **do godziny 09:00** dokonując przesłania zaszyfrowanej oferty za pośrednictwem www.platformazakupowa.pl.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **10 czerwca 2024 r. do godziny 10:00**”.

W pozostałym zakresie SWZ oraz załączniki do SWZ pozostają bez zmian.